AK.271.9.2023           
                                                           Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Postanowienia umowne

na podstawie § 6 załącznika nr 2 do zarządzenia numer 571/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zawiera się umowę o następującej treści:
§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania zadania pn.: „Zakup i instalacja wiat przystankowych”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy. 
3. Lokalizacje instalacji obiektów zostały wskazane na załącznikach graficznych od Rys. 1. 
do Rys. 6. stanowiących integralną część umowy. 
§ 2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2023 r.  zgodnie z wymaganiami:
Wiaty przystankowe:

Rys. 1a. i 1b. Przystanek autobusowy ,,Kolonia Zgorzelec’’ kierunek Szombierki ul. Zabrzańska;

Rys. 2a. i 2b.  Przystanek autobusowy ,,Kolonia Zygmunt’’ kierunek ul. Frycza Modrzewskiego;

Rys. 3a. i 3b. Przystanek autobusowy ,,Górniki Gospoda’’ kierunek Gliwice;

Rys. 4a. i 4b. Przystanek autobusowy ,,Stolarzowice Plac Jana’’ kierunek ul. Żołnierska;

Rys. 5a. i 5b. Przystanek autobusowy ,,Stolarzowice Plac Jana’’ kierunek Bytom;

a. wymiary dł. min 2,6m. maks. 2,8m, głębokość min. 1,1m maks. 1,4 m;

b. wiata z profili stalowych o zamkniętych przekrojach prostokątnych, ocynkowana ogniowo 
w kolorze RAL 7021 lub podobnym;

c. ławka drewniana;

d. ścianki boczne (szkło hartowane 8 mm);

e. pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego lub szkło bezpieczne;

f. montaż punktowy;

g. na szybach wiat należy zastosować dwa pasy ostrzegawcze w kontrastowym kolorze, 
o szerokości 6cm, które należy umieszczać na wysokości: ok.60cm (dolny pas) 
oraz ok. 67,5cm (górny pas) od dolnej krawędzi szyby;

h. tablica z nazwą przystanku powinna być umieszczona od strony frontowej na dachu wiaty oraz na bocznej ścianie wiaty od strony najazdu autobusu; szczegóły odnośnie wytycznych dla tablic określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy;

i. dwustronny znak drogowy D-15 należy umieścić na dachu wiaty na wysięgniku;

j. w każdej wiacie należy przewidzieć gablotę informacyjną na rozkłady jazdy i informację pasażerską, która winna być mocowana do ramy wiaty na wysokości około 1,10 m od powierzchni peronu w górnej części ostatniego panelu licząc od strony najazdu autobusu
 i powinna mieć szerokość dostosowaną do szerokości pojedynczego tylnego panelu wiaty.

Gablota rozkładowa w wiacie przystankowej: 
a. gablota na rozkłady jazdy powinna być zainstalowana w górnej części ostatniego panelu licząc od strony przyjazdu pojazdu. W przypadku zastosowania dwóch gablot rozkładowych, drugą gablotę należy umieścić na sąsiadującej tylnej szybie wiaty przystankowej. Liczba gablot rozkładowych uzależniona jest od liczby przebiegających linii. Zamawiający przekaże informację o liczbie gablot rozkładowych najdalej na 10 dni przed realizacją zadania;
b. szerokość gabloty powinna być dostosowana do szerokości/wymiaru pojedynczego tylnego panelu wiaty, mocowana do ramy wiaty na wysokości około 1,10 m od powierzchni peronu; 
c. gablotę należy wykonać jako jednostronną, przystosowaną do ekspozycji rozkładów jazdy 
o powierzchni ekspozycyjnej ok. 1,2 m2 z drzwiami otwieranymi w bok, osadzonymi na nierdzewnych zawiasach;
d. w drzwiach gabloty należy osadzić na uszczelkach gumowych szyby ze szkła hartowanego 
o wymiarach 5x1040x1140 mm;
e. wymiana szyb powinna być prosta, bez wyjmowania drzwi z gabloty;
f. drzwi gablot należy wyposażyć w standardowe zamki otwierane typowym kluczem, dołączonym do gablot z wyraźnym ograniczeniem zamknięcia. Wszystkie zamki muszą otwierać się jednym kluczem;
g. gablotę należy wykonać z profili aluminiowych, pozwalających na niewidoczne, wewnętrzne umieszczenie wszystkich elementów łączeniowych ramę gabloty oraz elementów montażowych wewnętrznej instalacji elektrycznej;
h. profile gabloty malowane na kolor identyczny z kolorem elementów konstrukcyjnych wiaty; 
i. Materiały eksponowane w gablotach powinny być skutecznie chronione przed działaniem warunków atmosferycznych i dostępem osób niepowołanych. Należy zastosować systemowe uszczelki w drzwiach i ościeżnicy, które uchronią wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody, a zastosowanie otworów wentylacyjnych zapobiegnie parowaniu;
j. gabloty należy wyposażyć w instalację oświetleniową diodową LED, zapewniającą komfortową czytelność rozkładów jazdy, z instalacją elektryczną zabezpieczoną zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwporażeniowej, zasilaną wspólnie z tej samej sieci co instalacja oświetleniowa wiaty;
k. gablotę na rozkład jazdy należy zamontować w taki sposób, aby możliwe było swobodne otwarcie drzwi gabloty, a kąt otwarcia drzwi wynosił co najmniej 70 stopni; 
l. otwieranie gabloty należy przewidzieć od strony wewnętrznej wiaty;
m. gabloty będą posiadać certyfikat CE oraz znak bezpieczeństwa B4. 
Usytuowanie wiaty przystankowej:

Wiata powinna być zainstalowana co najmniej w odległości 1,5m od krawędzi jezdni w przypadku istniejącej zatoki autobusowej, a w przypadku braku zatoki odległość powinna wynosić 2,5m. 

Ławka przystankowa:

Rys. 6a. i 6b. Przystanek autobusowy ,,Stroszek Osiedle’’ kierunek Miechowice;
a. ławka betonowa bez oparcia w kolorze betonu białego;

b.  siedzisko wykonane z drewna w kolorze palisander lub podobnym;

c. zalecane wymiary min dł. siedziska 1,7m, min. szerokość siedziska 0,4m, min wysokość siedziska 0,44m; 

d. brak wyposażenia dodatkowego;
e. ławka powinna być zainstalowana co najmniej w odległości 2m od krawędzi jezdni.
§ 3

1. Wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, 
w obecności inspektora nadzoru Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

2. Zamawiający wstrzymuje odbiór robót w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad 
i usterek, do czasu ich usunięcia. Usterki i wady, Wykonawca zobowiązuje się usunąć własnym kosztem i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres:
1. 100 m-cy na ocynkowaną konstrukcję stalową, 
2. 24 m-cy na powłokę lakierniczą,
3. 12 m-cy na montaż wiat,  

    liczonej od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa 
w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem, iż gwarancja na użyte materiały zgodna jest z okresem gwarancji producenta.

5. Gwarancja nie obejmuje wykonanych i odebranych elementów wiat i chodników, które uległy   uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia stanu nawierzchni w lokalizacjach określonych 
od Rys. 1. do Rys. 6. do stanu sprzed wykonania prac.
§ 4

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione 
przez osoby trzecie w trakcie wykonywanych przez Wykonawcę prac lub na skutek ich wykonania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w okresie najmniejszego natężenia ruchu pasażerskiego, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich materiałów pozostałych po przeprowadzonych pracach.

5. Wykonawca zobowiązuje się do montażu wiat zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
z ukryciem gniazd montażu pod istniejącą nawierzchnią peronów oraz do odtworzenia naruszonej nawierzchni peronów przystanków wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o wszystkich nagłych i nieprzewidzialnych okolicznościach powstałych przy realizacji zadania.

7. Prace należy prowadzić z zastosowaniem zapisów art. 87a ustawy o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) w sposób maksymalnie chroniący otaczającą zieleń.

8. Wykop otwarty należy wykonać nie bliżej rzutu korony drzewa niż na odległość 2 metrów, chroniąc systemy korzeniowe przed uszkodzeniem mechanicznym i przesuszeniem. Zabrania się usuwania korzeni drzew, szczególnie korzeni szkieletowych.

9. Zakazuje się składowania ziemi, narzędzi i materiałów budowlanych oraz odpadów powstałych 
w trakcie robót bezpośrednio przy krzewach oraz pniach drzew.
10. Wykonawca prowadzący prace w pobliżu drzew i krzewów ponosi odpowiedzialność przez okres 3  lat od zakończenia inwestycji, za ewentualne uszkodzenie systemu korzeniowego.

11. Jeżeli wystąpi taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie lub przesadzenie drzewa do właściwego organu.

12. Zniszczone w trakcie robót tereny zieleni Wykonawca będzie zobowiązany odtworzyć 
i przywrócić do stanu pierwotnego na własny koszt.

13. Na trzy dni przez rozpoczęciem prac należy dokonać protokolarnego przekazania terenu 
z przedstawicielem Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – 32 3969792. 
Po zakończeniu prac o uporządkowaniu terenu oraz wykonaniu rekultywacji należy poinformować tut. Jednostkę w celu protokolarnego odebrania przedmiotowego terenu. 

14. Prace ziemne należy wykonać pod nadzorem pracownika Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z uwagi trasy linii kablowych oświetlenia ulicznego.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................  zł netto + ....... % podatku VAT, tj. ....................... zł brutto (słownie:.............................................................................)  

2. Zapłata nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust.1 nin. umowy, przelewem na konto Wykonawcy, nr r-ku ........................................ 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany w §5 ust. 2 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t. j. z późn. zm.) oraz, że prowadzony jest dla niego rachunek VAT a właściwy urząd skarbowy znajduje się w ………………………………………... . W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP).
4. Fakturę należy wystawiać na następujący podmiot:  

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2

NIP 626 298 85 82, REGON 27625569

Wydział Komunalny ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku, na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia, pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej umowy. 

6. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.

§ 6

Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 7

1. Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1% kwoty netto określonej w § 5 ust.1 nin. umowy za każdy dzień opóźnienia.
2)  wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty netto określonej 
w § 5 ust.1 nin. umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile zastrzeżone kary umowne nie pokryją jego strat.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 
z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej  części w terminie do 14 dni od dnia jej nałożenia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia rażących wad nienależycie wykonanego zlecenia, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i wypłatą kary umownej na rzecz Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

6. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady podlegającej usunięciu w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad 
i odstąpi od umowy,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego.

3) w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, w szczególności 
w przypadku:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz jej nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego,

3) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego 
i wezwania do realizacji warunków umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej zapisami lub je zaniedbuje.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar umownych 
z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie.

4. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny – dla zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
     
         



ZAMAWIAJĄCY                      

załączniki do umowy:

1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Lokalizacje przedmiotu umowy (Rys.1.-Rys. 6.).
3) Wytyczne dla tablic z nazwą przystanku.

