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PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu, ul. Kościuszki 4.
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1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z:

1. Wykonaniem utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi wraz  z wyprofilowaniem
2. Montażu stojaków rowerowych 6 miejscowych – 5 szt.
3. Montażu ławek – 2 szt.

 zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z wykonaniem robót budowlanych w tym:

· przygotowanie terenu, wyprofilowanie terenu,
· ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami placu oraz miejsca pod śmietniki,
· montaż  stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej, 6 miejscowych – 5szt.,
· montaż ławek – 2 szt.,
· wywiezienie odpadów nienadających się do użytku na wysypisko,
· uporządkowanie terenu.


1.3. Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonanie warstwy podkładowej przepuszczalnej piaskowej – gr. 5 cm., warstwy kruszywa łamanego 4-31.5 mm. o gr. 15cm oraz nawierzchni z kostki brukowej              o grubości 8 cm w kolorze szarym.
Montaż 5 stojaków metalowych ze stali nierdzewnej rowerowych 6 miejscowych.
Wykonawca powinien zapewnić:

1. całość robocizny,

2. sprzętu,

3. narzędzi,

4. transportu,

5. dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową wraz z materiałami wyszczególnionymi w przedmiarze robót, zgodnie z jej warunkami, specyfikacją techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami Zamawiającego,
6. utylizację zużytych elementów.

Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca uporządkuje teren budowy, teren składowania materiałów i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, ewentualnych dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru końcowego i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz określonych zawartą umową

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.4.1.Ochrona i utrzymanie robót.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.


Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem                z terenem budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

1.4.2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną.

Specyfikacja Techniczna stanowi o zamówionym zakresie, a wymagania w niej zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                  z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


2. MATERIAŁY.

2.1. Akceptowanie użytych materiałów.

	Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 



2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte                       i niezapłacone.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                   i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.4.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.4.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Standardowe wymiary - grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
2.4.3. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.4.4. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy i wynosić nie więcej niż 5%.
2.4.5. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami obowiązującej normy.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.4.6. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg obowiązującej normy powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.4.7. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne).

2.5 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.5.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy.
2.5.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.5.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy.
2.5.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów                    i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
2.5.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją należy stosować następujące materiały:
a) podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przeznaczonej dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, należy wykonać          w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami obowiązującej normy.
b) na podbudowę warstwa z kruszywa łamanego niesortowanego 4-31.5 mm
- warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną pod kostkę brukową. Składowanie mieszanki powinno odbywać się w taki sposób aby zachowała ona jednakowe właściwości. Wyprodukowane mieszanki powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Do zwilżenia kruszywa należy stosować wodę czystą.
c) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg obowiązującej normy, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania obowiązującej normy i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom,
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4. 
e) Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. Posadowienie krawężników na ławie fundamentowej.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym           i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem             i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne obowiązującą normą . 

3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze remontowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                      z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                         z przedstawicielem służby p.poż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.


6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp).

[bookmark: page6]Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane     z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

7. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

8. Wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych

Przy wykonywaniu i odbiorze robót remontowych uwzględnić aktualnie obowiązujące normy, aprobaty techniczne i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub norm równoważnych i przepisów, o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej.      W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
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9. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy na żądanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu              w cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

Układanie kostki betonowej oraz krawężników może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych ST, lub innym dokumentom względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

10.  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

11. WYKONANIE ROBÓT.

11.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami wyznaczonych przez Zamawiającego.

11.2. Decyzja i polecenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

Decyzje osób wyznaczonych do akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, specyfikacji technicznej oraz normach i instrukcjach.

Osoba wskazana w umowie przez Zamawiającego jest upoważniona do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia w/w będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe    z tego tytułu poniesie Wykonawca.

[bookmark: page8]12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

12.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

12.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiającego dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

– w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji;

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną,            w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  normy - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją;

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do wykonania  robót będzie posiadać te dokumenty, określające  w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

12.3. Dokumenty budowy.

12.3.1. Pozostałe dokumenty budowy.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

· protokół przekazania terenu budowy,

· umowę cywilno-prawną,

· protokoły odbioru robót (końcowy),

· protokoły z narad i ustaleń,

13.OBMIAR ROBOT.

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie umową zawartą z Wykonawcą robót.

14. ODBIÓR ROBÓT

14.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór końcowy,

b) odbiór pogwarancyjny


Odbiory częściowe określa umowa.

14.2. Odbiór końcowy robót.

14.2.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Rozpoczęcie i zakończenie prac odbiorowych nastąpi zgodnie z umową. Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.2.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół-sprawozdanie odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:


· certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 6.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej dla wbudowanych materiałów,


· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

14.3.Odbiór pogwarancyjny

Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.


15. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Przewiduje się ryczałtowe rozliczenie robót budowlanych – zgodnie z zawartą umową    z Wykonawcą.
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16. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
3. Ustawia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
6. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. Obowiązujące Normy polskie przenoszące Normy europejskie lub równoważne.
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