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Wstęp
Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej PFU lub Program) są wymagania dotyczące opracowania projektu budowlanego oraz wykonania i odbioru wykonanych robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
1. Część opisowa
1.1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na toaletę, magazyn spożywczy i obieralnię na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej Nr 47 w Bytomiu. Zadanie realizowane jest pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 47 w Bytomiu.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne, należy je traktować jako sugestie Zamawiającego, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych.  
Projekt musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Zamawiającego oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 47 a także być zgodny z przepisami i wymogami odpowiednich instytucji. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym i wiązać się z wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, wymogach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujętych w niniejszym opracowaniu obowiązujących aktów prawnych, wymogów, norm i przepisów.

Niezbędne do wykonania zamówienia jest:
· uzyskanie niezbędnych map, decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, koniecznych do wykonania i odbioru całości zadania i uzyskania dopuszczenia do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
· wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji,
· sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia o ile jest wymagana,
· sporządzenie dokumentacji technicznej, uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym i niezbędnymi organami a także sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego) oraz jeśli jest wymagany plan BIOZ,
· wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych wraz z pracami rozbiórkowymi na podstawie opracowanej, zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji technicznej,
· sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
· pełnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z uwzględnieniem celu, jakiemu ma służyć, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz:
· na jej podstawie realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania zaadaptowanych pomieszczeń,
· w swojej treści określać ma przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu obowiązujących norm,
· ma posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, badania, opinie w zakresie wynikającym z przepisów. Dokumentacja techniczna winna być wykonana przez osoby posiadające stosowane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,
Projekt szczegółowych rozwiązań opracowany przez Wykonawcę będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

1.2 Opis stanu istniejącego

Budynek szkoły zlokalizowany na działce nr 533/15 w Bytomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4. Budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny, podpiwniczony. Zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej o grubości od 25 do 40 cm. Ściany działowe z cegły pełnej o grubości od 6,5 do 12 cm, stropy Kleina z cegły na zaprawie cementowej. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowej. Źródłem ciepła dla budynku jest kocioł gazowy. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Pomieszczenia przeznaczone na aranżację znajdują się w wschodnim skrzydle budynku zgodnie z zaznaczeniem na Rysunku 3. W posiadaniu szkoły znajduje się dokumentacja techniczna i projektowa obiektu wraz z wykonanymi adaptacjami i przebudowami na przestrzeni funkcjonowania obiektu.
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Rysunek 1. Lokalizacja budynku w terenie (obrys budynku zaznaczono na zielono).
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Rysunek 2. Mapa sytuacyjna.

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Przedmiotowy teren nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody, na terenie nie znajdują się
pomniki przyrody, teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000.

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU
Elementy projektowanej modernizacji nie wymagają przyłączenia do mediów. 

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW
Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie znajdują się na nim obiekty
wpisane do rejestru zabytków.

[image: Zasadnicza zaznaczenie części do adaptacji.jpg]

Rysunek 3. Zaznaczenie części budynku przeznaczonej pod adaptację. 
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Rysunek 4. Plan części budynku przewidzianego pod adaptację.

1.3 Założenia ogólne

W ramach modernizacji należy zaadaptować na obieralnię, pomieszczenie opisane na Rysunku 4 jako „Pokój”. Natomiast pomieszczenie oznaczone na Rysunku 4 jako „Kuchnia” należy zaadaptować na pomieszczenie magazynowe. Pomieszczenie oznaczone jako „WC” należy zaadoptować na toaletę wraz z przedsionkiem w tym celu wykonać ścianę wydzielającą toaletę od pomieszczenia magazynu (obecnie Kuchnia na Rysunku 4). W korytarzu należy wymienić źródła światła na ledowe a także wyrównać i pomalować ściany korytarza.

1.3.1 Obieralnia

Modernizacja pomieszczenia opisanego jako „pokój” na obieralnię. Połączenie nowej obieralni z obecnie istniejącą kuchnią szkoły, poprzez wykonanie przejścia polegające na przebiciu ściany do korytarza zaznaczonego w kolorze granatowym na Rysunku 5. W przejściu wymaga się zamontowania drzwi o szerokości 90 cm w świetle. W ramach wykonania przejścia zamontować nadproże i drzwi. Pomiędzy adaptowaną obieralnią a magazynem wykonać okno podawcze 50 x 50 cm z parapetem o szerokości co najmniej 45 cm (ściana zaznaczona na zielono Rysunek 5). Zdemontować zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych dla uzyskanie płaskich powierzchni ścian i sufitu. W pomieszczeniu obieralni wymaga się zainstalowania zlewozmywaka dwukomorowego z stali nierdzewnej oraz dwóch zlewozmywaków jednokomorowych. Do zlewozmywaków doprowadzić ciepłą i zimną wodę. Wykonać dodatkowo również przyłącza (kanalizacyjne, wodne i elektryczne) pod obieraczkę mechaniczną. W podłodze wykonać kratkę ściekową. Ściany obieralni i podłogę wyłożyć płytką ceramiczną do wysokości 2 m, gładką, łatwo zmywalną. Na podłodze ułożyć płytki, o co najmniej IV klasie ścieralności z cokołem. W ramach robót elektrycznych dostosować oświetlenie i instalację do nowego zastosowania, przełożyć włącznik oświetlenia oraz punkty świetlne. Źródła światła wymienić na ledowe i dostosować do obowiązujących norm. Wymienić drzwi prowadzące do pomieszczenia wraz z ościeżnicą.

1.3.2 Magazyn

Adaptacja i dostosowanie pomieszczenia opisanego jako „kuchnia” na magazyn. Rozebrać ścianę wydzielenia (kolor czerwony Rysunek 5), zdemontować wszystkie urządzenia sanitarne, powierzchnię ścian przygotować do malowania wyrównać i wyszpachlować. Ściany pomalować farbą w kolorze białym, charakteryzującą się wysokim współczynnikiem zmywalności. Na podłodze ułożyć płytki ceramiczne wraz z cokolikami, o co najmniej IV klasie ścieralności. Wymienić drzwi prowadzące do pomieszczenia wraz z ościeżnicą.  

1.3.3 Toaleta

Pomieszczenie oznaczone jako „WC” Rysunek 5. Wymaga się dostosowania pomieszczenia poprzez wydzielenie odpowiedniej powierzchni z pomieszczenia oznaczonego jako „Kuchnia”. W uzyskanym ten sposób pomieszczeniu, wydzielić przedsionek z umywalką, oddzielony od toalety ścianką pełnej wysokości z drzwiami oddzielającymi pomieszczenie toalety od przedsionka. W przedsionku zamontować umywalkę, dozownik mydła i elektryczną suszarkę do rąk. W pomieszczeniu toalety wymaga się zainstalowania miski ustępowej. W pomieszczeniu wykonać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. Ściany wyłożyć płytką ceramiczną do wysokości 2 m, gładką, łatwo zmywalną. Na podłodze ułożyć płytki, o co najmniej IV klasie ścieralności z cokołem. 

1.3.4 Przyłącza stan istniejący

1.3.4.1 Kanalizacja
Czarnymi kropkami zaznaczono istniejące w piwnicy piony kanalizacyjne do których możliwe jest dokonanie podłączeń. Woda doprowadzona do pomieszczenia oznaczonego jako „Kuchnia” znajdują się na ścianie zaznaczonej na zielono w pomieszczeniu za obecnym wydzieleniem kolor czerwony a także w pomieszczeniu „WC”. Zaznaczenia mają charakter orientacyjny.
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Rysunek 5 wycinek z planu budynku dotyczący modernizowanych pomieszczeń z zaznaczeniem elementów.

1.3.4.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Na Rysunku 6, czerwonymi sześcianami zaznaczono piony centralnego ogrzewania znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach. Natomiast czerwonymi prostokątami zaznaczono istniejące grzejniki. W ramach zamówienia wykonawca dokona przebudowy i dostosowania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z opracowanym projektem. Zakłada się wymianę grzejnika żeliwnego znajdującego się w pomieszczeniu kuchni na grzejnik płytowy a także montaż dodatkowego grzejnika w nowo wydzielonej toalecie. 
Niebieskimi kwadratami zaznaczono, istniejącą instalację wodociągową. 
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Rysunek 6 wycinek z planu budynku dotyczący modernizowanych pomieszczeń z zaznaczeniem instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej.

1.3.4.3 Instalacja elektryczna
W wszystkich pomieszczeniach wymienić istniejące źródła światła na oświetlenie ledowe o odpowiednim natężeniu zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto dostosować rozmieszczenie włączników i gniazdek w tym zakresie należy wykonać nowe fragmenty instalacji. W pomieszczeniu obieralni zainstalować 4 gniazdka, w magazynie 2 gniazda w toalecie 1 gniazdko. W korytarzu łączącym pomieszczenia zainstalować nowe źródła światła ledowe.

1.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Materiały
Zamawiający wymaga zastosowania materiałów gatunku lub kategorii 1, armatury przystosowanej do wykorzystania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu i intensywnie użytkowanych.  

2. Wymiary
W przypadku wymiarów określonych przy użyciu określenia „co najmniej” lub „min.” dopuszcza się zwiększenie wymiaru. Odnośnie wymiarów, co do których użyto skrótu „ok.” dopuszcza się zmianę wymiaru o ± 10%. Wymiary podane wskazane jako dokładne bez użycia wyżej wymienionych przedrostków należy traktować jako wymiary wymagane, dopuszcza się ich zmianę o ± 5% bez konieczności uzyskiwania akceptacji Zamawiającego. Można również dokonać zmiany wymiarów w sytuacji, gdy ich zmiana jest uzasadniona względami konstrukcyjnymi, technicznymi lub gdy elementy wyposażenia lub urządzenia są niedostępne w wymaganych wymiarach a ich zastąpienie powodowałoby niekompatybilność lub rozbieżność estetyczną. 

2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.
Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją przy uwzględnieniu wytycznych z PFU, harmonogramem robót, przepisami Prawa Budowlanego i pozostałymi aktami prawnymi i normami wymienionymi w punkcie 4 (Przepisy prawne i normy…), niniejszego programu. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do przestrzegania warunków:
1. Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
2. Wykonawca oprócz zaplecza budowy musi zorganizować we własnym zakresie zaplecze sanitarne dla pracowników.
3. Transport materiałów do budowy oraz roboty budowlane muszą odbywać się w sposób niekolidujący z ciszą nocną.

2.2. Organizacja robót budowlanych.
Przy budowie, oddawaniu do użytkowania i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować przepisy ustawy Prawo Budowlane w aktualnie obowiązującej treści. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien opracować:
- harmonogram rzeczowo – finansowy robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze. Wymagana jest akceptacja harmonogramu robót przez Zamawiającego. Harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał techniczne i ekonomiczne prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych.
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłyby być zagrożone. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane zapisami w protokole. Po zatwierdzeniu dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca złoży dokumentację do Wydziału Architektury w celu uzyskania stosownych zatwierdzeń.
Teren budowy winien zostać wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp osób postronnych, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót.

2.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr. 47, poz. 401).

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze budowy obejmujące niezbędne elementy infrastruktury i urządzenia służące jako zaplecze budowy Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane. Rozmieszczenie elementów infrastruktury i urządzeń Wykonawca skonsultuje z właścicielem terenu i uzyska zgodę na ich rozmieszczenie i instalację.

2.6. Materiały i wyroby budowlane.
Używane będą wyłącznie urządzenia i materiały nowe, wysokiej jakości odpowiednie do przyjętych warunków i natężenia użytkowania. Materiały, elementy lub podzespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczone stopnie ochrony. Wyroby budowlane muszą być zgodne z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213) w szczególności w zakresie:
- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodności z obowiązującymi normami, lub odpowiednią Aprobatą techniczną.

2.7. Sprzęt i transport.
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych Maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń Wytwórców.

2.8. Wykonanie robót.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aż do chwili ich końcowego odbioru. Powinien je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

2.9. Kontrola jakości robót.
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

2.10. Dokumenty budowy.
Podstawowymi dokumentami budowy będzie wykonany i uzgodniony projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu. Projekt powinien posiadać wszelkie prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez zamawiającego.

2.11. Odbiór robót
Odbiór końcowy i ostateczny
Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonanych prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć wykonanie robót.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
· przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru - np. atesty, certyfikaty, gwarancje itp.;
· przedłożenia oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną a zastosowane materiały posiadają załączone atesty i zostały wbudowane w trakcie wykonywania robót,
· złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
· umożliwienia komisji odbioru zapoznanie się z w/w dokumentami i umożliwienie odbioru przedmiotu zamówienia;
Przy dokonywaniu odbiory końcowego należy:
· sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznym wykonania robót, normami i przepisami;
· sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót.
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenia Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.
Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowany sprzęt zgodnie z określa umowa. Sposób rozliczenia również został określony w umowie.

3. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – zamierzenie jest zgodne z przepisami.
3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
3.3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
3.3.1 Wyrysy z Informacji Przestrzennej dla miasta Bytom. W załączeniu
3.3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy.
3.3.4 Dane dotyczące zanieczyszczeń, atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie dotyczy, remont nie spowoduje zwiększenia gazów ani hałasów.
3.3.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy, remont nie będzie miał wpływu na ruch drogowy.
3.3.7 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek - nie dotyczy
3.3.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych - po stronie Wykonawcy.

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
· Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
· Wszystkie pozostałe unormowania mające wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych zgodnie z obowiązującymi normami lub normami równoważnymi.
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