Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Bytomia o środowiskowych uwarunkowaniach nr ASE.6220.15.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn.: „Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej”.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej. W ramach przedsięwzięcia po rozbudowie ww. odcinek będzie doprowadzony do parametrów: drogi klasy L o szer. 6-6,50 m i długości ok. 1200 m, z dwustronnym chodnikiem, dwukierunkową ścieżką rowerową, zatoką postojową oraz zjazdami publicznymi i indywidualnymi. Droga będzie odwadniana siecią kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego i odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji. Przewidziane są w zakresie przedsięwzięcia budowa, rozbudowa, przebudowa, czy zabezpieczenie sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych, gazociągu, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej przebiegających w granicach pasa drogowego.
Lokalizacja inwestycji: m. Ruda Śląska, obręb 0001 Ruda, arkusz mapy 10, dz. o nr. ew.: 100, 120/77 (w części), 191/47, 416/101, 430/24 (w części), 432/24 (w części), 434/23, 436/24 (w części), 447/77, 450/99, 465/13 (w części), 482/75, 499/22 (w części), 558/48 (w części), 561/24 (w części), 595/29, 619/59 (w części), 621/76, 625/22, 653/17, 661/79, 675/48, 680/104, 685/95 (w części), 686/95 (w części), 708/22.
W ramach przedsięwzięcia powstanie ok. 15 pełnowymiarowych miejsc postojowych.
Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie będzie wynosiła 27605 m2. Długość planowanej do wykonania drogi wynosi ok. 1,1 km.
Przebieg jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej umiejscowiono w taki sposób aby maksymalnie ograniczyć ingerencję w istniejącą szatę roślinną. Wzdłuż istniejącej drogi występuje drzewostan i krzewy. W miejscach gdzie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni i złożony wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne formy ochrony przyrody i nie są one narażone na jego oddziaływanie.
W celu odwodnienia pasa drogowego oraz terenów przyległych projektuje się sieć kanalizacji deszczowej posadowioną w jezdni ul. Sobieskiego. Sieć stanowić będzie układ kanałów deszczowych, odprowadzających wody deszczowe zebrane wpustami ulicznymi. Dodatkowo projektuje się sięgacze kanalizacji deszczowej w drogach wewnętrznych, w celu odwodnienia terenów mieszkaniowych. Sieć stanowić będą kanały deszczowe o średnicach 315-1400 mm oraz studnie rewizyjne betonowe. Przyłącza deszczowe wykonuje się z kanałów o średnicy 200 mm. Z uwagi na konieczność ograniczenia zrzutu wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, na trasie sieci przewidziano zabudowę kolektorów retencyjnych. W miejscu wylotów z kanałów retencyjnych stosuje się regulatory przepływu, w celu ograniczenia zrzutu wód deszczowych do dalszych odcinków sieci.
W miejscu istniejącej sieci ogólnospławnej północnej projektuje się siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Sieć kanalizacji służyć będzie grawitacyjnemu odprowadzeniu ścieków bytowo-gospodarczych z terenu zabudowy mieszkaniowej. Przebudowa sieci polega na zabudowie nowych odcinków sieci po istniejącej trasie oraz doprowadzeniu przyłączy z budynków po południowej stronie obszaru. Przebudowywaną sieć stanowią kanału Ø200, Ø250, Ø315 oraz studnie betonowe DN1000. Przyłącza wykonuje się z rur Ø200. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki do istniejącej sieci.
Do likwidacji przewidziano sieć wodociągową po północnej stronie drogi. Docelowo wszystkie budynki zostaną podłączone do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 po stronie południowej. Projektuje się przyłącza PE100-RC Ø63 oraz Ø40. Przyłącza wykonać obejmami siodłowymi do nawiercania. Przyłącza prowadzone będą w drogach wewnętrznych, a dalej rozdzielane do każdego z budynków. Na przyłączach zastosować zasuwy ze złączem PE do zgrzewania. Zasuwy przyłączeniowe montowane będą poza jezdnią - w chodniku lub terenie zielonym. Z uwagi na zły stan techniczny fragmentu sieci wodociągowej, we wschodniej części opracowania przewidziano przebudowę sieci na długości 85 m. Istniejąca sieć wodociągowa wyposażona zostanie w hydranty przeciwpożarowe nadziemne posadowione w poboczu drogi.
Ulica zostanie oświetlona oprawami oświetleniowym ulicznymi zamocowanymi na słupach, zasilanymi linią kablową nN prowadzoną w ziemi.
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, nie przewiduje się występowania wód gruntowych w wykopach przy prowadzeniu robót budowlanych – nie zakłada się konieczności odwodnienia wykopów.
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