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AS.0003.26.2026			                              Bytom, dnia …. września 2026 r.

Pan 
Witold Krieser
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu

Dotyczy: interpelacji o sygn. PR.0003.996.2026 z dnia 07 września 2026 r.

	W związku z wpływem Pana interpelacji o sygn. PR.0003.996.2026 z dnia 07 września 2026 r. uprzejmie informuje:
Ad. 1
Straty wody w sieci wodociągowej Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o. wynosiły:
	rok
	starty wody [m3]
	starty wody [%]

	2023
	503 179,91
	7,9

	2024
	395 824,85
	6,5

	2025
	465 277,03
	7,7

	Do 31.08.2026r.
	250 578,06
	6,2



Ad.2
Liczba awarii na sieci wodociągowej Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o.:
	rok
	Liczba awarii

	2023
	174

	2024
	198

	2025
	145

	Do 31.08.2026r.
	102



Ad.3
Wiek sieci wodociągowej Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o.:
	rok
	całkowita długość sieci
	do 25 lat
	26-50 lat
	powyżej 50 lat

	2023
	446 048,67 mb
	48,6%
	24,1%
	27,3%

	2024
	448 423,65 mb
	47,7%
	25,5%
	26,8%

	2025
	449 378,88 mb
	44,1%
	26,2%
	29,7%

	Do 31.08.2026r.
	450 544,47 mb
	45,46% 
	27,74% 
	26,8%



Spółka  prowadzi bieżący monitoring stanu sieci wodociągowej i podejmuje działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia poważnych awarii wodociągowych. Częstotliwość występowania awarii stanowi jeden z istotnych czynników branych pod uwagę  przy kwalifikowaniu danego odcinka sieci wodociągowej do wymiany. Nie jest to jednak jedyne kryterium, analizie podlegają również aspekty ekonomiczne oraz parametry techniczne sieci, takie jak jej wiek, materiał wykonania i średnica przewodów. W miarę możliwości uwzględniane są ponadto plany inwestycyjne oraz remontowe innych gestorów infrastruktury podziemnej (gaz, energetyka, sieci techniczne, ciepłownicze itp.) a także przedsięwzięcia drogowe realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.

Ad.4
Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzą bieżący monitoring pracy sieci wodociągowej na terenie miasta oraz stale analizują dane eksploatacyjne w celu identyfikacji miejsc wymagających podjęcia działań technicznych. Ze względy na dynamiczny charakter pracy sieci wodociągowej oraz zmienność warunków eksploatacyjnych nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie stałych obszarów o największym poziome strat wody. Spółka na bieżąco podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie start wody oraz zmniejszenie liczby awarii. Działania te obejmują w szczególności:
· efektywne wykrywanie awarii na wczesnym etapie, przed ich rozwinięciem 
i wypływem wody na powierzchnię terenu,
· szybką lokalizację wycieków ukrytych,
· bieżącą wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych,
· montaż urządzeń do monitorowania pracy sieci wodociągowej oraz ciągłą rozbudowę systemów nadzoru nad jej funkcjonowaniem.

Zakres prowadzonych modernizacji i wymian jest każdorazowo ustalany na podstawie wyników analiz technicznych, częstotliwości występowania awarii, wieku infrastruktury oraz obserwowanych parametrów eksploatacyjnych. Podejmowane działania mają na celu zarówno ograniczenie wody, jak i poprawę niezawodności dostaw dla mieszkańców miasta.








Do wiadomości:
1. Kancelaria Rady Miejskiej – w miejscu,
2. AS - aa.
Oprac.: Dominika Bill
              22 września 2026 r.
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