AK.271.4.2021                                                                       Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Postanowienia umowne

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. 2019 poz. 1843) oraz na podstawie § 6 zarządzenia numer 571/20 Prezydenta Bytomia 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zawiera się umowę o następującej treści:
§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.:

„Zakup i posadowienie wiat przystankowych”.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy. 
3. Lokalizacje montażu obiektów zostały wskazane na załącznikach graficznych od Rys. 1. 
do Rys. 4. stanowiących integralną część umowy. 
§ 2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 25.10.2021 r.  zgodnie z wymaganiami:
a) Dla 1 szt. wiaty wąskiej, której lokalizację wyszczególniono na Rys. 1a i 1b (peron autobusowy ,,Bytom Zamłynie’’ kierunek Szombierki):
· wiata z profili stalowych, ocynkowana ogniowo w kolorze RAL 7021 
lub podobnym,

· ścianki boczne (szkło hartowane 8 mm), 

· ławka drewniana,

· pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego,

· montaż punktowy,
· kosz na śmieci w kolorze RAL 7021 lub podobnym,
· zalecane wymiary dł. min 2,6 m, głębokość min. 0,6 m maks. 1,0 m,  

· na szybach wiat należy zastosować dwa pasy ostrzegawcze w kontrastowym kolorze,

o szerokości 10 cm, które należy umieścić na wysokości: 1,5-1,7 m (pierwszy pas)

oraz 0,9-1,0 m (drugi pas) od powierzchni peronu (chodnika);

· dwustronny znak drogowy  D-15 należy umieścić na dachu wiaty na wysięgniku;

· gablotę informacyjna należy zamontować do ramy wiaty na wysokości ok. 1,1m 
od powierzchni peronu, nie powinna być nad siedziskiem; 
· tablica z nazwą przystanku powinna być umieszczona od strony frontowej na dachu

wiaty oraz na bocznej ścianie wiaty od strony najazdu autobusu;
b) Dla 1 szt. wiaty wspornikowej,  której lokalizację wyszczególniono na Rys. 2a i 2b (peron autobusowo-tramwajowy ,,Łagiewniki Krzyżowa’’ kierunek autobusowy – Świętochłowice, kierunek tramwajowy pl. Sikorskiego ul. Świętochłowicka):

· wiata z profili stalowych w kolorze RAL 7021 (ciemna zieleń) lub podobnym,

· brak ścian bocznych,  

· ławka drewniana,

· zalecane wymiary dł. minimalna - 2,8 maksymalna - 3,8 m, 

· dwustronne znaki drogowe  D-15 oraz D-17 należy umieścić na dachu wiaty 
na wysięgniku;

· pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego,
· montaż punktowy,
· kosz na śmieci w kolorze RAL 7021 lub podobnym,
· tablica z nazwą przystanku powinna być umieszczona od po obu stronach na dachu

wiaty oraz na bocznych ścianach wiaty od strony najazdu autobusu oraz tramwaju;
c) Dla 1 szt. wiaty głębokiej, której lokalizację wyszczególniono na Rys. 3a. i 3b. (przystanek autobusowy ,,Rozbark Dom Kopalni’’ kierunek Piekary Śląskie.):

· wiata z profili stalowych, ocynkowana ogniowo w kolorze RAL 7021 lub podobnym,

· ławka drewniana,

· ścianki boczne (szkło hartowane 8 mm),

· pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego,

· montaż punktowy,
· kosz na śmieci w kolorze RAL 7021 lub podobnym,
· zalecane wymiary dł. min 2,6 m, głębokość min. 1,1 m maks. 1,4 m,  

· na szybach wiat należy zastosować dwa pasy ostrzegawcze w kontrastowym kolorze,

o szerokości 10 cm, które należy umieścić na wysokości: 1,5-1,7 m (pierwszy pas)

oraz 0,9-1,0 m (drugi pas) od powierzchni peronu (chodnika);

· dwustronny znak drogowy  D-15 należy umieścić na dachu wiaty na wysięgniku;

· gablotę informacyjna należy zamontować do ramy wiaty na wysokości ok. 1,1m 
od powierzchni peronu, nie powinna być nad siedziskiem; 

· tablica z nazwą przystanku powinna być umieszczona od strony frontowej na dachu

wiaty oraz na bocznej ścianie wiaty od strony najazdu autobusu;

· należy utwardzić teren przeznaczony na miejsce pod wiatę przystankową wyrównać do poziomu obecnego peronu. Utwardzony teren należy zabudować betonową kostką brukową w kolorze jasnoszarym zgodną z normą PN-EN 1338:2005 o grubości 8 cm,

· wymiar chodnika pod wiatę to 1m x 3m. Rys. 2a. Podbudowa wykonana z żużla wielkopiecowego powinna spełniać następujące wymagania:

· nośność musi być dostosowana do przenoszenia największych dopuszczalnych obciążeń ruchu pieszego,

· chodnik z każdej strony musi być obramowany obrzeżami betonowymi.

d) Dla 1 szt. wiaty głębokiej, której lokalizację wyszczególniono na Rys. 3a. i 3b. (przystanek autobusowy ,,Rozbark Droga do Szybu Lompy’’ kierunek Piekary Śląskie):

· wiata z profili stalowych, ocynkowana ogniowo w kolorze RAL 7021 lub podobnym,

· ławka drewniana,

· ścianki boczne (szkło hartowane 8 mm),

· pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego,

· montaż punktowy,
· kosz na śmieci w kolorze RAL 7021 lub podobnym,
· zalecane wymiary dł. min 2,6 m, głębokość min. 1,1 m maks. 1,4 m,  

· na szybach wiat należy zastosować dwa pasy ostrzegawcze w kontrastowym kolorze,

o szerokości 10 cm, które należy umieszczać na wysokości: 1,5-1,7 m (pierwszy pas)

oraz 0,9-1,0 m (drugi pas) od powierzchni peronu (chodnika);

· dwustronny znak drogowy  D-15 należy umieścić na dachu wiaty na wysięgniku;

· gablotę informacyjna należy zamontować do ramy wiaty na wysokości ok. 1,1m 
od powierzchni peronu, nie powinna być nad siedziskiem; 

· tablica z nazwą przystanku powinna być umieszczona od strony frontowej na dachu

wiaty oraz na bocznej ścianie wiaty od strony najazdu autobusu;

· należy utwardzić teren przeznaczony na miejsce pod wiatę przystankową oraz wyrównać do poziomu obecnego peronu. Utwardzony teren należy zabudować betonową kostką brukową w kolorze jasnoszarym zgodną z normą PN-EN 1338:2005 o grubości 8 cm,

· wymiar chodnika pod wiatę to 1,5m x 3m. Rys. 2a. Podbudowa wykonana 
z żużla wielkopiecowego powinna spełniać następujące wymagania:

· nośność musi być dostosowana do przenoszenia największych dopuszczalnych obciążeń ruchu pieszego,

· chodnik z każdej strony musi być obramowany obrzeżami betonowymi.

§ 3

1. Wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, 
w obecności inspektora nadzoru Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

2. Zamawiający wstrzymuje odbiór robót w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad 
i usterek, do czasu ich usunięcia. Usterki i wady, Wykonawca zobowiązuje się usunąć własnym kosztem i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres:
1. 100 m-cy na ocynkowaną konstrukcję stalową, 
2. 24 m-cy na powłokę lakierniczą,
3. 12 m-cy na montaż wiat,  

    liczonej od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa 
w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem, iż gwarancja na użyte materiały zgodna jest z okresem gwarancji producenta.

5. Gwarancja nie obejmuje wykonanych i odebranych elementów wiat i chodników, które uległy   uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia stanu nawierzchni w lokalizacjach określonych od Rys 1. do Rys. 4. do stanu sprzed wykonania prac.
§ 4

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione 
przez osoby trzecie w trakcie wykonywanych przez Wykonawcę prac lub na skutek ich wykonania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w okresie najmniejszego natężenia ruchu pasażerskiego, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich materiałów pozostałych po przeprowadzonych pracach.

5. Wykonawca zobowiązuje się do montażu wiat zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
z ukryciem gniazd montażu pod istniejącą nawierzchnią peronów oraz do odtworzenia naruszonej nawierzchni peronów przystanków wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o wszystkich nagłych i nieprzewidzialnych okolicznościach powstałych przy realizacji zadania.

7. Prace należy prowadzić z zastosowaniem zapisów art. 87a ustawy o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) w sposób maksymalnie chroniący otaczającą zieleń.

8. Wykop otwarty należy wykonać nie bliżej rzutu korony drzewa niż na odległość 2 metrów, chroniąc systemy korzeniowe przed uszkodzeniem mechanicznym i przesuszeniem. Zabrania się usuwania korzeni drzew, szczególnie korzeni szkieletowych.

9. Zakazuje się składowania ziemi, narzędzi i materiałów budowlanych oraz odpadów powstałych 
w trakcie robót bezpośrednio przy krzewach oraz pniach drzew.

10. Wykonawca prowadzący prace w pobliżu drzew i krzewów ponosi odpowiedzialność przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji, za ewentualne uszkodzenie systemu korzeniowego.

11. Jeżeli wystąpi taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie lub przesadzenie drzewa do właściwego organu.

12.  Zniszczone w trakcie robót tereny zieleni Wykonawca będzie zobowiązany odtworzyć 
i przywrócić do stanu pierwotnego na własny koszt.

13. Na trzy dni przez rozpoczęciem prac należy dokonać protokolarnego przekazania terenu 
z przedstawicielem Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – 32 3969792. 
Po zakończeniu prac o uporządkowaniu terenu oraz wykonaniu rekultywacji należy poinformować tut. Jednostkę w celu protokolarnego odebrania przedmiotowego terenu. 

14. Prace ziemne należy wykonać pod nadzorem pracownika Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z uwagi trasy linii kablowych oświetlenia ulicznego.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................  zł netto + ....... % podatku VAT, tj. ....................... zł brutto (słownie:.............................................................................)  

2. Zapłata nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust.1 nin. umowy, przelewem na konto Wykonawcy, nr r-ku ........................................ 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany w §5 ust. 2 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 106 t. j. z późn. zm.) oraz, że prowadzony jest dla niego rachunek VAT 
a właściwy urząd skarbowy znajduje się w ………………………………………... . W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP).
4. Fakturę należy wystawiać na następujący podmiot: 

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2

NIP 626 298 85 82, REGON 27625569

Wydział Komunalny ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku, na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia, pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej umowy. 

6. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.

§ 6

 Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.


§ 7

1. Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty netto określonej w § 5 ust.1 nin. umowy za każdy dzień opóźnienia.
2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty netto określonej w § 5 ust.1 nin. umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile zastrzeżone kary umowne nie pokryją jego   strat.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 
z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej  części w terminie do 14 dni od dnia jej nałożenia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia rażących wad nienależycie wykonanego zlecenia, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i wypłatą kary umownej na rzecz Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

6. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady podlegającej usunięciu w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad 
i odstąpi od umowy,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego.

3) w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, w szczególności 
w przypadku:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz jej nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego,

3) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego 
i wezwania do realizacji warunków umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej zapisami lub je zaniedbuje.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar umownych 
z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie.

4. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo sąd powszechny – dla zamawiającego.

§ 11  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
     
         



ZAMAWIAJĄCY                      

załączniki do umowy:

1) Opis przedmiotu zamówienia

2) Lokalizacje przedmiotu umowy (Rys.1.-Rys. 4.)
