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SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy strumienia odpadów pochodzących z terenu czterech gmin: Bytom, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry wraz z analizą ilości możliwego do wyprodukowania paliwa alternatywnego dla kotła wielopaliwowego w technologii rusztowej w okresie od 2022 do 2040 r. i przedstawienia koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy i eksploatacji instalacji ITPO o mocy uwarunkowanej dostępną ilością paliwa alternatywnego.
Zamówienie składać się będzie z trzech części:
Pierwsza część dotyczyć będzie wykonania Analizy strumienia odpadów komunalnych i osadów pofermentacyjnych  z terenu 4 gmin (Bytom, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry) za okres 2018- I poł. 2022 (dane historyczne) i okres II poł. 2022 – 2040 (szacunki), z określeniem ilości odpadów, kategorii odpadów, wartości energetycznej i oszacowania ilości możliwej do wyprodukowania na tej bazie paliwa alternatywnewgo (preRDF i RDF) oraz ocena wartości energetycznej osadów pofermentacyjnych (pofermentu) powstających jako odpad w procesie beztlenowej fermentacji osadów ściekowych w komorze fermentacyjnej na Centralnej Oczyszczalni  w Bytomiu.  Zamawiający oczekuje, że zostanie pobrana próbka w celu oceny, w certyfikowanym laboratorium, wartości energetycznej osadu pofermentacyjnego. Dla określenia wartości energetycznej odpadu komunalnego Wykonawca może oprzeć się o dostępne opracowania naukowe, branżowe czy wykonane i dostępne analizy w zakresie określenia składu i wartości energetycznej odpadów komunalnych dla obszarów miejskich z województwa śląskiego (przywołując źródło informacji) lub powołał się na dostępne dane o średniej wartości opałowej z działających instalacji termicznego przekształcania odpadów ze wskazaniem lokalizacji instalacji ITPO oraz źródło informacji.

Analiza musi obejmować dane historyczne za okres od 2018 r. do I poł. 2022 r. oraz szacunki dla okresu od II poł. 2022 do 2040 r. 
W analizie należy uwzględnić:

a) dane o liczbie mieszkańców i prognozowaną liczbę mieszkańców (na podstawie danych statystycznych GUS) oraz informację o liczbie mieszkańców zameldowanych w gminach (na pobyt stały i czasowy) skorygowane o dane wynikające z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie wskaźnika depopulacji z ostatnich 10 lat należy oszacować liczbę mieszkańców do końca roku 2040 dla każdego miasta 
z osobna.

b) Analiza ilości zebranych, w analizowanym okresie ton odpadów komunalnych [w Mg], w tym selektywnie zebranych, w rozbiciu na kody odpadów oraz źródło powstania tj. gospodarstwa domowe i infrastruktura.

c) Informacje o ilości odpadów nadających się do termicznego przekształcenia odpadów, zebranych na terenie gmin objętych projektem.
d) Informacje o ilości odpadów przypadających na jednego mieszkańca (z wariantem dla danych GUS-owskich i danych opartych o liczbę osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy).

e) Obowiązujące i przewidywane do wdrożenia przepisy dotyczące hierarchii postępowania z odpadami tj.: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

Szczególnie należy uwzględnić przepisy dot. osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, bioodpadów i odpadów zielonych w perspektywie do końca 2040 r. 

Druga część analizy dotyczyć będzie wykonania obliczeń dot. możliwej, przez cały okres analizy tj. dla lat 2022-2040, ilości do wyprodukowania paliwa alternatywnego  pozyskanego ze strumienia odpadów komunalnych z przeznaczeniem dla instalacji ITPO (kotła wielopaliwowego –rusztowego).  Wyniki analizy mają udzielić odpowiedzi na pytanie, jaka ilość pofermentu i paliwa preRDF i RDF jest wymagana by przez cały rok można było zabezpieczyć potrzeby instalacji kotła wielopaliwowego w technologii rusztowej o mocy od 11,5 do15 MWt i od 3,5 do 7 MWe.

W trzeciej części Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji techniczno-ekonomicznej z analizą kosztów budowy instalacji ITPO w technologii rusztowej i kosztów eksploatacji instalacji o mocy uwarunkowanej dostępną ilością paliwa alternatywnego z wyliczeniem efektu środowiskowego i energetycznego zaproponowanego rozwiązania. Wyniki analizy mają udzielić odpowiedzi na pytanie, o jakiej mocy cieplnej i energetycznej (w proporcji 2/6 mocy to moc cieplna i 1/3 to moc elektryczna) może być wybudowana instalacja kotła wielopaliwowego w technologii rusztowej, jeżeli dostępna będzie, przez okres 2022-2040, oszacowana w części drugiej masa pofermentu i paliwa alternatywnego. 
