Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Bytomia
o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.4.2021 z dnia 19 lipca 2021r. 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „Przeniesieniu zakładu zbierania i przetwarzania aluminium na działkę ewidencyjną nr 1535/21 obręb Łagiewniki przy ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu.” 
Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane w południowej części miasta Bytom, na działce o numerze ewidencyjnym 1535/21, to jest obręb Łagiewniki. Działalność prowadzona przez spółkę ma polegać na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów aluminium o kodzie 15 01 04 Opakowania z metali, 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 17 04 02 Aluminium oraz 19 12 03 Metale nieżelazne.

Nieruchomość, na której planowana jest działalność, ujęta jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Bytomia, zwanego planem „Łagiewniki – Zachód”, przyjętego uchwałą nr XXI/286/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2011 r. (tekst jedn.: Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia13 października 2020 r. poz. 7304  r.)., na terenie oznaczonym symbolem 1.P – teren obiektów produkcyjnych.
Planowana działalność prowadzona będzie wewnątrz wynajmowanej hali. Na planowaną działalność składają się procesy zbierania oraz przetwarzania odpadów. Odpady będą dostarczane luzem, zbelowane, oraz w formie brykietów. Po przetworzeniu odpady będą trafiały do odbiorcy końcowego. Na zbieranie odpadów będzie się składało przyjęcie odpadów w formie kostek (sprasowanych brykietów) oraz luzem. Następnie w/w odpad będzie sprawdzany pod kątem czystości poprzez skanowanie. Następnie odpowiednio jakościowo brykiety będą trafiały do miejsca magazynowania odpadów, a brykiety z zanieczyszczeniami zostaną rozbite na linię do przetwarzania odpadów. Następnie odpady zostaną przetransportowane do hut aluminium. Parametrem, pod jakim będą sprawdzane brykiety, będzie też zawilgocenie.
Przetwarzanie odpadów będzie polegało na wstępnym sortowaniu odpadów na stole sortowniczym, gdzie będzie miało miejsce usuwanie zanieczyszczeń. Odpady trafią do separatora magnetycznego służącego do odseparowania zanieczyszczeń ferromagnetycznych, następnie odseparowane będą zanieczyszczenie organiczne oraz metale kolorowe. Następnie oczyszczony materiał trafia do zasypu brykieciarki czy też prasy. Następnie przetworzony produkt trafi do hut aluminium, które przetopią złom na blachę do produkcji aluminiowej puszki.
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