projekt, marzec 2021
wyłożenie do publicznego wglądu


UCHWAŁA NR ............................

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia  ..............................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z pózn. zm.), w związku z uchwałą nr XVII/222/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia zmienionej uchwałą nr XXXVIII/482/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., oraz  w związku z uchwałą nr XVII/223/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom” przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą nr XXXII/463/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r. oraz uchwałą nr XL/549/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r. i uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego 
w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu; 

2) załącznik nr 2 – rysunek zawierający zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

3) załącznik nr 3 – wykaz obszarów i obiektów chronionych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

5) załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych;

6) załącznik nr 6 – dane przestrzenne.
2. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 stanowią część graficzną ustaleń planu wykonaną na mapie zasadniczej, 
w skali 1:1000

§2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 – Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) Rozdział 4 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) Rozdział 5 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) Rozdział 6 – Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

7) Rozdział 7 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości;

8)  Rozdział 8 – Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) Rozdział 9 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

10) Rozdział 10 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

11) Rozdział 11 – Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) Rozdział 12 – Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13) Rozdział 13 – Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
14) Rozdział 14 – Przepisy końcowe.
§3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole liczbowo–literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, 

b) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej,

c) U – tereny zabudowy usługowej,

d) UC – tereny zabudowy obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
e) US – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji,

f) UP – tereny zabudowy usługowo–produkcyjnej,

g) ZP – tereny zieleni urządzonej,

h) ZC – tereny cmentarza,

i) ZD – tereny ogrodów działkowych,

j) IT – tereny infrastruktury technicznej,

k) KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej,

l) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
m) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, 

n) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

o) KDG/KK – tereny skrzyżowań dróg publicznych klasy głównej i terenów infrastruktury kolejowej,

p) KK/KDG – tereny skrzyżowań terenów infrastruktury kolejowej i terenów dróg publicznych klasy głównej,

q) KK/KDZ – tereny skrzyżowań terenów infrastruktury kolejowej i terenów dróg publicznych klasy zbiorczej,

r) KDX – tereny ciągów pieszo–jezdnych,

s) KX – tereny piesze, 

t) KDP – tereny placów,
u) KDP/ZP – tereny placów, tereny zieleni urządzonej,

v) KDP/KDD – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

w) KDP/KDL/ZP – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urządzonej,
x) KDP/KDD/ZP – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny zieleni urządzonej,

y) KDT – tereny komunikacji tramwajowej,
z) KDT/KX – tereny komunikacji tramwajowej, tereny piesze,
aa) KK – tereny infrastruktury kolejowej,

ab) KWP – tereny komunikacji – węzeł przesiadkowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie:

a) obiekty grupy II,

b) obiekty grupy III,

c) obiekty grupy IV,

d) obiekty grupy V,

e) obiekty małej architektury, w szczególności: rzeźby, figury, krzyże, postumenty, a także pomniki;

7) obszary zabytkowe objęte ochroną w planie – układy urbanistyczne osiedli modernistycznych;

8) strefę ochrony historycznego założenia urbanistycznego obszaru śródmieścia Bytomia SU;

9) strefy ochrony historycznych założeń urbanistycznych mieszkaniowo–usługowych SA (od SA/1 do SA/14);

10) strefy ochrony historycznych założeń urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7);

11) strefy ochrony historycznych założeń krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4);

12) strefę ochrony ekspozycji SE;

13) obiekt kultury współczesnej wymagający ochrony;

14) elewacja obiektu, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego;

15) elewacja obiektu w zasięgu układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego;

16) osie kompozycyjne;

17) szpalery drzew;

18) historyczne nawierzchnie brukowe;

19) przedogródki wraz z murkami;

20) historyczne ogrodzenia;

21) relikty murów średniowiecznych;

22) wyjścia i wyloty wentylacyjne schronów przeciwlotniczych z czasu II Wojny Światowej;

23) konstrukcja hali peronowej dworca kolejowego oraz konstrukcja wiaduktu;

24) relikty bocznicy kolejowej;

25) strefa dominacji zieleni;

26) strefa podcieni;

27) strefa istniejących przejść i przejazdów bramowych stanowiących kontynuację dróg publicznych;
28) granica obszaru nieodpornego na deformacje i wstrząsy.

2. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych: 

1) granica terenów zamkniętych;

2) obszary wpisane do rejestru zabytków; 

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków – obiekty grupy I;

4) stanowiska archeologiczne; 
5) strefa obserwacji archeologicznej;
6) granica układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków obejmująca obustronną zabudowę ulic;

7) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków - rzeźby, figury, krzyże;

8) złoża węgla kamiennego:

a) „Centrum” WK 8206,
b) „Centrum 1” WK 19117 ,
c) „Centrum – Szombierki” WK 329,
d) „Rozbark” WK 330,
e) „Bytom II” WK 8003,
f) „Bytom III” WK 8008,
g) „Bobrek – Miechowice” WK 331;

9) granice obszaru górniczego „Bytom III – ZG”;
10) granice terenu górniczego „Bytom III – ZG”;

11) zasięg 50 metrów od granicy cmentarza;

12) zasięg 150 metrów od granicy cmentarza.

3. Rysunek planu poza treścią mapy zasadniczej, zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami planu: 

1) granice i numery działek ewidencyjnych;

2) budynki i obiekty budowlane;

3) przebieg projektowanej obwodnicy śródmieścia;
4) przebieg wodociągu magistralnego PE 630 mm;

5) przebieg linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV;
6) strefa ochronna od linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV;
7) przebieg sieci ciepłowniczej 2Dn 600;
8) przebieg sieci ciepłowniczej 2Dn 300;

9) przebieg głównych istniejących i planowanych ścieżek rowerowych,
10) granica filara ochronnego w pokładach węgla kamiennego dla obszaru śródmieścia Bytomia.
§4. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) celu publicznym w postaci społecznego budownictwa czynszowego – należy przez to rozumieć realizację inwestycji celu publicznego, w tym ewentualne wywłaszczenia na jej cel, w trybie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia w stosunku do okapu nie większym niż 120; 

3) dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć zespół budynków, budynek lub jego części, a także pomnik, który ze względu na swoją wysokość lub wyróżniającą się formę architektoniczną koncentruje uwagę obserwatorów;

4) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) elementach wyposażenia miejskiego – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania, takie jak: siedziska, ławki, zegary uliczne, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice, słupy informacyjno–ogłoszeniowe wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach oraz elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej;

6) garażu:

a) wbudowanym – należy przez to rozumieć część budynku, w tym podziemną (o przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym) przeznaczoną do przechowywania samochodów osobowych, lub jeśli ustalenia szczegółowe dopuszczają innych pojazdów, w którym znajdują się miejsca parkingowe, 

b) pojedynczym – należy przez to rozumieć pojedynczy budynek garażowy, wolnostojący lub będący uzupełnieniem luki w istniejących zespołach garażowych,

c) zbiorowym – należy przez to rozumieć zespół garaży jednokondygnacyjnych o jednolitej formie architektonicznej, zapewniający minimum 5 stanowisk postojowych,

d) wielopoziomowym – należy przez to rozumieć wielokondygnacyjny budynek przeznaczony 
do przechowywania samochodów osobowych, który może być realizowany jako garaż zamknięty lub otwarty, a jego kondygnacje mogą być usytuowane jako podziemne lub nadziemne;
7) infrastrukturze kolejowej – należy rozumieć elementy, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć w szczególności:  sieci podziemne, naziemne lub nadziemne, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię wyodrębniającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest usytuowanie nadziemnych części budynków, 
dla której dopuszcza się przekroczenie tej linii przez:

a) obiekty budowlane znajdujące się w całości pod poziomem terenu,

b) zadaszenia nad wejściami do budynków, elementy odwodnienia, elementy wystroju elewacji, schody prowadzące do budynków, pochylnie dla niepełnosprawnych i inne elementy budynków, których zasięg nie będzie ograniczał swobody poruszania się w przestrzeni przyległej do tej linii zabudowy,

c) docieplenie zewnętrzne;

10) obiekcie infrastruktury usługowej – należy rozumieć obiekty, o których mowa w art. 4 pkt 51 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
11) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię wyodrębniającą część terenu, w której musi być usytuowana nadziemna część budynku, dla której:  
a) dopuszcza się:

-  przekroczenie tej linii przez obiekty budowlane znajdujące się w całości pod poziomem terenu,

-  przekroczenie tej linii przez zadaszenia nad wejściami do budynków, elementy odwodnienia, elementy wystroju elewacji, schody prowadzące do budynków, pochylnie dla niepełnosprawnych i inne elementy budynków, których zasięg nie będzie ograniczał swobody poruszania się w przestrzeni przyległej do tej linii,

-  przekroczenie tej linii przez docieplenie zewnętrzne,

-  podcienia, wycofania pionowych części budynków, przejścia i przejazdy,

b) nakazuje się usytuowanie co najmniej 70% powierzchni elewacji budynków na tej linii;

12) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty granicami planu;

13) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć, przepisy ustaw innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z ich aktami wykonawczymi, zawierające wymogi dotyczące zagospodarowania i planowania przestrzennego;

15) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

16) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania i zabudowy stanowiący nie więcej niż 49 % powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub może być określony w ustaleniach szczegółowych;

17) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie – należy przez to rozumieć reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

18) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld, o powierzchni reklamowej większej niż 6,00 m2, lub wysokości przekraczającej 3,00 m;
19) Systemie Identyfikacji Miejskiej – należy przez to rozumieć kompleksowo opracowany dla całego miasta 
lub dzielnicy system jednolitych stylistycznie elementów informacyjnych ułatwiających orientację w przestrzeni miasta, składający się z elementów, takich jak: tablice z nazwami ulic i ich nośniki, tablice kierujące do istotnych punktów miasta (np. muzea, szpitale itp.) nośniki z planem miasta lub dzielnicy, nośniki informacji o istotnych elementach krajobrazu miejskiego (tj. obiekcie, patronie drogi itp.);
20) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem cyfrowo–literowym,  dla której w tekście planu ustalono przeznaczenia i zasady zagospodarowania; 

21) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 15 ust.2 
pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

22) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik będący ilorazem sumy powierzchni terenów zajętych przez budynki w stanie wykończonym, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków, do powierzchni działki budowlanej wyrażony w %;

23) wysokości budowli i urządzeń technicznych – należy przez to rozumieć: 

a) dla budowli wolnostojących, w tym pomników, wysokość podaną w metrach, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonej części budowli, do najwyższego jej punktu wraz z instalacjami i urządzeniami, 
bez wliczania iglic masztów,

b)  dla urządzeń technicznych na dachach budynków, wysokość podaną w metrach, mierzoną od poziomu najniższego punktu przenikania się połaci dachu z elementami urządzenia, do najwyższego jego punktu wraz z instalacjami, bez wliczania iglic anten i masztów;
24) wysokości budynków – należy przez to rozumieć wysokość budynków podaną za pomocą jednego lub dwu parametrów: ilości kondygnacji i wysokości podanej w metrach, zgodną z definicją określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
25) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki wraz z urządzeniami technicznymi na dachach, budowle wolnostojące  oraz obiekty małej architektury;

26) zabudowie istniejącej – należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków: 

a) o przeznaczeniu i gabarytach istniejących na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu,

b) przyjęte zgłoszeniem robót budowlanych, a także dopuszczone ostateczną decyzją o pozwoleniu 
na budowę, obowiązującą na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu;

27) zabudowie mieszkaniowej, w tym występującej w zabudowie mieszkaniowo–usługowej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne, chyba, że z ustaleń szczegółowych planu wynika inaczej;
28) zabudowie mieszkaniowo–usługowej – należy przez to rozumieć zabudowę, którą stanowią budynek 
lub budynki: mieszkaniowe, usługowe i mieszkaniowo–usługowe;
29) zabudowie usługowej, usługach – należy przez to rozumieć zabudowę, którą stanowią budynek lub budynki, 
w których znajduje się, jeden lub kilka rodzajów usług z określonych poniżej:

a) usługi społeczne, w szczególności usługi: kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pocztowe i telekomunikacyjne, administracji publicznej, porządku publicznego, służb ratowniczych,

b) usługi konsumpcyjne, w szczególności usługi: gastronomii, finansów, ubezpieczeń, bankowości, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła, w szczególności zakłady fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, kaletnicze, szewskie, dorabiania kluczy,
c) usługi administracyjno–biurowe,
d) usługi handlu detalicznego – przeznaczone na handel detaliczny, o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, 
za wyjątkiem sprzedaży paliw i handlu hurtowego (z wyłączeniem towarów wymagających uzyskania koncesji na sprzedaż),
e) usługi kultu religijnego – obiekty związane z kultem religijnym, w szczególności kościoły, kaplice, klasztory, związki wyznaniowe wraz z budynkami pomocniczymi,
f) usługi turystyczne – przeznaczone w szczególności na: hotele, hostele, motele zaliczane do zamieszkania zbiorowego, a także pokoje gościnne oraz obsługa ruchu turystycznego,

g) usługi sportu i rekreacji – usługi związane z działalnością rekreacyjną i sportową, przeznaczone w szczególności na: hale widowiskowo–sportowe, baseny, lodowiska, szkoły tańca, kluby fitness, odnowę biologiczną, siłownie, boiska rekreacyjno–sportowe, place zabaw,

30) zabudowie usług obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć zabudowę, którą stanowią obiekty takie jak stacje paliw, myjnie, warsztaty samochodowe;
31) zabudowie usługowo–produkcyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę, którą stanowią budynek 
lub budynki: usługowe, usługowo–produkcyjne i produkcyjne;

32) zabudowie magazynowo–składowej – należy przez to rozumieć zabudowę, którą stanowią budynek 
lub budynki: magazynów, składów, w tym składów budowlanych, hurtowni;

33) zieleni urządzonej –  należy przez to rozumieć ukształtowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej wraz z obiektami małej architektury, oczkami wodnymi, urządzeniami rekreacyjnymi oraz ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi.

 Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§5. 1. Zasady w zakresie zagospodarowania terenów:

1) dopuszcza się: 
a) elementy zagospodarowania niezbędne dla poprawnego funkcjonowania terenów o ustalonych przeznaczeniach podstawowych i dopuszczalnych - z wyłączeniem terenów komunikacji drogowej, tramwajowej i kolejowej - w szczególności: 
-  dojazdy, 

-  ścieżki rowerowe i ciągi piesze, 

-  miejsca postojowe w ilości odpowiadającej wskaźnikom ustalonym w § 14, 

-  infrastrukturę techniczną i infrastrukturę komunalną, 
-  różne formy zieleni,

-  obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,
b) lokalizację rzeźb i pomników, 

c) obiekty tymczasowe w formie ogródków sezonowych towarzyszących usługom gastronomicznym lokalizowanym w parterach budynków;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń tymczasowych z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 6 ust. 2 pkt 3 lit a.

 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) dopuszcza się:

a) zachowanie, a także przebudowę, odbudowę i zmianę sposobu użytkowania zabudowy istniejącej, której gabaryty budynków, wysokość zabudowy, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki zagospodarowania terenu są inne niż określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem ustaleń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
b) zabudowę bezpośrednio przy granicy działki budowlanej przy uwzględnieniu pozostałych ustaleń planu; 
c) budowę garaży pojedynczych i zbiorowych na działkach wydzielonych pod garaże przed dniem wejścia w życie planu na terenach wymienionych w Rozdziale 3 na zasadach: 

-  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 100% powierzchni działki wydzielonej pod garaż,

-  udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min. 0%,

-  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

-  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, 
-  maksymalna wysokość budynków garażowych: nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie;
2) zakazuje się:

a) rozbudowy i nadbudowy zabudowy istniejącej, która powodowałaby przekroczenie parametrów 
lub gabarytów ustalonych w ustaleniach szczegółowych,

b) stosowania sidingu oraz blachy trapezowej i falistej jako materiałów elewacyjnych,

c) grodzenia terenów, które powoduje brak dostępu do dróg, w tym pieszych, ścieżek rowerowych 
oraz skwerów.
3. Zasady kształtowania dachów:

1) nakazuje się stosowanie nachylenia połaci dachowych, z zastrzeżeniem ustaleń § 8:

a) głównych połaci dachów jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych do 450,

b) połaci mansardowych do 700,
c) połaci łukowych i krzywoliniowych – dowolny;

2) dopuszcza się, z zastrzeżeniem ustaleń § 8:

a) elementy takie jak: lukarny, świetliki, okna połaciowe, dachy zielone, tarasy na dachach, dachy użytkowe, powierzchnie rekreacyjne, z zastrzeżeniem ustaleń § 8, 

b) anteny i maszty wraz z iglicami, na części dachu położonej po stronie innej niż przestrzenie publiczne 
lub w części centralnej – gdy budynek otoczony jest ze wszystkich stron przestrzeniami publicznymi,
c) inne urządzenia techniczne:

-  na części dachu położonej po stronie niewidocznej z przestrzeni publicznych, bez nakazu ich osłonięcia, 

-  na części dachu położonej po stronie widocznej z przestrzeni publicznych, z nakazem ich osłonięcia, w szczególności poprzez zastosowanie indywidualnych obudów lub zastosowanie podwyższonych elewacji kurtynowych. 
4. Zasady sytuowania reklam, szyldów i elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej:

1) dopuszcza się:

a) umieszczanie reklam i szyldów wyłącznie na budynkach, z zastrzeżeniem pkt 2 i § 8 ust. 3 pkt 3 lit d 
oraz § 8 ust. 8 pkt 2 lit a,

b) umieszczanie znaków firmowych w postaci liter lub logotypów bezpośrednio nad gzymsami koronującymi ostatnią kondygnację budynków o dachach płaskich, 

c) umieszczanie elementów systemu informacji miejskiej w każdym terenie,

d) umieszczenie reklam wielkoformatowych na ścianach szczytowych budynków w przypadku odsłonięcia ich w wyniku wyburzenia budynków przyległych,

e)  reklamy związane z wydarzeniami, w szczególności artystyczno–rozrywkowymi, sportowymi, promującymi lub informacyjnymi, na czas ich trwania lecz nie dłużej niż 30 dni;

2) nakazuje się grupowania reklam i szyldów tej samej wielkości, umieszczanych na elewacjach budynku, w miejscach przewidzianych na ten cel w projekcie budowlanym budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku;

3) zakazuje się:

a) zasłaniania reklamami bądź szyldami otworów okiennych i przeszkleń w budynkach,

b) zasłaniania reklamami bądź szyldami występujących na elewacjach detali architektonicznych i sztukatorskich, takich jak gzymsy, płyciny, ryzality, płaskorzeźby,

c) stosowania reklam o wysięgu większym niż 0,8 m, łącznie z elementami mocującymi, od lica ściany budynku,

d) stosowania reklam świetlnych migających oraz o zmiennej treści, a także tablic emitujących światło migające na szyldach i reklamach, za wyjątkiem neonów,
e) lokalizowania reklam i szyldów na elewacjach budynków powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej, 
z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b,

f) lokalizowania reklam jako wolnostojących obiektów, za wyjątkiem gablot reklamowych,
g) lokalizowania reklam wielkoformatowych, 

h) umieszczania reklam oraz szyldów na drzewach, obiektach małej architektury, balustradach balkonów, tarasów oraz ogrodzeniach,

i) lokalizowania reklam ograniczających widoczność z kamer monitoringu miejskiego.

5. Zasady kształtowania wysokości zabudowy: 

1) wysokości budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;

2) wysokość budowli wolnostojących – nie więcej niż 20,00 m; 

3) wysokość urządzeń technicznych usytuowanych na dachach budynków winna stanowić nie więcej 
niż 1/3 wysokości budynków oraz:

a) dla budynków położonych w strefie konserwatorskiej oraz budynków zabytkowych objętych ochroną 
w planie nie powinna przekroczyć o więcej niż 3,00 m, wysokości kalenicy lub najwyższej krawędzi ściany od strony przestrzeni publicznych,

b) dla pozostałych budynków nie więcej niż 10,00 m.
6. Oznaczone na rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą budowli, obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną.

Rozdział 3
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§6. 1. W obszarze planu wyodrębnia się przestrzenie publiczne, do których należą: 

1) tereny dróg publicznych 5KDZ, 8KDZ, 1.1KDZ, 1.2KDZ, 1.1KDL, 1.2KDL,1.3KDL, 1.5KDL, 1.7KDL,  1.11KDL, 1.12KDL, 1.1KDD, 1.3KDD, 1.4KDD, 1.5KDD, 1.6KDD, 1.7KDD, 1.8KDD, 1.9KDD, 1.10KDD, 1.11KDD, 1.12KDD,1.13KDD, 1.14KDD, 1.15KDD, 1.18KDD;
2) tereny ciągów pieszo–jezdnych KDX;

3) tereny piesze KX;

4) tereny placów KDP, KDP/ZP, KDP/KDD, KDP/KDL/ZP i KDP/KDD/ZP; 

5) tereny zieleni urządzonej ZP.
2. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych: 

1) nakazuje się:
a) zagospodarowanie z uwzględnieniem specyfiki funkcji, której towarzyszy dana przestrzeń publiczna, w sposób podkreślający wyróżnienie i rangę miejsca oraz sprzyjający integracji mieszkańców;

b) kształtowanie zagospodarowania zapewniające wysoką jakość materiałową i przestrzenną oraz trwałość rozwiązań;

c) zróżnicowanie materiałów nawierzchni dla różnych wydzielonych przestrzennie dróg komunikacyjnych (pieszych, rowerowych);

d) zapewnienie miejsc do siedzenia takich jak ławki, siedziska indywidualne lub wkomponowane w murki, stopnie;
2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności: stacji transformatorowych, urządzeń pomiarowych, stacji redukcyjnych gazu, przepompowni ścieków na terenach: KDL, KDD, KDX, KX, KDP i KDP/ZP;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację sezonowych ogródków o funkcji gastronomicznej,
b) wyznaczenie  miejsc do parkowania rowerów,

c) lokalizację obiektów małej architektury i budowli w szczególności: rzeźb, pomników, artystycznych mozaik w posadzkach ciągów pieszych,

d) lokalizację elementów wyposażenia miejskiego, 

e) nasadzenia szpalerów drzew.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§7. 1. W zakresie ochrony przed hałasem: 
1) ochronie przed hałasem podlegają tereny, nieruchomości i działki, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, do których należą tereny o symbolach: MW, MU, US, ZP, ZD oraz usługi społeczne z zakresu oświaty, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 
a także zabudowa usług turystycznych położone w terenach o symbolach MU i U oraz areszty śledcze;
2) w miejscach występowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej ochrona przed hałasem powinna polegać 
na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

2. W zakresie ochrony środowiska zakazuje się:

1) prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego, przekraczających wartości dopuszczalne,
2) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w Rozporządzeniu Radu Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 
a) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, w tym linii tramwajowych,

b) centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej 
niż 2,00 ha, 

c) inwestycji z zakresu łączności publicznej, 

d) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,50 ha,

e) przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin,
f) linii kolejowych,
g) szpitali o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4,00 ha,

h) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w ramach zabudowy produkcyjnej i magazynowej na terenach oznaczonych symbolem UP,
i) obiektów sportowych na terenach oznaczonych symbolem US;
3) wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii,

4) zagospodarowania i użytkowania terenów na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami w tym: unieszkodliwianiem, zbieraniem, transportem, przetwarzaniem odpadów oraz lokalizowania składowisk odpadów.

3. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej niekolidującej z planowanym sposobem zagospodarowania terenów;
2) zachowanie walorów kompozycyjnych osi widokowych, charakterystycznych dla układu urbanistycznego Bytomia, wskazanych na rysunku planu; 

3) zachowanie i eksponowanie dominant architektonicznych, kształtujących miejski krajobraz;

4) w zasięgu stref dominacji zieleni wyznaczonych na rysunku planu ustala się:

a) realizację zieleni urządzonej, podkreślającej historyczną kompozycję placów,

b) utrzymanie charakteru zieleni dopasowanego do funkcji placu, 

c) utrzymanie zieleni urządzonej takiej jak: przedogródki, skwery, zieleńce, szpalery drzew.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§8. 1. W obszarze planu wskazuje się następujące formy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu: 

1) obszary i obiekty chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały: 

a) obszary wpisane do rejestru zabytków,

b) obiekty wpisane do rejestru zabytków – obiekty grupy I, 

c) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie:

-  obiekty grupy II,

-  obiekty grupy III,

-  obiekty grupy IV,

-  obiekty grupy V,

-  obiekty małej architektury, w szczególności: rzeźby, figury, krzyże postumenty, a także pomniki,

-  relikty murów średniowiecznych,

-  schrony przeciwlotnicze z czasu II Wojny Światowej,

d) obszary zabytkowe objęte ochroną w planie – układy urbanistyczne osiedli modernistycznych;

e) stanowiska archeologiczne;
2) strefę ochrony historycznego założenia urbanistycznego obszaru śródmieścia Bytomia SU;

3) strefy ochrony historycznych założeń urbanistycznych mieszkaniowo–usługowych SA (od SA/1 do SA/14);
4) strefy ochrony historycznych założeń urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7);
5) strefy ochrony historycznych założeń krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4);
6) strefę ochrony ekspozycji SE;
7) strefę obserwacji archeologicznej.

2. Dla obiektów wpisanych  do rejestru zabytków oraz obszarów wpisanych do rejestru zabytków: 
1) obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
2) zakazuje się docieplenia zewnętrznego elewacji oznaczonych na rysunku planu jako „elewacja obiektu 
w zasięgu układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego”.
3. Dla obiektów zabytkowych, objętych ochroną w planie ustala się następujące zasady ochrony konserwatorskiej:

1) nakazuje się:

a) utrzymanie obowiązujących linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) utrzymanie zabytkowych elementów zagospodarowania, w tym przedogródków wraz z murkami, historycznych ogrodzeń i obiektów małej architektury oznaczonych na rysunku planu,
c) utrzymanie zachowanej historycznej kompozycji elewacji, w tym lokalizacji i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, historycznego sposobu licowania, kolorystyki i faktury, wykonanych w szczególności z cegły, ceramiki i tynku,
d) w przypadku zachowanego detalu ceramicznego lub kamiennego zachowanie go w pierwotnej lokalizacji
e) utrzymanie mozaik na budynkach położonych przy ul. Moniuszki 9/Dworcowej 20, ul. Dworcowej 13/ Dworcowej 15, ul. Dworcowej 19/ul. Dworcowej 21, ul. Dworcowej 29/ Dworcowej 31,
f) utrzymanie historycznego detalu architektonicznego na dachach i elementach dachów, w szczególności lukarny, bawole oczka, kominy, attyki, sterczyny,

g) utrzymanie istniejących, zgodnych z pierwotną historyczną formą, drzwi wejściowych do budynków 
oraz bram wjazdowych lub przejazdowych,
h) zachowanie istniejących historycznych nawierzchni brukowych, płyt kamiennych oraz historycznych krawężników granitowych, oznaczonych na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy z wykorzystaniem istniejącego materiału kamieniarskiego,
i) utrzymanie istniejących schronów przeciwlotniczych z czasu II Wojny Światowej – nakaz utrzymania gabarytów tych obiektów
j) utrzymanie istniejących reliktów bocznicy kolejowej oznaczonych na rysunku planu;
2) dopuszcza się:
a) przebudowę elewacji pierwszej kondygnacji nadziemnej, w przypadku zmiany sposobu użytkowania, z zachowaniem kompozycji elewacji w zakresie układu osi otworów okiennych i drzwiowych,

b) montaż okien połaciowych, z zachowaniem kompozycji rozmieszczenia otworów okiennych na elewacji,
c) umieszczanie oświetlenia na elewacjach w celu wyeksponowania i podkreślenia walorów architektury,
d) wykonanie docieplenia zewnętrznego na elewacjach budynków nie oznaczonych na rysunku planu jako „elewacja obiektu, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego”, z zastrzeżeniem: 

-  odtworzenia detalu architektonicznego lub okładzin istniejących przed dociepleniem zewnętrznym, 
na warstwach izolacji, z materiału tożsamego z materiałem pierwotnym,

-  odtworzenia detalu z cegły i elementów klinkierowych takich jak parapety, nadproża, wylicowane fragmenty płaszczyzn elewacji, cokoły, gzymsy, krawędzie elewacji, w przypadku docieplenia zewnętrznego elewacji ceglanych, 

-  w przypadku elewacji lub fragmentu elewacji ceglanej odtworzenia pokrycia elewacji cegłą lub okładziną ceglaną z odtworzeniem detalu ceglanego,

-  w przypadku ścian szczytowych wykonanych z cegły i pozbawionych ozdób oraz zdobień 
bez konieczności odtworzenia pokrycia ceglanego
-  odtworzenia oryginalnej kolorystyki elewacji;

3) zakazuje się: 

a) docieplenia zewnętrznego elewacji oznaczonych na rysunku planu jako „elewacja obiektu, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego”,

b) stosowania tynków mozaikowych na elewacjach zewnętrznych budynków,

c) umieszczania elementów technicznego wyposażenia budynków, takiego jak: klimatyzatory, panele fotowoltaiczne, anteny satelitarne, przewody dymowe i wentylacyjne, maszty kratowe na elewacjach od strony przestrzeni publicznych, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz od dróg publicznych wymienionych w §13 ust. 1, z dopuszczeniem montowania skrzynek lub szafek gazowych jako wbudowanych w lico ściany lub jako wolnostojących w obszarze strefy dominacji zieleni na działce budowlanej przynależnej do danego budynku,

d) lokalizowania reklam i urządzeń informacyjnych, za wyjątkiem szyldów;
4) ustala się zasady ochrony budynków grupy II: 

a) nakazuje się: 

-  utrzymanie historycznych gabarytów budynków, w tym ilości i wysokości kondygnacji oraz podziałów architektonicznych, 
-  utrzymanie historycznej bryły oraz formy dachu, w tym wysokości kalenicy, kąta spadku dachów budynków wolnostojących i kąta spadku dachów budynków w zabudowie pierzejowej od strony przestrzeni publicznej,
-  w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materiałów zgodnych z pierwotną historyczną formą lub ich współczesnych odpowiedników materiałowych i wizualnych,

b) zakazuje się: 
-  stosowania materiałów elewacyjnych takich jak listwy plastikowe, blachy profilowane i okładziny z płytek gresowych,

-  stosowania materiałów elewacyjnych innych niż zachowane historycznie oraz ich zamiana w tym tynkowania elewacji ceglanych, okładanie płytkami ceramicznymi tynków, murowanie elementów drewnianych,
c) dopuszcza się: 
-  wymianę stolarki okiennej na zgodną z pierwotną historyczną formą, z odtworzeniem szprosowania i dekoracji,

-  adaptacje poddaszy na cele użytkowe, bez zmiany geometrii dachu,

-  zmianę geometrii dachu budynków w zabudowie pierzejowej z zachowaniem wysokości istniejącej kalenicy i kąta spadku dachu od strony przestrzeni publicznej i dróg publicznych,
-  przebudowę budynków polegającą na zmianie geometrii dachu, w przypadku przywrócenia jego pierwotnego kształtu i kątów nachylenia połaci dachowych;
5) ustala się zasady ochrony budynków grupy III: 

a) nakazuje się:

-  utrzymanie historycznych gabarytów budynków, w tym ilości i wysokości kondygnacji oraz podziałów i dekoracji architektonicznych,
-  utrzymanie historycznej bryły oraz formy dachu, w tym wysokości kalenicy, kąta spadku dachów budynków wolnostojących i kąta spadku dachów od strony przestrzeni publicznej budynków w zabudowie pierzejowej,

-  w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materiałów zgodnych z pierwotną historyczną formą lub ich współczesnych odpowiedników materiałowych i wizualnych,

-  w przypadku remontu elewacji budynków położonych przy ul. Woźniaka 36, 36a, 36b, 40, ul. Fałata 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a oraz ul. Miarki 38, 40÷45, 50, 60÷66, ul. Matejki 31, 33, 35, 37, 39, 40÷56, ul. Katowickiej 49, 51, 53, 55, 57, 59 i 61 oraz ul. Głębokiej 1, 3, 5 i 5a zastosowanie na elewacjach 
farb w odcieniach szarości,

b) zakazuje się: 
-  stosowania materiałów elewacyjnych takich jak listwy plastikowe, blachy profilowane i okładziny z płytek gresowych,

-  stosowania materiałów elewacyjnych innych niż zachowane historycznie oraz ich zamiana, w tym tynkowania elewacji ceglanych, okładanie płytkami ceramicznymi tynków, murowanie elementów drewnianych,

c) dopuszcza się: 
-  wymianę stolarki okiennej, ujednoliconej dla całej elewacji, z odtworzeniem pierwotnych historycznych podziałów i dekoracji,

-  adaptacje poddaszy na cele użytkowe, bez zmiany geometrii dachu,

-  zmiany geometrii dachu budynków w zabudowie pierzejowej, z zachowaniem wysokości istniejącej kalenicy i kąta spadku dachu od strony przestrzeni publicznej,
-  dopuszcza się przebudowę budynków polegającą na zmianie geometrii dachu, w przypadku przywrócenia jego pierwotnego kształtu i kątów nachylenia połaci dachowych;
6) ustala się zasady ochrony budynków grupy IV: 

a) nakazuje się:

-  utrzymanie historycznych gabarytów budynków, w tym ilości i wysokości kondygnacji oraz podziałów i dekoracji architektonicznych,
-  utrzymanie historycznej bryły oraz formy dachu, w tym wysokości kalenicy, kąta spadku dachów budynków wolnostojących i kąta spadku dachów od strony przestrzeni publicznej budynków w zabudowie pierzejowej,

-  w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materiałów zgodnych z pierwotną historyczną formą lub ich współczesnych odpowiedników  materiałowych i wizualnych,

-  w przypadku remontu elewacji budynków położonych przy ul. Woźniaka 1 ÷ 24a, ul. Fałata 13 i 13a 
oraz ul. Miarki 46, 48, 52, 54 i 58 zastosowanie na elewacjach farb w odcieniach szarości,

b) zakazuje się: 
-  stosowania materiałów elewacyjnych takich jak listwy plastikowe, blachy profilowane i okładziny z płytek gresowych,

-  stosowania materiałów elewacyjnych innych niż zachowane historycznie oraz ich zamiana, w tym tynkowania elewacji ceglanych, okładanie płytkami ceramicznymi tynków, murowanie elementów drewnianych,

c) dopuszcza się:

-  wymianę stolarki okiennej, ujednoliconej dla całej elewacji, z odtworzeniem pierwotnych historycznych podziałów i dekoracji,

-  adaptacje poddaszy na cele użytkowe, bez zmiany geometrii dachu,

-  zmiany geometrii dachu budynków w zabudowie pierzejowej z zachowaniem wysokości istniejącej kalenicy i kąta spadku dachu od strony przestrzeni publicznej,
-  przebudowę budynków polegającą na zmianie geometrii dachu, w przypadku przywrócenia jego pierwotnego kształtu i kątów nachylenia połaci dachowych;
7) ustala się zasady ochrony budynków grupy V: 

a) zakazuje się: 
-  stosowania materiałów elewacyjnych takich jak listwy plastikowe, blachy profilowane i okładziny z płytek gresowych,

-  stosowania materiałów elewacyjnych innych niż zachowane historycznie oraz ich zamiana, w szczególności tynkowania elewacji ceglanych, okładanie płytkami ceramicznymi, murowanie elementów drewnianych,

b) dopuszcza się: 
-  wymianę stolarki okiennej, ujednoliconej dla całej elewacji, z odtworzeniem pierwotnych historycznych podziałów i dekoracji,

-  adaptacje poddaszy na cele użytkowe, 

-  nadbudowę, w tym zmianę geometrii dachu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi 
w § 18÷163, przy czym dopuszczenie to nie dotyczy budynków położonych przy ul.: Dworcowej 1 i Witczaka 11 (w zakresie nadbudowy i geometrii dachu) oraz budynku położonego przy ul. Przemysłowej 2 (w zakresie nadbudowy),
-  nadbudowę budynku przy ul. Żeromskiego 23–25 o nie więcej niż dwie kondygnacje w formie przeszklenia;
8) ustala się zasady ochrony obiektów małej architektury, w szczególności: rzeźb, figur, krzyży postumentów, 
a także pomników:

a) nakazuje się zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym,

b) dopuszcza się zmianę lokalizacji z zachowaniem ekspozycji od strony przestrzeni publicznej.
4. Dla obszarów zabytkowych objętych ochroną w planie – układów urbanistycznych osiedli modernistycznych ustala się następujące zasady ochrony:

1) nakazuje się:

a) ochronę i zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic oraz historycznie ukształtowanej zieleni, w tym stref dominacji zieleni, szpalerów drzew oraz przedogródków wraz z murkami,
b) utrzymanie linii zabudowy oraz układów zabudowy,
c) utrzymanie gabarytów istniejącej zabudowy, w szczególności wysokości i ilości kondygnacji,
d) dostosowanie nowej zabudowy do wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy,
e) stonowaną kolorystykę elewacji odtwarzającej kolorystykę oryginalną,
2) zakazuje się stosowania atektonicznej dekoracji malarskiej elewacji;

3) dopuszcza się wprowadzenia nasadzeń zastępczych, uzupełnienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji historycznie ukształtowanej zieleni
5. dla strefy ochrony historycznego założenia urbanistycznego obszaru śródmieścia Bytomia SU ustala się następujące zasady ochrony:

1) nakazuje się:

a) ochronę i zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic i placów,
b) utrzymanie linii zabudowy pierzejowej kamienic oraz układów zabudowy, w szczególności zespołów obiektów usługowych i sakralnych,
c) dostosowanie nowej zabudowy do wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy a gabarytów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w §18÷163,
d) zachowanie istniejących historycznych nawierzchni brukowych, oznaczonych na rysunku planu, z możliwością ich odtworzenia, a także przebudowy z wykorzystaniem istniejącego materiału kamieniarskiego.

6. Dla stref ochrony historycznych założeń urbanistycznych mieszkaniowo–usługowych SA (od SA/1 do SA/14) ustala się następujące zasady ochrony:

1) nakazuje się:

a) ochronę i zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic i placów stanowiących przestrzeń publiczną, 
b) utrzymanie linii zabudowy i układów zabudowy w dostosowaniu do specyfiki zabudowy kwartałowej 
lub innych układów odpowiadających rozplanowaniu historycznemu, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
c) zachowanie istniejącej historycznie ukształtowanej zieleni, oznaczonej na rysunku planu, z możliwością wprowadzenia nasadzeń zastępczych, uzupełnienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji;
2) dopuszcza się, w przestrzeniach publicznych, realizację elementów oświetlenia i elementów wyposażenia miejskiego oraz obiekty małej architektury.
7. Dla stref ochrony historycznych założeń urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7) ustala się następujące zasady ochrony:

1) nakazuje się:

a) ochronę i zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic i placów stanowiących przestrzeń publiczną, 

b) utrzymanie linii zabudowy i układów zabudowy w dostosowaniu do specyfiki zabudowy kwartałowej 
lub innych układów odpowiadających rozplanowaniu historycznemu, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

c) zachowanie istniejącej historycznie ukształtowanej zieleni, oznaczonej na rysunku planu, z możliwością wprowadzenia nasadzeń zastępczych, uzupełnienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji, 
d) w strefie SB7: 
-  zachowanie historycznych gabarytów obiektów, stalowej konstrukcji wiaty peronu 1 i hali peronowej dworca oraz stalowej konstrukcji oraz przyczółków wiaduktu pomiędzy przedłużeniem ul. Jagiellońskiej i ul. Zabrzańską, 
-  utrzymanie formy dachu wiaty i hali peronowej, a w przypadku wymiany pokrycia wiaty i hali peronowej  stosowanie materiałów zgodnych z pierwotną formą,
-  utrzymanie murów-ścian oporowych w sąsiedztwie budynków dworca wraz z reliktami dawnej ślusarki, stopniami schodów,
-  utrzymanie peronu 1 oraz pozostałych peronów wraz z reliktami pierwotnego wyposażenia technicznego, z zaleceniem przywrócenia na peronach nawierzchni zgodnej ze stanem pierwotnym (układ płyt w „karo”),
-  zakaz likwidacji tuneli oraz wejść do nich (w przypadku założonych współcześnie blokad),
-  ochronę podziemnych tuneli przy peronach dworcowych w osiach istniejących przebiegów;

2) dopuszcza się, w przestrzeniach publicznych, realizację elementów oświetlenia i elementów wyposażenia miejskiego oraz obiekty małej architektury.

8. Dla stref ochrony historycznych założeń krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4) ustala się następujące zasady ochrony:

1) nakazuje się:

a) ochronę i zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic i placów stanowiących przestrzeń publiczną, 

b) utrzymanie linii zabudowy i układów zabudowy w dostosowaniu do specyfiki zabudowy kwartałowej 
lub innych układów odpowiadających rozplanowaniu historycznemu, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

c) zachowanie istniejącej historycznie ukształtowanej zieleni, oznaczonej na rysunku planu, z możliwością wprowadzenia nasadzeń zastępczych, uzupełnienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji;

2) dopuszcza się, w przestrzeniach publicznych, realizację elementów oświetlenia i elementów wyposażenia miejskiego oraz obiekty małej architektury.

9. Dla strefy ochrony ekspozycji SE ustala się następujące zasady ochrony:

1) nakazuje się:

a) zachowanie układu przestrzennego, w szczególności elementów kompozycji przestrzeni publicznej, 
b) utrzymanie zieleni, w szczególności w zakresie wysokości podkreślającej ekspozycję obiektów zabytkowych; 

2) zakazuje się:

a) lokalizowania reklam i urządzeń informacyjnych w zasięgu strefy oraz na wyznaczonych osiach kompozycyjnych,

b) lokalizowania nowych dominant w zasięgu strefy. 

10. Dla stanowisk archeologicznych oraz strefy obserwacji archeologicznej obowiązują przepisy ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§9. 1. W zakresie obiektów dóbr kultury współczesnej wymagających ochrony wskazuje się ogród różańcowy przy kościele p.w. Św. Jacka przy ul. Matejki 1.
2.
Ochronie podlega układ kompozycyjno-architektoniczny zabudowy współczesnej.

Rozdział 6
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych
§10. 1. Wskazuje się udokumentowane złoża kopalin:

1) złoże węgla kamiennego „Centrum” WK 8206,
2) złoże węgla kamiennego „Centrum 1” WK 19117,
3) złoże węgla kamiennego „Centrum – Szombierki” WK 329,
4) złoże węgla kamiennego „Rozbark” WK 330,
5) złoże węgla kamiennego „Bytom II” WK 8003,
6) złoże węgla kamiennego „Bytom III” WK 8008,
7) złoże węgla kamiennego „Bobrek – Miechowice” WK 331.
2. Wskazuje się obszar górniczy „Bytom  III – ZG”.

3. Wskazuje się teren górniczy „Bytom  III – ZG”.

4. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) główne zbiorniki wód podziemnych,

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

3) obszary osuwania się mas ziemnych,

4) strefy ochronne terenów zamkniętych.

Rozdział 7
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości
§11. 1. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości:

1) dla terenów UC:
a) powierzchnia działek min. 5 000,0 m2,

b) szerokość frontów działek min. 30,0 m, 

c) granice działek winny być wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do pasa drogowego, z dopuszczeniem odchylenia o 10 stopni; 

2) dla terenów: U, MU, MW:
a) powierzchnia działek min. 500,0 m2,

b) szerokość frontów działek min. 10,0 m, 

c) granice działek winny być wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do pasa drogowego, z dopuszczeniem odchylenia o 10 stopni; 

3) dla terenów: US, UP:
a) powierzchnia działek min. 1 000,0 m2,

b) szerokość frontów działek min. 30,0 m, 

c) granice działek winny być wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do pasa drogowego, z dopuszczeniem odchylenia o 10 stopni; 

2.
Dla terenów pozostałych przeznaczeń, w tym pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej dopuszcza się wyznaczenie działek o wielkościach niezbędnych 
dla ich realizacji o powierzchni min. 2,00 m2 i szerokości frontu min. 1,00 m.

Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§12. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) nakazuje się przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów:

a) położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa budowlanego i warunkami technicznymi dotyczącymi usytuowania danej sieci,
b) położonych w sąsiedztwie linii kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

2) dla terenów zabudowy lub ich części położonych w granicy zasięgu 50 metrów od granicy cmentarza zakazuje się lokalizacji:

a) nowej zabudowy mieszkaniowej,

b) zakładów produkcji żywności,

c) zakładów żywienia zbiorowego,

d) studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

e) zakładów przechowujących artykuły żywności;

3) dla terenów zabudowy położonych pomiędzy granicą zasięgu 50 metrów od granicy cmentarza do granicy zasięgu 150 metrów od granicy cmentarza dopuszcza się lokalizację budynków z zastrzeżeniem podłączenia wszystkich do sieci wodociągowej;

4) wskazuje się obszar nieodporny na deformacje i wstrząsy wynikające z podziemnej eksploatacji górniczej, położony w zasięgu filara ochronnego śródmieścia Bytomia, obejmujący tereny zabudowy i zagospodarowania terenu, wyznaczony w Programie ochrony śródmieścia Bytomia na podstawie oceny stanu zabudowy oraz warunków geologiczno–górniczych wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
5) dla obszaru, o którym mowa w pkt.4, z uwagi na uwarunkowania górnicze wskazuje się zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§13. 1. Obszar objęty planem ma zagwarantowane powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez ulice: Wrocławską, Strzelców Bytomskich i Stanisława Witczaka.

2.
Ustala się obsługę terenów z układu dróg publicznych, do których należą:

1) drogi publiczne klasy głównej KDG;

2) drogi publiczne klasy zbiorczej KDZ;

3) drogi publiczne klasy lokalnej KDL;

4) drogi publiczne klasy dojazdowej KDD;

5) tereny skrzyżowań dróg publicznych klasy głównej i terenów infrastruktury kolejowej KDG/KK;

6) tereny skrzyżowań terenów infrastruktury kolejowej i dróg publicznych klasy głównej KK/KDG;

7) tereny skrzyżowań terenów infrastruktury kolejowej i dróg publicznych klasy zbiorczej KK/KDZ;
8) tereny ciągów pieszo–jezdnych KDX;

9) tereny piesze KX;

10) tereny placów KDP; 
11) tereny placów, tereny zieleni urządzonej KDP/ZP;
12) tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej KDP/KDD;

13) tereny placów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urządzonej KDP/KDL/ZP;
14) tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny zieleni urządzonej KDP/KDD/ZP.
3. Dla terenów wymienionych w ust 1 dopuszcza się lokalizację obiektów i budowli dopuszczonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Dla terenów KDT – terenów komunikacji tramwajowej dopuszcza się:

1) lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej,

2) realizację innych systemów transportu zbiorowego, w szczególności linii autobusowych.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów dróg dla obsługi transportem zbiorowym:

1) dopuszcza się prowadzenie linii autobusowych i mikrobusowych w ciągu dróg publicznych klas: KDG, KDG/KK, KDZ, KDL, KDD, KK/KDG i KK/KDZ, a także terenach placów: KDP, KDP/KDL/ZP i KDP/KDD/ZP; 

2) dopuszcza się prowadzenie torów linii tramwajowych w ciągu dróg publicznych klas: KDG, KDG/KK,  KDZ, KDL, KDD, KK/KDG, KK/KDZ, KDX, a także terenach placów: KDP, KDP/KDL/ZP i KDP/KDD/ZP.

6. Ustala się następujące zasady zagospodarowania ścieżek i tras rowerowych:

1) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych, w tym wydzielonych, należących do systemu ogólnomiejskich tras rowerowych w terenach dróg publicznych, terenach ciągów pieszo–jezdnych, terenach pieszych, terenach placów i terenach komunikacji tramwajowej,

2) dopuszcza się  lokalizację stacji oraz punktów wypożyczeń i zwrotów rowerów w terenach dróg publicznych, terenach ciągów pieszo–jezdnych, terenach pieszych i terenach placów.

7. Ustala się nakaz utrzymania istniejących przejść i przejazdów bramowych oraz wjazdów do wnętrz kwartałów zabudowy.

8. Ustala się nakaz utrzymania przejść i przejazdów w zasięgu stref podcieni wyznaczonych na rysunku planu.

§14.  Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych:
1)  ustala się minimalne wskaźniki miejsc postojowych, z zastrzeżeniem pkt 2:
a) minimum 1 miejsce postojowe na mieszkanie, 

b) minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej usług społecznych, konsumpcyjnych i usług handlu detalicznego, 

c) minimum 0,8 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług administracyjno–biurowych,

d) minimum 0,5 miejsca postojowego na pokój w zabudowie usług turystycznych; 

e) minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej dla zabudowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

f) minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej dla zabudowy usługowo–produkcyjnej,
g) minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej innej zabudowy;

2) dopuszcza się odstąpienie od realizacji ilości miejsc postojowych wynikających z minimalnych wskaźników w przypadku:

a) zmiany sposobu użytkowania w obrębie zabudowy istniejącej,

b) lokali usługowych lokalizowanych w parterach zabudowy istniejącej;
3) ustala się ilości miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) w terenach dróg publicznych – zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

b) dla zabudowy wyszczególnionej w pkt 1 – min. 3 miejsca postojowe na każde 100 miejsc postojowych; 
4) dla wyliczenia ilości wymaganych miejsc postojowych dopuszcza się zaliczenie do miejsc postojowych miejsc w garażach.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§15. 1.Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1, jeśli jest 
to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy, przebudowy, likwidacji, wymiany oraz zmiany ich przebiegu;

4) zakazuje się:

a) lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych urządzeń technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli elektroenergetycznych, złączy kablowych elektroenergetycznych, 
z zastrzeżeniem ustaleń ust. 5 pkt. 3, 

b) lokalizacji szaf telekomunikacyjnych i transformatorów SN/nN jako wolnostojących od strony przestrzeni publicznych,
c) lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW; 

5) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust. od 2 do 6, sieci, w szczególności telekomunikacji, telewizji kablowej, instalacji alarmowych, antenowych, światłowodowych, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) obsługa z miejskiej sieci wodociągowej; 

2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę 
dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych. 
3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną:

1) stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną sieć ciepłowniczą z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a i b,

2) dopuszcza się:

a) stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych w przypadku braku możliwości technicznych lub ekonomicznych zastosowania zdalaczynnej sieci ciepłowniczej, 

b) stosowanie systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

c) rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia w energię cieplną.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1) zaopatrzenie z istniejącej i rozbudowywanej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia w gaz, dla pokrycia potrzeb bytowych i użytkowych.
5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć elektroenergetyczną; 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
dla pokrycia potrzeb bytowych i użytkowych;
3) dla obiektów chronionych zgodnie z ustaleniami §8 dopuszcza się realizację złączy kablowo–pomiarowych wyłącznie jako wbudowanych w elewacje lub przejazdy bramowe z dostosowaniem do  układu elewacji i detalu architektonicznego.

6. Ustala się następujące zasady dotyczące odprowadzania ścieków:

1) odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych lub roztopowych poprzez istniejący i rozbudowywany system kanalizacji miejskiej;
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu odprowadzania ścieków.

7. Ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz przepisami ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§16. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.
Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§17. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 30%, słownie: trzydzieści procent, dla terenów oznaczonych symbolami: MW, MU, U, UC, US, UP; 

2) 5%, słownie: pięć procent, dla pozostałych terenów oznaczonych symbolami: ZP, ZC, ZD, IT, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDG/KK, KK/KDG, KK/KDZ, KDX, KX, KDP, KDP/ZP, KDP/KDD, KDP/KDL/ZP, KDP/KDD/ZP, KDT, KDT/KX i KK.

Rozdział 13
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1MW, 1.2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa;

b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenie 1.1MW;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit b;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) dopuszcza się istniejący warsztat samochodowy w terenie 1.2MW,

b) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń. 

§19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3MW – teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 16 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania teren:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych,  

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń.

§20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.4MW – teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt. 4 lit. a;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 16 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania teren:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń.

§21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1MU, 1.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,
b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenie 1.1MU;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

-  wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,
-  maksymalny: 4,5,

c) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 21 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.3MU, 1.4MU, 1.5MU, 1.7MU, 1.8MU, 1.9MU, 1.10MU, 1.11MU, 1.19MU, 1.31MU, 1.36MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,
b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenach: 1.3MU, 1.4MU, 1.5MU, 1.7MU, 1.9MU;
2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 22 m,
-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.6MU, 1.12MU, 1.13MU, 1.14MU, 1.16MU, 1.17MU, 1.18MU, 1.20MU, 1.26MU, 1.27MU, 1.28MU, 1.29MU, 1.30MU, 1.32MU, 1.35MU, 1.37MU
– tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,
b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenach: 1.6MU, 1.20MU, 1.26MU, 1.30MU, 1.32MU, 1.35MU;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m,

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) w zasięgu stref istniejących przejść i przejazdów bramowych stanowiących kontynuację dróg publicznych: 

-  nakazuje się utrzymanie istniejących przejść pieszych,

-  zakazuje się realizacji bram zamykających przejazdy.
§24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.15MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

d) maksymalny: 5,0,

e) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m,

-  dopuszczenie dominanty architektonicznej o wysokości maksymalnej 30 m,

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.21MU, 1.22MU, 1.24MU, 1.25MU, 1.33MU, 1.38MU, 1.39MU, 1.40MU, 1.42MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenach: 1.21MU, 1.24MU, 1.25MU, 1.33MU, 1.38MU, 1.39MU, 
c) istniejąca stacja paliw na terenie 1.24MU,
d) garaże pojedyncze na terenie 1.39MU;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.23MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 40 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: płaskie.
§27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.34MU, 1.41MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże pojedyncze na terenie 1.41MU;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m,

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) w zasięgu strefy istniejących przejść i przejazdów bramowych stanowiących kontynuację 
dróg publicznych: 

-  nakazuje się utrzymanie istniejącego przejścia pieszego,

-  zakazuje się realizacji bram zamykających przejazdy.
§28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.43MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 10 kondygnacji, ale nie więcej niż 31 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1U, 1.6U, 1.9U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług kultu religijnego,
b) zabudowa usług społecznych;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 1,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacji, ale nie więcej niż 16 m,
-  dopuszczenie dominanty architektonicznej – budynku kościoła o wysokości maksymalnej 50 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.2U, 1.4U, 1.13U, 1.15U, 1.18U, 1.20U, 1.21U, 1.22U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

-  wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,0,

c) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) garaż wielopoziomowy;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 2,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 8 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.5U, 1.8U, 1.12U, 1.17U, 1.19U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 26 m, 

-  dopuszczenie dominanty architektonicznej – wieży zegarowej o wysokości maksymalnej 30 m,
-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.7U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.10U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług kultu religijnego,

b) zabudowa usług społecznych;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.11U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług kultu religijnego

b) zabudowa usług społecznych;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 50 m,

-  dopuszczenie dominanty architektonicznej –  budynku kościoła o wysokości maksymalnej 50 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.14U– teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.16U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1UC – teren zabudowy usługowej obiektów handlu 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b) zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 2,5,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: płaskie.
§39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1ZP – teren zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 90%; 

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej.

§40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1MW, 2.2MW, 2.12MW, 2.13MW, 2.14MW, 2.15MW, 2.16MW, 2.20MW, 2.21MW, 2.23MW, 2.25MW, 2.26MW, 2.27MW, 2.30MW, 2.31MW, 2.32MW, 2.33MW, 2.34MW, 2.40MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa
b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenach: 2.20MW, 2.23MW, 2.27MW, 2.30MW, 2.31MW, 2.33MW,
c) zabudowa jednorodzinna na terenie 2.15MW;
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii 
oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a,
b) garaże pojedyncze na terenach: 2.16MW, 2.31MW, 2.32MW i 2.34MW;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 85%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,
-  kształt dachu budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,
-  kształt dachu budynków garażowych: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2 lit. a, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń.
§41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.3MW, 2.4MW, 2.5MW, 2.6MW, 2.7MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii 
oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a,

b) garaże pojedyncze na terenach: 2.3MW i 2.5MW;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachó LISTNUM w budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachó LISTNUM w budynków garażowych: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń.

§42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.8MW– teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit.a, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 
lit. a – wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń,

-  w budynkach jednorodzinnych, o których mowa w pkt.1 lit. b, lecz nie więcej niż 30% pow. całkowitej budynku.

§43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.9MW, 2.10MW, 2.11MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii 
oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a,

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 30%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;
4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2 lit. a, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit. a, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit. a
 – wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń,

-  w budynkach jednorodzinnych, o których mowa w pkt.1 lit. b, lecz nie więcej niż 30% pow. całkowitej budynku.

§44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.17MW, 2.24MW, 2.35MW, 2.36MW, 2.37MW, 2.38MW, 2.39MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń. 

§45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.18MW, 2.19MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) zabudowa jednorodzinna,

c) zabudowa usług społecznych oświaty w terenie 2.19MW;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii 
oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a,

b) garaże pojedyncze;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 1,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 20 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachó LISTNUM w budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie

-  kształt dachó LISTNUM w budynków garażowych: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2 lit. a, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit. a, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit. a 
– wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń 

-  w budynkach jednorodzinnych, o których mowa pkt.1 lit b, lecz nie więcej niż 30% pow. całkowitej budynku.

§46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.22MW – teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii 
oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a,

b) garaże zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 

-  dla garaży na wydzielonych działkach pod garaże100%,

-  dla pozostałej zabudowy 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 

-  dla garaży na wydzielonych działkach pod garaże 0%,

-  dla pozostałej zabudowy min 10%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachó LISTNUM w budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachó LISTNUM w budynków garażowych: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2 lit. a, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń.

§47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.28MW, 2.29MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 30%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 40 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń. 

§48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) zabudowa jednorodzinna;
2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 9 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.2MU, 2.3MU– tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§50. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.4MU, 2.7MU, 2.8MU, 2.9MU, 2.11MU, 2.12MU, 2.13MU, 2.14MU, 2.15MU, 2.16MU, 2.17MU, 2.18MU, 2.19MU, 2.21MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego na terenach: 2.4MU, 2.13MU, 2.14MU, 2.15MU, 2.16MU, 2.17MU, 2.19MU, 2.21MU;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) garaże pojedyncze i zbiorowe na terenie 2.8MU, 2.13MU, 2.15MU, 2.16MU,
b) tereny piesze na terenach: 2.4MU, 2.8MU i 2.9MU;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachu budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,
-  kształt dachu budynków garażowych: płaskie.
§51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.5MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 10 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.6MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacji, ale nie więcej niż 19 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.10MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny piesze;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 11 kondygnacji, ale nie więcej niż 35 m, przy czym maksymalna wysokość budynku zabytkowego objętego ochroną w planie: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 28 m,

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§54. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.20MU, 2.22MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7  m,

-  maksymalna wysokość budynków: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 40 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: płaskie.
§55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa usług obsługi komunikacji,

c) garaże zbiorowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa magazynowo–składowa,

b) zabudowa usług handlu hurtowego,

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.2U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa usług obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw,

c) garaże zbiorowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa składowo–magazynowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.3U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług kultu religijnego,

b) zabudowa usług społecznych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 1,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m,

-  dopuszczenie dominanty architektonicznej – budynku kościoła o wysokości maksymalnej 50 m,

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.4U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 9 kondygnacji, ale nie więcej niż 36 m,

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.5U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 85%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: wielospadowe lub płaskie.
§60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.6U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§61. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.7U, 2.21U, 2.24U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 30 m, 

-  kształt dachó LISTNUM w: wielospadowy lub płaski.
§62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.8U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: wielospadowe.
§63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.9U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§64. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.10U, 2.22U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług kultu religijnego

b) zabudowa usług społecznych;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 1,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m,

-  dopuszczenie dominanty architektonicznej – budynku kościoła o wysokości maksymalnej 50 m,

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) nakaz utrzymania istniejącej zieleni komponowanej. 

§65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.12U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§66. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.13U, 2.14U, 2.20U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.15U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

§68. kształt dachów: wielospadowe lub płaskie.
§69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.19U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§70. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.11U, 2.16U, 2.17U, 2.18U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§71. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.23U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§72. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1ZP, 2.2ZP, 2.3ZP, 2.4ZP – tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne na terenie 2.3ZP: istniejąca zabudowa mieszkaniowo–usługowa;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) dla przeznaczenia podstawowego udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

b) dla przeznaczenia dopuszczalnego na terenie 2.3ZP – istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej:

-  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

-  udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 30%,

-  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1:

-  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0,

-  maksymalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie więcej niż 12 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

-  linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej przeznaczenia dopuszczalnego na terenie 2.3ZP, 

b) nakaz utrzymania istniejącej zieleni wysokiej.

§73. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1ZC, 2.2ZC, 2.3ZC, 2.4ZC – tereny cmentarza ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi kultu religijnego,

b) teren zieleni urządzonej,

c) na terenach: 2.1ZC i 2.2ZC: istniejąca zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

d) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

e) dla przeznaczenia podstawowego udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 50%, 

f) dla przeznaczenia dopuszczalnego na terenach: 2.1ZC i 2.2ZC:

-  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

-  udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 30%,

-  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1:

-  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0,

-  maksymalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie więcej niż 12 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

-  linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) dopuszczenie obiektów związanych z obsługą cmentarza o powierzchni zabudowy do 5% w stosunku 
do powierzchni terenu, o wysokości do 5,0 m i dachu kształtowanym dowolnie,
b) nakaz utrzymania zieleni wysokiej,
c) dopuszczenie obiektów małej architektury.

§74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1ZD – teren ogrodów działkowych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe, w tym infrastruktura ogrodowa oraz altany działkowe, w myśl przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z funkcjonowaniem ogrodu działkowego;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,15,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 5 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12. m,

-  maksymalna wysokość budynków: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 40 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: dwuspadowe.
§77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.3MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) cel publiczny w postaci społecznego budownictwa czynszowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie
-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§78. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: wielospadowe lub płaskie.
§79. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1ZP – teren zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej.

§80. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§81. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§82. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.3MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) garaże zbiorowe,

b) istniejąca zabudowa usługowo–produkcyjna;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i usługowo–produkcyjnych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych i usługowo–produkcyjnych: płaskie.
§83. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa usługowa, 

b) istniejąca stacja paliw;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§84. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.2U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§85. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.3U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§86. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4.1ZP, 4.2ZP – tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne: wody powierzchniowe płynące na terenie 4.2ZP;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury, 

b) dopuszczenie lokalizacji przystanku komunikacji publicznej w terenie 4.2ZP,

c) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej.

§87. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.3ZP – teren zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 50%; 

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

§88. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1KWP – teren komunikacji – węzeł przesiadkowy ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa dworca kolejowego i autobusowego,

b) węzeł przesiadkowy komunikacji publicznej,

c) garaż wielopoziomowy;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa z wyłączeniem usług turystycznych oraz usług sportu i rekreacji;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 6,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§89. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§90. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 40 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§91. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) garaż wielopoziomowy;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 6,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§92. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) garaże zbiorowe;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§93. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 2,0,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§94. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§95. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§96. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.2U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§97. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

§98. kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§99. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.4U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§100. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§101. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.1ZP, 6.2ZP, 6.3ZP – tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej.

§102. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.1MW, 7.2MW, 7.4MW, 7.5MW, 7.6MW, 7.7MW, 7.8MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit. a, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1 lit. a – wyłącznie usługi: administracyjno – biurowe, finansów, ubezpieczeń,

-  w budynkach jednorodzinnych, o których mowa w pkt.1 lit. b, lecz nie więcej niż 30% pow. całkowitej budynku.
§103. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.3MW – teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 38 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń.
§104. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.9MW, 7.10MW – tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 75%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

4) kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie; warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń.

§105. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.11MW – teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§106. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.12MW, 7.13MW, 7.14MW– tereny zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła, na zasadach określonych w  pkt 4 lit a,

b) garaże pojedyncze w terenie 7.13MW;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno– biurowe, finansów, ubezpieczeń,

b) nakazuje się utrzymanie istniejących bram przejazdowych.

§107. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.1MU, 7.3MU, 7.5MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§108. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m,

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§109. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.4MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§110. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.6MU, 7.7MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) zabudowa jednorodzinna;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 1,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na zabudowę jednorodzinną.

§111. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.8MU, 7.9MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) zabudowa jednorodzinna w terenie 7.9MU;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachów: dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§112. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.10MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§113. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.11MU, 7.22MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże pojedyncze na terenie 7.11MU;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków jednorodzinnych: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 12 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych, usługowych i jednorodzinnych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§114. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.12MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§115. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.13MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§116. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.14MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§117. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.15MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 10 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§118. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.16MU, 7.17MU 7.18MU, 7.19MU, 7.25MU 
– tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§119. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.20MU, 7.21MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§120. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.23MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

2) przeznaczenie dopuszczalne: parkingi;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,5,

-  maksymalny: 4,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§121. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.24MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaże zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów budynków mieszkalnych i usługowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe 
lub płaskie,

-  kształt dachów budynków garażowych: płaskie.
§122. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§123. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.2U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa usług obsługi komunikacji;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§124. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.3U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 95%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§125. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.4U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§126. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.5U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa usług obsługi komunikacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowo–produkcyjna,

b) zabudowa magazynowo–składowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:
-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§127. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.6U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 1,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 16 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§128. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.7U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,4,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§129. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.8U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług kultu religijnego,

b) zabudowa usług społecznych;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m,

-  dopuszczenie dominanty architektonicznej – budynku kościoła o wysokości maksymalnej 50 m, 

-  kształt dachów: wielospadowe.
§130. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.9U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: wielospadowe.
§131. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.10U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§132. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.11U, 7.12U, 7.15U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§133. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.13U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§134. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.14U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa

b) zabudowa usług handlu hurtowego;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,4,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§135. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.16U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa usług obsługi komunikacji;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§136. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.17U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa

b) zabudowa usług handlu hurtowego;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.

§137. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1UC – teren zabudowy obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usług obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw,

b) zabudowa usługowo–produkcyjna,

c) garaż wielopoziomowy;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§138. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§139. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.1UP, 7.2UP, 7.6UP – tereny zabudowy usługowo–produkcyjnej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo–produkcyjna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa z wyłączeniem: usług społecznych, usług turystycznych i usług sportu i rekreacji,
b) zabudowa magazynowo–składowa,
c) zabudowa usług obsługi komunikacji,

d) przeznaczenie dopuszczalne: garaż wielopoziomowy na terenach: 7.1UP i 7.6UP;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:
-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§140. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.3UP, 7.4UP, 7.5UP – tereny zabudowy usługowo–produkcyjnej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo–produkcyjna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa z wyłączeniem: usług społecznych, usług turystycznych i usług sportu i rekreacji,,

b) zabudowa usługowa obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
c) zabudowa magazynowo–składowa,

d) zabudowa usług obsługi komunikacji,

e) garaż wielopoziomowy;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 0%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§141. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.1ZP, 7.2ZP, 7.3ZP – tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

3) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej.

§142. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1MW – teren zabudowy mieszkaniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa;

b) garaże zbiorowe: wolnostojące i wbudowane;

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług turystycznych, usług sportu i rekreacji, usług rozrywki i gastronomii oraz rzemiosła na zasadach określonych w  pkt 4 lit a;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 25%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych: 4 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 12 kondygnacji, ale nie więcej niż 55 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów: płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usługi, o których mowa w pkt. 2, mogą być realizowane:

-  w parterach budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt.1, 

-  na kondygnacjach innych niż parterowa budynków mieszkalnych – wyłącznie usługi: administracyjno–biurowe, finansów, ubezpieczeń.
§143. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;
2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 4,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§144. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.2MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;
2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§145. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.3MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa,

b) garaże zbiorowe: wolnostojące i wbudowane;
2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§146. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.4MU, 8.5MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowo–usługowa, 

b) garaże zbiorowe: wolnostojące i wbudowane;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 25%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 5,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych:  18 kondygnacji, ale nie więcej niż 55 m, 

-  maksymalna wysokość budynków usługowych: 5 kondygnacji, ale nie więcej niż 20 m,

-  maksymalna wysokość budynków garażowych: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 3,5 m,

-  kształt dachów: płaskie.
§147. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.1U, 8.2U – tereny zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§148. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.3U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 25%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 2 kondygnacje, ale nie więcej niż 12 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§149. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.4U, 8.6U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 25%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,1,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: dwuspadowe, płaskie.
§150. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.5U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§151. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.7U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa usług obsługi komunikacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowo–produkcyjna;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§152. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.8U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usług obsługi komunikacji z wyłączeniem stacji paliw;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,3,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§153. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.9U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zieleń urządzona;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 65%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 1,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§154. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.10U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:70%

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,4,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie mniej niż 7 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§155. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.11U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min. 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 1,0,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§156. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.1US, 8.2US – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 15%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 1,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§157. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.3US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług sportu i rekreacji,

b) zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 40%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie więcej niż 15 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;

4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
b) dopuszcza się prowadzenie linii tramwajowych.

§158. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.4US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług sportu i rekreacji,

b) zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 10%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§159. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1ZP – teren zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zabudowa usług: społecznych, gastronomii oraz sportu i rekreacji, 

b) tereny komunikacji tramwajowej wraz z przystankami;

3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,2,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 4 kondygnacje, ale nie więcej niż 12 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie;
4) warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się prowadzenie linii tramwajowych.
§160. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.1ZD – teren ogrodów działkowych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe, w tym infrastruktura ogrodowa oraz altany działkowe, w myśl przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa nie związana z funkcjonowaniem ogrodu działkowego;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,15,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 5 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§161. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.2ZD – tereny ogrodów działkowych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe, w tym infrastruktura ogrodowa oraz altany działkowe, w myśl przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne zabudowa związana z funkcjonowaniem ogrodu działkowego w granicach obszaru wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 90%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,15,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 5 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§162. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1IT – teren infrastruktury technicznej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej;
2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,5,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 10 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§163. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo–usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 20%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,5,

-  maksymalny: 3,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  minimalna wysokość budynków: 3 kondygnacje, ale nie mniej niż 12 m,

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§164. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,7,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§165. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.2U – teren zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,2,

-  maksymalny: 2,0,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 6 kondygnacji, ale nie więcej niż 25 m, 

-  kształt dachów: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie.
§166. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDG, 2KDG, 3KDG, 4KDG, 5KDG – tereny dróg publicznych głównych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: 
a) 1KDG – od 19,0 m do 28,0 m,
b) 2KDG – od 23,0 m do 63,0,
c) 3KDG – 30,0 m,
d) 4KDG – od 43,0 m do 88,0 m,
e) 5KDG – od 20,0 m do 37,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i wiaduktów;
3) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających dróg 1KDG i 2KDG.
§167. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG/KK – teren skrzyżowań dróg publicznych klasy głównej i terenów infrastruktury kolejowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: 
a) 1KDG/KK – od 19,0 m do 28,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i wiaduktów.

§168. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK/KDG – teren skrzyżowań terenów infrastruktury kolejowej i terenów dróg publicznych klasy głównej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy głównej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: od 19,0 m do 22,0 m, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i wiaduktów.
§169. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ÷11KDZ, 1.1KDZ, 1.2KDZ, 2.1KDZ, 2.2KDZ, 7.1KDZ, 8.1KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: 
-  1KDZ – od 16,0 m do 25,0 m,
-  2KDZ – 36,0 m,
-  3KDZ – od 16,0 m do 47,0 m,

-  4KDZ – od 17,0 m do 54,0 m,
-  5KDZ – od 17,0 m do 26,0 m,
-  6KDZ – od 18,0 m do 25,0 m,
-  7KDZ–  od 15,0 m do 23,0 m,
-  8KDZ – od 17,5 m do 26,0 m,
-  9KDZ – od 15,0 m do 33,0 m,
-  10KDZ – od 14,0 m do 23,0 m,
-  11KDZ – 20,0 m,
-  1.1KDZ – od 18,5 m do 28,0 m,
-  1.2KDZ – od 18,5 m do 21,0 m,

-  2.1KDZ – 18,5 m,
-  2.2KDZ – 26,0 m,
-  7.1KDZ – od 14,5 m do 44,0 m,
-  8.1KDZ – od 30,0 m do 40,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań;

3) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających dróg.
§170. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK/KDZ – teren skrzyżowań terenów infrastruktury kolejowej i terenów dróg publicznych klasy zbiorczej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: od 15,0 m do 20,0 m.
§171. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 1.1KDL÷1.12KDL, 2.1KDL÷2.23KDL, 3.1KDL, 7.1KDL÷7.19KDL, 8.1KDL÷8.6KDL – tereny dróg publicznych lokalnych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
-  1KDL – od 8 m do 37 m,
-  1.1KDL – od 12,6 m do 17,8 m,
-  1.2KDL – od 18,6 m do 30,7 m,
-  1.3KDL – 22,0 m,
-  1.4KDL – 15,0 m,
-  1.5KDL – od 13,3 m do 17,5 m,
-  1.6KDL – od 14,5 m do 16,0 m,
-  1.7KDL – od 9,0 m do 12,5 m,
-  1.8KDL – od 12,5 m do 18,5 m,
-  1.9KDL – od 11,5 m do 17,5 m,
-  1.10KDL – od 7,5 m do 19,0 m,
-  1.11KDL – od 11,5 m do 24,5 m,
-  1.12KDL – od 13,0 m do 16,5 m,
-  2.1KDL – od13,5 m do 16,5 m,
-  2.2KDL – od 18,0 m do 20,0 m,
-  2.3KDL – od 10,0 m do 11,0 m,
-  2.4KDL – od 14,5 m do 17,0 m,
-  2.5KDL – 17,5 m,
-  2.6KDL – od 18,0 m do 26,0 m,
-  2.7KDL – 18,0 m,
-  2.8KDL – od 17,0 m do 18,5 m, 
-  2.9KDL – od 14,5 m do 17,0 m,
-  2.10KDL – 18,0 m,
-  2.11KDL – od 11,5 m do 13,0 m,
-  2.12 KDL – 17,0 m,
-  2.13KDL – od 19,0 m do 25,0 m,
-  2.14KDL – 21,0 m,
-  2.15KDL – 20,0 m,
-  2.16KDL – od 14,0 m do 20,0 m,
-  2.17KDL – 20,0 m,
-  2.18KDL – od 10,0 m do 18,0 m,
-  2.19KDL – od 13,0 m do 15,0 m,
-  2.20KDL – 14,0 m,
-  2.21KDL – od 15,5 m do 17,0 m,
-  2.22KDL – od 8,0 m do 13,0 m,
-  2.23KDL – 12,0 m,
-  3.1KDL – 15,0 m,
-  7.1KDL – od 16.5 m do 22,0 m,
-  7.2KDL – 21,0 m,
-  7.3KDL – 20,0 m,
-  7.4KDL – od 18,0 m do 21,5 m,
-  7.5KDL – 15,0 m,
-  7.6KDL – od 20,0 m do 21,0,
-  7.7KDL – 20,0 m,
-  7.8KDL – 12,0 m,
-  7.9KDL – od 8,0 m do 13,0 m,
-  7.10KDL – 12,0 m,
-  7.11KDL – od 10,0 m do 19,0 m,
-  7.12KDL – od 12,0 m do 28,0 m,
-  7.13KDL – 12,5 m,
-  7.14KDL – od 12,0 m do 22,0 m,
-  7.15KDL – 12,5 m,
-  7.16KDL – od 12,0 m do 47,0 m,
-  7.17KDL – od 9,0 m do 12,0 m,
-  7.18KDL – 15,0 m,
-  7.19KDL – 15,0 m,
-  8.1KDL – 22,0 m 15,0 m, 
-  8.2KDL – od 16,0 m do 23,0 m 15,0 m,
-  8.3KDL – od 13,0 m do 15,0 m,
-  8.4KDL – od 11,0 m do 19,0 m 15,0 m,
-  8.5KDL – 12,0 m 15,0 m,

-  8.6KDL – od 16,0 m do 24,0 m,

z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań;
3) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających dróg.
§172. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1KDD÷1.18KDD, 2.1KDD÷2.28KDD, 3.1KDD,  4.1KDD, 7.1KDD÷7.19KDD, 8.1KDD÷8.2KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
-  1.1KDD – od 13,7 m do 15,5 m,
-  1.2KDD – 14,8 m,
-  1.3KDD – od 8,0 m do 10,5 m,
-  1.4KDD – od 5,0 m do 23,5 m,
-  1.5KDD – od 12,0 m do 14,6 m,
-  1.6KDD – od 7,7 m do 8,0 m,
-  1.7KDD – od 6,3 m do 9,4 m,
-  1.8KDD – od 6,5 m do 14,0 m,
-  1.9KDD – od 7,3 m do 9,3 m,
-  1.10KDD – od 5,5 m do 13,8 m,
-  1.11KDD – od 12 m do 20 m,
-  1.12KDD – od 6,8 m do 26 m,
-  1.13KDD – 8,0 m,
-  1.14KDD – od 9,0 m do 14,0 m,
-  1.15KDD – od 10,0 m do 14,5 m,
-  1.16KDD – od 6,0 m do 9,5 m,
-  1.17KDD – od 6,5 m do 10,0 m,
-  1.18KDD – od 7,5 m do 12,0 m,

-  2.1KDD – 15,0 m,
-  2.2KDD – 14,0 m,
-  2.3KDD – od 16,0 m do 17,0 m,
-  2.4KDD – 15,0 m,
-  2.5KDD – od 15,0 m do 16,0 m,
-  2.6KDD – od 10,0 m do 11,0 m,
-  2.7KDD – od 9,0 m do 11,0 m,
-  2.8KDD – od 12,0 m do 14,0 m,
-  2.9KDD – od 11,5 m do 13,0 m,
-  2.10KDD – 20,0 m,
-  2.11KDD – od 14,0 m do 15,0 m,
-  2.12KDD – 15,0 m,
-  2.13KDD – 12,0 m,
-  2.14KDD – 15,5 m,
-  2.15KDD – od 14,0 m do 19,0 m,
-  2.16KDD – 20,0 m,
-  2.17KDD – 15,0 m,
-  2.18KDD – 15,0 m,
-  2.19KDD – 15,0 m,
-  2.20KDD – od 15,0 m do 23,0 m,
-  2.21KDD – 14,8 m, 
-  2.22KDD – 10,0 m,
-  2.23KDD – 15,0 m,
-  2.24KDD – 1,0 m ,
-  2.25KDD – 12,0 m,
-  2.26KDD – 13,0 m,
-  2.27KDD – od 9,5 m do 10,0 m,
-  2.28KDD – 10,0 m,
-  3.1KDD – 13,0 m,
-  4.1KDD – 17,5 m,
-  7.1KDD – od 10,0 m do 12,0 m,
-  7.2KDD – 11,5 m,
-  7.3KDD – 8,5 m, 
-  7.4KDD – 9,5 m,
-  7.5KDD – od 8,5 m do 9,5 m,
-  7.6KDD – od 8,5 m do 22,5 m,
-  7.7KDD – od 11,0 m do 15,0 m,
-  7.8KDD – 10,5 m,

-  7.9KDD – od 11,5 m do 12,0 m,
-  7.10KDD – 8,0 m,
-  7.11KDD – od 11,0 m do 12,0 m,
-  7.12KDD – 11,0 m,
-  7.13KDD – od 6,0 m do 8,5 m,
-  7.14KDD – od 11,5 m do 12,5 m,
-  7.15KDD – od 10,0 m do 14,5 m,
-  7.16KDD – od 8,5 m do 12,0 m,
-  7.17KDD – 9,0 m,
-  7.18KDD – od 10,0 m do 30,0 m,
-  7.19KDD – od 13.5 m do 18,0 m,

-  8.1KDD – od 10,0 m do 14,0 m,
-  8.2KDD – od 10,0 m do 13,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań;
3) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających dróg.
§173. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1KDX÷1.13KDX, 2.1KDX, 2.2KDX, 4.1KDX, 6.1KDX, 8.1KDX  – tereny ciągów pieszo–jezdnych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ciągów pieszo–jezdnych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
-  1.1KDX – 14 m,
-  1.2KDX – od 12,5 m do 14,5 m,
-  1.3KDX – od 11,5 m do 37 m,
-  1.4KDX – od 10,0 m do 12,0 m,
-  1.5KDX – od 2,6 m do 3,4 m,
-  1.6KDX – od 12,5 m do 13,5 m,
-  1.7KDX – od 10,5 m do 17,0 m,
-  1.8KDX – od 15,0 m do 18,0 m,
-  1.9KDX – od 14,3 m do 15,0 m,
-  1.10KDX – od 12,0 m do 13,5 m,
-  1.11KDX – od 7,5 m do 10,0 m,
-  1.12KDX – od 5,5 m do 9,5 m,
-  1.13KDX – od 4,5 m do 15,0 m,

-  2.1KDX – od 6,0 m do 7,0 m,
-  2.2KDX – od 10,0 m do 12,0 m,
-  4.1KDX – od 11,0 m do 18,0 m,
-  6.1KDX – od 5,5 m do 6,0 m,
-  8.1KDX – 10,0 m,

z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań;
3) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających terenów.
§174. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1KX÷1.3KX, 2.1KX – tereny piesze ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren pieszy;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
-  1.1KX – od 2,5 m do 12,5 m,
-  1.2KX – od 5,0 m do 7,5 m,
-  1.3KX – od 2,5 m do 6,5 m,
-  2.1KX – 5,0 m.
§175. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1KDP – tereny placów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren placu – Rynek;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§176. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.2KDP/ZP – tereny placów, tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren placu,
b) tereny komunikacji tramwajowej,

c) zieleń urządzona w strefie dominacji zieleni;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§177. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3KDP – tereny placów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się parkingi podziemne.
§178. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.4KDP – tereny placów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§179. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.5KDP – tereny placów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się: 
a) miejsca postojowe, 
b) parkingi podziemne.
§180. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1KDP – tereny placów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się: 
a) miejsca postojowe,

b) parkingi podziemne.
§181. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.2KDP/KDL/ZP – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren placu,
b) droga publiczna klasy lokalnej,

c) zieleń urządzona w strefie dominacji zieleni; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się parkingi podziemne.
§182. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.3KDP/KDL/ZP – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren placu,
b) droga publiczna klasy lokalnej,

c) zieleń urządzona w strefie dominacji zieleni;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§183. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.4KDP/KDL/ZP – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren placu,
b) droga publiczna klasy lokalnej,

c) zieleń urządzona w strefie dominacji zieleni;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się parkingi podziemne.
§184. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.5KDP/KDD/ZP – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) teren placu,

b) droga publiczna klasy dojazdowej,

c) zieleń urządzona w strefie dominacji zieleni;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§185. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1KDP/KDD – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren placu,

b) droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się miejsca postojowe.
§186. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1KDP/KDD – tereny placów, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren placu,

b) droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się miejsca postojowe. 
§187. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.1KDT i 6.1KDT – teren komunikacji tramwajowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji tramwajowej;

2) dopuszcza się komunikację autobusową wraz z przystankami.
§188. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1KDT/KX – teren komunikacji tramwajowej, tereny piesze ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren komunikacji tramwajowej,

b) teren pieszy;

2) dopuszcza się:
a) komunikację autobusową wraz z przystankami,
b) ścieżkę rowerową.

§189. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK – teren infrastruktury kolejowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego,

b) obiekty infrastruktury usługowej;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,3,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 10 m, 

-  kształt dachów: płaskie.
§190. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KK – teren infrastruktury kolejowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego,

b) obiekty infrastruktury usługowej, 
c) istniejące garaże pojedyncze i zbiorowe;
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,3,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 10 m, 

-  kształt dachów: płaskie;

4) dopuszcza się skrzyżowania z drogami publicznymi w formie wiaduktów.
§191. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KK – teren infrastruktury kolejowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego,

b) obiekty infrastruktury usługowej; 
3) zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%,

b) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej min 5%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

-  minimalny: 0,01,

-  maksymalny: 0,3,

d) gabaryty zabudowy:

-  maksymalna wysokość budynków: 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 10 m, 

-  kształt dachów: płaskie;

4) dopuszcza się skrzyżowania z drogami publicznymi w formie wiaduktów.
Rozdział 14
Przepisy końcowe

§192. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§193. Uchwała wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ………..

Wykaz obszarów i obiektów chronionych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami

I. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków:  

1. ul. Dworcowa 10 – dom mieszkalny (kamienica), 1886, Nr A/1665/97;
2. ul. Dworcowa 12–14 – budynek hotelu Graf Von Moltke (obecnie budynek mieszkalny), 1866, Nr A/1666/97;  
3. ul. Dworcowa 16 – budynek hotelu Sanssouci (od 1910 roku hotel Kaiserhof, potem hotel Bristol),  1858, przebudowany w 1895, 1910, Nr A/1653/97 oraz Nr A/718/2020;
4. ul. Dworcowa 19 – budynek hotelu Reichof (od 1912 roku hotel Europahof, po II wojnie światowej hotel Pionier), 1905, Nr A/1654/97 oraz Nr A/717/2020;
5. ul. Dworcowa 22 – dom mieszkalny (kamienica), 1905, Nr A/1667/97;   

6. ul. Dzieci Lwowskich 1 – kamienica rozebrana, Nr A/1396/90; 

7. ul. Gliwicka 12 –  kamienica, 1857 r., Nr A/1512/92; 

8. ul. Jainty 19 – kamienica wraz z 2 oficynami, 1886–1887, Nr. A/323/10; 

9. ul. Jainty 24 – budynek mieszkalny (kamienica),  1920, Nr A/ 1668/97; 

10. ul. Józefczaka 29 – budynek biurowy, 1871, Nr A/1504/92 z dnia 27.10.1992 r. Nr A/618/2020;
11. pl. Klasztorny 5 – kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha, XV w., przebudowany 
w 1783 r., Nr A/1148/70; 

12. ul. Korfantego 31 – kamienica, ok. 1890 r., Nr A/1556/94 z dnia 28.02.1994 r.;    
13. ul. Korfantego 34 – gmach Starostwa Powiatowego Wiejskiego (obecnie budynek filii Muzeum Górnośląskiego) wraz z wystrojem wnętrza oraz budynek powozowni, 1897–1898, Nr A/117/04;
14. ul. Korfantego 34 – ogrodzenie wokół budynku Starostwa Powiatowego Wiejskiego (obecnie budynek filii Muzeum Górnośląskiego), pocz. lat 30 XX wieku, Nr A/392/12;   

15. ul. Kościelna 2 / ul. Murarska 5 – kamienica,  ok. 1905 r., Nr A/1362/88; 

16. ul. Koziołka 3 – kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP,  2 poł. XIII w., rozbudowa w wiekach: XIV, XVI, XVII, przebudowa w XIX w., Nr A/1147/70 oraz Nr A/261/09;
17. ul. Koziołka 3 – ogrodzenie murowano-żelazne z bramami przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP, XIX w., Nr A/503/2018;

18. ul. Koziołka 3 – Grupa Ukrzyżowania, św. Barbara, św. Florian przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XIX w., Nr 653/95;

19. ul. Krakowska – kościół filialny pod wezwaniem św. Ducha,  XVIII w., Nr A/1146/70; 

20. ul. Krakowska – kapliczka Matki Boskiej przy skrzyżowaniu z ul. Korfantego, Nr 1152/70;
21. ul. Krawiecka 3 – kamienica, 1908 r., Nr A/1536/93 oraz  Nr A/598/2020;
22. ul. Kwietniewskiego 1 –  kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy wraz z plebanią,  1883–1886, Nr A/1345/87;  
23. ul. Mariacka 5 – kamienica, 1876 r., Nr A/1641/97;
24. ul. Matejki 1 –  kościół parafialny p.w. św. Jacka wraz z ogrodzeniem,  1911–1915, Nr A/1302/83, decyzją Nr 1726/08 rozszerzono ochronę o ogrodzenie;  

25. ul. Matejki 1 – krzyż wolnostojący przy kościele p.w. św. Jacka, nr B/132/09;
26. ul. Miarki 2 – budynek poczty, 1930–1931, Nr A/494/2018;
27. ul. Moniuszki 17 – budynek Szkoły Muzycznej im. F. Chopina, ok. 1870 r., Nr A/1210/75;  

28. ul. Moniuszki 21–23 – gmach Opery Śląskiej wraz z wystrojem i wyposażeniem wnętrza,  1899–1901, przebudowa w 1927 r., Nr  A/1225/77; 

29. ul. Moniuszki 25 /  ul. Rostka 18 – budynek Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej (dawniej Königliches Hygienishes Institut), 1902–1906, rozbudowany w 1912 r., Nr A/336/11; 

30. ul. Olejniczaka 4 – willa i budynek garażowo–mieszkalny, 1922–1924, Nr A/1503/92;
31. ul. Olejniczaka 22, 22A – willa wraz z oficyną, ogrodzeniem i wyposażeniem, Nr A/455/15;  

32. ul. Orląt Lwowskich 8a / ul. Mickiewicza 13 –  kamienica, 1904 r., Nr A/512/2019;

33. ul. Parkowa 1 – Zakład Kąpielowy, 1929–1932,  Nr A/1349/87 oraz A/715/2020;
34. ul. Parkowa 2 – budynek dawnego sądu, obecnie Urzędu Miejskiego, 1915-1916, Nr A/498/2018;

35. ul. Piekarska 1 – Sąd Rejonowy, 1894, Nr A/579/2019; 

36. ul. Piekarska 6–12 – budynek Poczty Głównej wraz ze składnicą A/1498/92;   
37. ul. Piekarska 56  – Cmentarz Żydowski: teren cmentarza, + układ kwater i alei + budynek Bractwa Pogrzebowego z przybudówkami gospodarczymi + Dom Pogrzebowy z dawną wozownią + bramy w ogrodzeniu + ogrodzenie od strony zach. i pd.,  1866 r. najstarsze nagrobki z 1867 r., Nr  A/324/11; 

38. ul. Piekarska  71 – zespół cmentarza "Mater Dolorosa": układ przestrzenny w granicach ogrodzenia, ogrodzenie cmentarza, starodrzew w obrębie założenia cmentarnego, kaplica cmentarna, mauzolea i kaplice grobowe wg. spisu, grobowce i nagrobki wg. spisu, poł. XIX w., Nr 1354/87; 

39. ul. Powstańców Warszawskich 12 – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, 1906 r., Nr A/302/10; 

40. ul. Rycerska 1 – kamienica,  ok. 1880 r., Nr A/1537/93; 

41. ul. Rostka 17 – kamienica,  ok. 1878 r., Nr A/1541/93; 

42. Rynek 12 – kamienica,  1896 r., Nr A/1429/91;  
43. Rynek 20 – kamienica, 1903, A/125/04;
44. Rynek 21 – kamienica, 1909, A/126/04;
45. Rynek 26 –  kamienica, 1910, A/127/04; 
46. Rynek – posąg Lew śpiący, 1873, Nr B/255/13;

47. ul. Sądowa 8 – kamienica, 1887, Nr A/1617/95; 
48. pl. Sikorskiego 1 – budynek szkoły, wystrój i wyposażenie wnętrz, 1901, Nr A/1224/77;  
49. ul. Strażacka 8 – piwnice „Domu Gorywodów”, XIV w., Nr  A/1149/70 oraz Nr A/536/2019; 

50. ul. Strzelców Bytomskich 25 –  kamienica,  koniec XIX, Nr A/1395/90; 

51. ul. Wrocławska 4  – zespół zabudowy więzienia, obecnie Aresztu Śledczego składający się z: budynku administracyjnego, budynku szpitalnego, pawilonu penitencjarnego, budynku magazynowego, ceglanego muru więzienia, 1858–1862, Nr A/666/2020;
52. ul. Wrocławska 58 – willa wraz z budynkiem gospodarczym, 1900–1902, Nr A/1502/92; 

53. ul. Żeromskiego 7 – Szpital Specjalistyczny nr 1, 1897 r., rozbudowany w 1905 r., 1930 r., 
Nr A/286/11; 

54. układ urbanistyczny miasta Bytomia –  granice zabytkowego układu wyznacza obustronna zabudowa ulic: Krakowskiej od Witczaka do Matejki; Matejki od Krakowskiej do Piłsudskiego (dawna 
ul. Wolności) od Matejki do Bolesława Chrobrego; Kwietniewskiego (dawnej Krzyżowej) z terenem kościoła Świętej Trójcy, wylotu ul. Jainty i ul. Sądowej od ul. Piekarskiej, w kierunku zachodnim następnie placu Kościuszki i ul. Katowickiej do ul. Korfantego; ul. Korfantego do ul. Krakowskiej, 
Nr A/1152/70;  

55. dwa kwartały zabudowy ograniczone ulicami: 1. Jainty, Browarnianą, Webera oraz 2. Jainty, Webera, Mariacką, księdza Koziołka, Nr A/1351/87;
56. Park Miejski im. Franciszka Kachla – pomiędzy ulicami: Tarnogórską, Wrocławską i Olimpijską, ok. 1840 r., Nr A/1465/92;
57. cmentarz żydowski tzw. „stary”  wewnątrz kwartału zabudowy ulic: Piastów Bytomskich, Józefczaka, Katowickiej i pl. Tadeusza Kościuszki, w granicach działki nr 129/89 i części działki 238/89, 
Nr A/554/2019;
II. Wykaz obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie: 

1. pl. Akademicki 1   

2. pl. Akademicki 3 

3. pl. Akademicki 3a 

4. pl. Akademicki 4 

5. pl. Akademicki 5 

6. pl. Akademicki 6  

7. pl. Akademicki 7  

8. pl. Akademicki 8 

9. pl. Akademicki 9 

10. pl. Akademicki 10  

11. pl. Akademicki 11  

12. pl. Akademicki 12   

13. pl. Akademicki 13  

14. pl. Akademicki 14  

15. pl. Akademicki 15   

16. pl. Akademicki 16  

17. pl. Akademicki 17  

18. ul. Axentowicza  1  

19. ul. Axentowicza  2   

20. ul. Axentowicza 3   

21. ul. Axentowicza  4    

22. ul. Axentowicza  5   

23. ul. Axentowicza  6  

24. ul. Axentowicza  7   

25. ul. Axentowicza  8   

26. ul. Axentowicza  9   

27. ul. Axentowicza  11  

28. ul. Axentowicza  13  

29. ul. Batorego 1a 

30. ul. Batorego 2  

31. ul. Batorego 3  

32. ul. Batorego 5  

33. ul. Batorego 6

34. ul. Batorego 7 

35. ul. Batorego 9  

36. ul. Batorego 10  

37. ul. Batorego 11  

38. ul. Batorego 12  

39. ul. Batorego 13 

40. ul. Batorego 13a 

41. ul. Batorego 14  

42. ul. Batorego 15  zespół szpitala: blok nr 1, blok nr 2, blok nr 5, blok nr 6, blok nr 7, brama wjazdowa,  kostnica, ogrodzenie

43. ul. Batorego 16  

44. ul. Batorego 18  

45. ul. Batorego 20  

46. ul. Batorego 22  

47. ul. Batorego 24  

48. ul. Batorego 26  

49. ul. Batorego 28  

50. ul. Batorego 30  

51. ul. Batorego 32  

52. ul. Batorego 34  

53. ul. Batorego 36  

54. ul. Batorego 36 a  

55. ul. Chełmońskiego 2 

56. ul. Chełmońskiego 3  

57. ul. Chełmońskiego 5  

58. ul. Chełmońskiego  6  

59. ul. Chełmońskiego 7

60. ul. Chełmońskiego  8 

61. ul. Chełmońskiego  9 

62. ul. Chełmońskiego  10 

63. ul. Chełmońskiego  12 

64. ul. Chełmońskiego  13 

65. ul. Chełmońskiego  14 

66. ul. Chełmońskiego  15 

67. ul. Chełmońskiego  16 

68. ul. Chełmońskiego  17 

69. ul. Chełmońskiego  18 kościół
70. ul. Chełmońskiego  18 plebania
71. ul. Chełmońskiego  19 

72. ul. Chełmońskiego  21 

73. ul. Chełmońskiego  23

74. ul. Chełmońskiego  25 

75. ul. Chełmońskiego  27

76. ul. Chełmońskiego  31  

77. ul. Chełmońskiego  33  

78. ul. Chełmońskiego  37  

79. ul. Chłodna 1

80. ul. Chopina  2  

81. ul. Chopina  3 

82. ul. Chopina  5 

83. ul. Chopina  7  

84. ul. Chorzowska 6

85. ul. Chorzowska 8

86. ul. Chrobrego  1  

87. ul. Chrobrego  2  

88. ul. Chrobrego  3   

89. ul. Chrobrego  4 

90. ul. Chrobrego  8  

91. ul. Chrobrego  9   

92. ul. Chrobrego  10  

93. ul. Chrobrego 12

94. ul. Chrobrego  13  

95. ul. Chrobrego  14   

96. ul. Chrobrego  14a  

97. ul. Chrobrego  16  

98. ul. Chrobrego  18  

99. ul. Chrobrego  22  

100. ul. Chrobrego  24  

101. ul. Chrobrego  26  

102. ul. Chrobrego  28  

103. ul. Chrobrego  30  

104. ul. Chrobrego  32  

105. ul. Chrobrego  34  

106. ul. Chrzanowskiego  1  

107. ul. Chrzanowskiego  1a  

108. ul. Chrzanowskiego  1b  

109. ul. Chrzanowskiego  1c  

110. ul. Chrzanowskiego  2  

111. ul. Chrzanowskiego  3  

112. ul. Chrzanowskiego  4  

113. ul. Chrzanowskiego  5  

114. ul. Chrzanowskiego  6  

115. ul. Chrzanowskiego  7  

116. ul. Chrzanowskiego  9 
117. ul. Chrzanowskiego  10  

118. ul. Chrzanowskiego  11  

119. ul. Chrzanowskiego  12  

120. ul. Chrzanowskiego  17   

121. ul. Chrzanowskiego  19  

122. ul. Chrzanowskiego  21  

123. ul. Chrzanowskiego 23a
124. ul. Czarnieckiego  2 

125. ul. Czarnieckiego  4 

126. ul. Czarnieckiego  5 

127. ul. Czarnieckiego  6

128. ul. Czarnieckiego  7

129. ul. Czarnieckiego  8 

130. ul. Czarnieckiego  9 

131. ul. Czarnieckiego  10  

132. ul. Czarnieckiego  12 

133. ul. Czarnieckiego  14

134. ul. Didura 5 

135. ul. Didura 6   

136. ul. Didura 7  

137. ul. Didura 8 

138. ul. Didura 9  

139. ul. Didura 13 

140. ul. Didura 15  

141. ul. Didura 17   

142. ul. Drzymały 1  

143. ul. Drzymały 2  

144. ul. Drzymały 3  

145. ul. Drzymały 4  

146. ul. Drzymały 6  

147. ul. Drzymały 8   

148. ul. Drzymały 9   

149. ul. Drzymały 10  

150. ul. Drzymały 11  

151. ul. Drzymały 12 

152. ul. Dworcowa 1 

153. ul. Dworcowa 2 

154. ul. Dworcowa 3 

155. ul. Dworcowa 4 

156. ul. Dworcowa 5  

157. ul. Dworcowa 6  

158. ul. Dworcowa 7  

159. ul. Dworcowa 8  

160. ul. Dworcowa 9  

161. ul. Dworcowa 11 
162. ul. Dworcowa 13 
163. ul. Dworcowa 15  

164. ul. Dworcowa 17   

165. ul. Dworcowa 18  

166. ul. Dworcowa 20  

167. ul. Dworcowa 21 
168. ul. Dworcowa 23  

169. ul. Dworcowa 24 

170. ul. Dworcowa 25   

171. ul. Dworcowa 26   
172. ul. Dworcowa 27 

173. ul. Dworcowa 28  

174. ul. Dworcowa 29  

175. ul. Dworcowa 30   

176. ul. Dworcowa 31  

177. ul. Dworcowa 32  

178. ul. Dworcowa 34  

179. ul. Dworcowa 36 

180. ul. Estreichera 1 

181. ul. Estreichera 2

182. ul. Estreichera 3

183. ul. Estreichera 4

184. ul. Estreichera 5

185. ul. Estreichera 6

186. ul. Fałata 1

187. ul. Fałata 2

188. ul. Fałata 2a 

189. ul. Fałata 3 

190. ul. Fałata 3a 

191. ul. Fałata 4

192. ul. Fałata 5

193. ul. Fałata 5a 

194. ul. Fałata 6

195. ul. Fałata  7 

196. ul. Fałata 7a 

197. ul. Fałata 8 

198. ul. Fałata 9 

199. ul. Fałata 9a

200. ul. Fałata10

201. ul. Fałata 10a 

202. ul. Fałata 10b 

203. ul. Fałata 11 

204. ul. Fałata 11a 

205. ul. Fałata 12 

206. ul. Fałata 13 

207. ul. Fałata 13a 

208. ul. Fałata 14 

209. ul. Fałata 15 

210. ul. Fałata 15a 

211. ul. Fałata 16 

212. ul. Fałata 17 

213. ul. Fałata 19 

214. ul. Fałata 19a 

215. ul. Fałata 21 

216. ul. Fałata 23 

217. ul. Fałata 25 

218. ul. Fałata 27 

219. ul. Fałata 29 

220. ul. Fałata 31 

221. ul. Fałata 33 

222. ul. Fałata 35 

223. ul. Fałata 37 

224. ul. Gallusa 1  

225. ul. Gallusa 3  

226. ul. Gallusa 5  

227. ul. Gallusa 7  

228. ul. Gallusa 9  

229. ul. Gallusa 11 

230. ul. Gallusa 13

231. ul. Gallusa 15

232. ul. Gallusa 17 

233. ul. Głęboka 1

234. ul. Głęboka 3

235. ul. Głęboka 5

236. ul. Głęboka 5a

237. ul. Głęboka 7 

238. ul. Głęboka 7a 

239. ul. Grottgera 2  

240. ul. Grottgera 3 

241. ul. Grottgera 4 

242. ul. Grottgera 5 

243. ul. Grottgera 6 

244. ul. Grottgera 6a 

245. ul. Grottgera 6b 

246. ul. Grottgera 8  

247. ul. Grottgera 10

248. ul. Grottgera 11 

249. ul. Grottgera 12  

250. ul. Grottgera 13  

251. ul. Grottgera 17 

252. ul. Grottgera 19 

253. ul. Grottgera 21 

254. ul. Grottgera 23 

255. ul. Grottgera 25 

256. ul. Grottgera 25a 

257. ul. Grottgera 25b 

258. pl. Grunwaldzki 6

259. pl. Grunwaldzki 7

260. ul. Gwarecka 1 

261. ul. Gwarecka 3 

262. ul. Gwarecka 5 

263. ul. Gwarecka 5a 

264. ul. Gwarecka 5b 

265. ul. Gwarecka 5c 

266. ul. Jagiellońska 2 

267. ul. Jagiellońska 3  

268. ul. Jagiellońska 5  

269. ul. Jagiellońska 6 

270. ul. Jagiellońska 7 

271. ul. Jagiellońska 9  

272. ul. Jagiellońska 9 oficyna

273. ul. Jagiellońska 11  

274. ul. Jagiellońska 12   

275. ul. Jagiellońska 13 

276. ul. Jagiellońska 14

277. ul. Jagiellońska 16  

278. ul. Jagiellońska 17  

279. ul. Jagiellońska 18 

280. ul. Jagiellońska 19 

281. ul. Jagiellońska 20  

282. ul. Jagiellońska 21  

283. ul. Jagiellońska 22 

284. ul. Jagiellońska 23  

285. ul. Jagiellońska 24 

286. ul. Jagiellońska 25  

287. ul. Jagiellońska 27 

288. ul. Jagiellońska 28  

289. ul. Jagiellońska 30  

290. ul. Jagiellońska 32  

291. ul. Jagiellońska 34 

292. ul. Jainty 12

293. ul. Jainty 14

294. ul. Jainty 15

295. ul. Jainty 17

296. ul. Jainty 26

297. ul. Jainty 28

298. ul. Janasa 2  

299. ul. Janasa 4  

300. ul. Janasa 6 

301. ul. Janasa 8 

302. ul. Józefczaka 1

303. ul. Józefczaka 2

304. ul. Józefczaka 4

305. ul. Józefczaka 6

306. ul. Józefczaka 8

307. ul. Józefczaka 10

308. ul. Józefczaka 12

309. ul. Józefczaka 26

310. ul. Józefczaka 27

311. ul. Józefczaka 28

312. ul. Józefczaka 30

313. ul. Józefczaka 32

314. ul. Józefczaka 33

315. ul. Józefczaka 34

316. ul. Józefczaka 35

317. ul. Józefczaka 36

318. ul. Józefczaka 37

319. ul. Józefczaka 38

320. ul. Józefczaka 39

321. ul. Józefczaka 40

322. ul. Katowicka 1 

323. ul. Katowicka 2 

324. ul. Katowicka 3 

325. ul. Katowicka 4 

326. ul. Katowicka 5 

327. ul. Katowicka 6

328. ul. Katowicka 7 

329. ul. Katowicka 8 

330. ul. Katowicka 9 

331. ul. Katowicka 10 

332. ul. Katowicka 11 

333. ul. Katowicka 12 

334. ul. Katowicka 13 

335. ul. Katowicka 15 

336. ul. Katowicka 16 

337. ul. Katowicka 17 

338. ul. Katowicka 18 

339. ul. Katowicka 20 

340. ul. Katowicka 22 

341. ul. Katowicka 23

342. ul. Katowicka 24

343. ul. Katowicka 25 

344. ul. Katowicka 26 

345. ul. Katowicka 27 

346. ul. Katowicka 31 

347. ul. Katowicka 32 

348. ul. Katowicka 33 

349. ul. Katowicka 34 

350. ul. Katowicka 35 

351. ul. Katowicka 36 

352. ul. Katowicka 37 

353. ul. Katowicka 38 

354. ul. Katowicka 39 

355. ul. Katowicka 40 

356. ul. Katowicka 41 

357. ul. Katowicka 42 

358. ul. Katowicka 43 

359. ul. Katowicka 44 

360. ul. Katowicka 45 

361. ul. Katowicka 46 

362. ul. Katowicka 47 

363. ul. Katowicka 48 

364. ul. Katowicka 48a 

365. ul. Katowicka 49 

366. ul. Katowicka 50 

367. ul. Katowicka 51 

368. ul. Katowicka 52 

369. ul. Katowicka 53 

370. ul. Katowicka 54 

371. ul. Katowicka 55 

372. ul. Katowicka 56 

373. ul. Katowicka 57 

374. ul. Katowicka 58 

375. ul. Katowicka 59 

376. ul. Katowicka 60 

377. ul. Katowicka 61 

378. ul. Katowicka 62 

379. ul. Katowicka 62a 

380. ul. Katowicka 63  

381. ul. Kolejowa 2a 

382. ul. Kolejowa 4 

383. ul. Kolejowa 6 

384. pl. Klasztorny 1 R
385. pl. Klasztorny 2

386. pl. Klasztorny 4a

387. pl. Klasztorny 5

388. ul. Korfantego 1 

389. ul. Korfantego 2 

390. ul. Korfantego 5 

391. ul. Korfantego 6 

392. ul. Korfantego 7 

393. ul. Korfantego 9 

394. ul. Korfantego 10  

395. ul. Korfantego 11 

396. ul. Korfantego 14 

397. ul. Korfantego 16 

398. ul. Korfantego 18 

399. ul. Korfantego 21 

400. ul. Korfantego 22 

401. ul. Korfantego 23 

402. ul. Korfantego 25 

403. ul. Korfantego 26 

404. ul. Korfantego 28 

405. ul. Korfantego 32 

406. ul. Korfantego 33 

407. ul. Korfantego 35 

408. ul. Korfantego 36 

409. ul. Korfantego 37 

410. ul. Korfantego 38 

411. ul. Korfantego 45 

412. ul. Korfantego relikty miejskich murów obronnych  

413. ul. Kossaka 1 

414. ul. Kossaka 2 

415. ul. Kossaka 3

416. ul. Kossaka 4

417. ul. Kossaka 5

418. ul. Kossaka 6

419. ul. Kossaka 7

420. ul. Kossaka 8 

421. ul. Kossaka 9  

422. ul. Kossaka 10  

423. ul. Kossaka 11  

424. ul. Kossaka 12  

425. ul. Kossaka 13 

426. ul. Kossaka 14 

427. ul. Kossaka 15  

428. ul. Kossaka 16  

429. ul. Kossaka 17  

430. ul. Kossaka 18  

431. ul. Kossaka 19  

432. ul. Kossaka 20  

433. ul. Kossaka 21  

434. ul. Kossaka 22  

435. ul. Kossaka 24 

436. ul. Kościelna 3 

437. ul. Kościelna 5 

438. pl. Kościuszki 9

439. pl. Kościuszki 10

440. pl. Kościuszki 11

441. pl. Kościuszki 12

442. ul. Krakowska 1

443. ul. Krakowska 2

444. ul. Krakowska 4

445. ul. Krakowska 6

446. ul. Krakowska 8

447. ul. Krakowska 12

448. ul. Krakowska 13

449. ul. Krakowska 14

450. ul. Krakowska 16

451. ul. Krakowska 18

452. ul. Krakowska 20

453. ul. Krakowska 22

454. ul. Krakowska 26

455. ul. Krakowska 28

456. ul. Krakowska 30 

457. ul. Krakowska 32 

458. ul. Krakowska 38 

459. ul. Krakowska 40 

460. ul. Krakowska 44 

461. ul. Krakowska 46 

462. ul. Krakowska 48 

463. ul. Krakowska 50 

464. ul. Kraszewskiego 1

465. ul. Kraszewskiego 2

466. ul. Kraszewskiego 3

467. ul. Kraszewskiego 4

468. ul. Krawiecka 4

469. ul. Księdza Koziołka 1–2

470. ul. Kwietniewskiego 3 

471. ul. Kwietniewskiego 5 

472. ul. Kwietniewskiego 11 

473. ul. Kwietniewskiego 17  

474. ul. Kwietniewskiego 19

475. ul. Kwietniewskiego 21 

476. ul. Kwietniewskiego 23

477. ul. Kwietniewskiego 25 

478. ul. Kwietniewskiego 26 

479. al. Legionów 2 

480. al. Legionów 4 

481. al. Legionów 6 

482. al. Legionów 10 

483. al. Legionów 31 

484. al. Legionów 33 

485. al. Legionów 35 

486. al. Legionów 37 

487. al. Legionów 39 

488. al. Legionów 49 

489. ul. Lenartowicza 2

490. ul. Lenartowicza 4

491. ul. Lenartowicza 6

492. ul. Lenartowicza 8

493. ul. Ligęzy 1 

494. ul. Ligęzy 2 

495. ul. Ligęzy 3 

496. ul. Ligęzy 4 

497. ul. Ligęzy 6 

498. ul. Ligęzy 8 

499. ul. Ligonia 1 

500. ul. Ligonia 2 kościół, plebania, krucyfiks
501. ul. Ligonia 3 

502. ul. Ligonia 5 

503. ul. Ligonia 7 

504. ul. Ligonia 9 

505. ul. Mariacka 1

506. ul. Mariacka 2

507. ul. Mariacka 3

508. ul. Mariacka 4

509. ul. Mariacka 6

510. ul. Mariacka 8

511. ul. Matejki 1 plebania

512. ul. Matejki 2 

513. ul. Matejki 7 

514. ul. Matejki 9 

515. ul. Matejki 10 

516. ul. Matejki 11 

517. ul. Matejki  12 

518. ul. Matejki 15 

519. ul. Matejki 20a

520. ul. Matejki 31 

521. ul. Matejki 33 

522. ul. Matejki 35 

523. ul. Matejki 37 

524. ul. Matejki 39 

525. ul. Matejki 40 

526. ul. Matejki 41 

527. ul. Matejki 42 

528. ul. Matejki 44 

529. ul. Matejki 46 

530. ul. Matejki 48 

531. ul. Matejki 50 

532. ul. Matejki 52 

533. ul. Matejki 54 

534. ul. Matejki 56 

535. ul. Miarki 1 

536. ul. Miarki 3 

537. ul. Miarki 4 

538. ul. Miarki 5 

539. ul. Miarki 7 

540. ul. Miarki 9 

541. ul. Miarki 10 

542. ul. Miarki 11 

543. ul. Miarki 12 

544. ul. Miarki 13 

545. ul. Miarki 16 

546. ul. Miarki 18 

547. ul. Miarki 19 

548. ul. Miarki 20 

549. ul. Miarki 22 

550. ul. Miarki 24

551. ul. Miarki 29 

552. ul. Miarki 33  

553. ul. Miarki 36  

554. ul. Miarki 38 

555. ul. Miarki 40
556. ul. Miarki 41 

557. ul. Miarki 42  

558. ul. Miarki 43

559. ul. Miarki 44  

560. ul. Miarki 45

561. ul. Miarki 46

562. ul. Miarki 48

563. ul. Miarki 50  

564. ul. Miarki 52  

565. ul. Miarki 54  

566. ul. Miarki 56  

567. ul. Miarki 58  

568. ul. Miarki 60  

569. ul. Miarki 62  

570. ul. Miarki 64  

571. ul. Miarki 66  

572. ul. Miarki 68  

573. ul. Mickiewicza 1  

574. ul. Mickiewicza 3  

575. ul. Mickiewicza 5  

576. ul. Mickiewicza 7  

577. ul. Mickiewicza 8  

578. ul. Mickiewicza 9  

579. ul. Mickiewicza 10  

580. ul. Mickiewicza 11  

581. ul. Mickiewicza 12 

582. ul. Mickiewicza 14 

583. ul. Mickiewicza 15 

584. ul. Mickiewicza 16 

585. ul. Mickiewicza 17 

586. ul. Mickiewicza 18 

587. ul. Mickiewicza 19 

588. ul. Mickiewicza 20 

589. ul. Mickiewicza 21 

590. ul. Mickiewicza 22 

591. ul. Mickiewicza 23 

592. ul. Mickiewicza 24 

593. ul. Mickiewicza 26 

594. ul. Mickiewicza 27 

595. ul. Mickiewicza 28 

596. ul. Mickiewicza 29 

597. ul. Mickiewicza 30 

598. ul. Mickiewicza 31 

599. ul. Mickiewicza 32 

600. ul. Mickiewicza 33 

601. ul. Mickiewicza 34 

602. ul. Mickiewicza 36 

603. ul. Mickiewicza 38 

604. ul. Moniuszki 1 

605. ul. Moniuszki 2 

606. ul. Moniuszki 3 

607. ul. Moniuszki 4 

608. ul. Moniuszki 5 

609. ul. Moniuszki 6 

610. ul. Moniuszki 7 

611. ul. Moniuszki 8 

612. ul. Moniuszki 9 

613. ul. Moniuszki 12 

614. ul. Moniuszki 13 

615. ul. Moniuszki 14 

616. ul. Moniuszki 15 

617. ul. Moniuszki 16 

618. ul. Moniuszki 18 

619. ul. Moniuszki 20 

620. ul. Moniuszki 22 

621. ul. Moniuszki 24 

622. ul. Moniuszki 26 

623. ul. Moniuszki 28 

624. ul. Moniuszki 30 

625. ul. Morcinka 1 

626. ul. Murarska 1

627. ul. Murarska 3

628. ul. Murarska 5

629. ul. Murarska 11

630. ul. Murarska 15

631. ul. Murarska 17

632. ul. Nawrota 2

633. ul. Nawrota 4

634. ul. Nawrota 5

635. ul. Nawrota 7

636. ul. Nawrota 9

637. ul. Nawrota 11

638. ul. Nawrota 12

639. ul. Nawrota 14

640. ul. Nawrota 15

641. ul. Nawrota 16

642. ul. Nawrota 17

643. ul. Nawrota 18

644. ul. Nawrota 19

645. ul. Nawrota 20

646. ul. Nawrota 21

647. ul. Nawrota 22

648. ul. Nawrota 23

649. ul. Nawrota 25

650. ul. Nawrota 27

651. ul. Nawrota 29

652. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 1 

653. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 3 

654. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 5 

655. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 5a  

656. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 6  

657. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 7  

658. ul. Okulickiego–Niedźwiadka  8  

659. ul. Okulickiego–Niedźwiadka  10 

660. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 11 

661. ul. Okulickiego–Niedźwiadka  12 

662. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 12a 

663. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 12b 

664. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 14 

665. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 16 

666. ul. Okulickiego–Niedźwiadka 18 

667. ul. Olejniczaka  3 

668. ul. Olejniczaka  5 

669. ul. Olejniczaka  6 

670. ul. Olejniczaka  7 

671. ul. Olejniczaka  8 

672. ul. Olejniczaka  8a 

673. ul. Olejniczaka  9 

674. ul. Olejniczaka  10 

675. ul. Olejniczaka  10a 

676. ul. Olejniczaka 11a

677. ul. Olejniczaka   12 

678. ul. Olejniczaka  13 

679. ul. Olejniczaka  13a 

680. ul. Olejniczaka  14a 

681. ul. Olejniczaka  15 

682. ul. Olejniczaka 20

683. ul. Olejniczaka  20a 

684. ul. Olejniczaka  21 

685. ul. Olejniczaka 22

686. ul. Olejniczaka 22a

687. ul. Olejniczaka 23 

688. ul. Olejniczaka  24 

689. ul. Olejniczaka  26 

690. ul. Olejniczaka  28 

691. ul. Olejniczaka  30 

692. ul. Olejniczaka  32 

693. ul. Olejniczaka  34  

694. ul. Orląt Lwowskich 1 

695. ul. Orląt Lwowskich 2 

696. ul. Orląt Lwowskich 3 

697. ul. Orląt Lwowskich 4 

698. ul. Orląt Lwowskich 5
699. ul. Orląt Lwowskich 5a

700. ul. Orląt Lwowskich 6  

701. ul. Orląt Lwowskich 7 

702. ul. Orląt Lwowskich 7a 

703. ul. Orląt Lwowskich 8 

704. ul. Orląt Lwowskich 9 

705. ul. Orląt Lwowskich 10 

706. ul. Orląt Lwowskich 12 

707. ul. Orląt Lwowskich 13 

708. ul. Orląt Lwowskich 15 

709. ul. Orląt Lwowskich 17 

710. ul. Orląt Lwowskich 19 

711. ul. Orląt Lwowskich 21 

712. ul. Orląt Lwowskich 25 

713. ul. Orląt Lwowskich 27 

714. ul. Oświęcimska  1 

715. ul. Oświęcimska  2 

716. ul. Oświęcimska  4 

717. ul. Oświęcimska  6 

718. ul. Oświęcimska  6a 

719. ul. Oświęcimska  7 

720. ul. Oświęcimska  8 

721. ul. Oświęcimska  10 

722. ul. Oświęcimska  10a 

723. ul. Oświęcimska  11 

724. ul. Oświęcimska  12 

725. ul. Oświęcimska  13 

726. ul. Oświęcimska  14 

727. ul. Oświęcimska  15 

728. ul. Oświęcimska  17 

729. ul. Oświęcimska 19 

730. ul. Oświęcimska  21 

731. ul. Piastów Bytomskich 1

732. ul. Piastów Bytomskich 2

733. ul. Piastów Bytomskich 4

734. ul. Piekarska  3 

735. ul. Piekarska  5 

736. ul. Piekarska  11 

737. ul. Piekarska  15 

738. ul. Piekarska  18 

739. ul. Piekarska  19 

740. ul. Piekarska  21 

741. ul. Piekarska  23 

742. ul. Piekarska  24 

743. ul. Piekarska  25 

744. ul. Piekarska  27 

745. ul. Piekarska  28 

746. ul. Piekarska  29 

747. ul. Piekarska  30 

748. ul. Piekarska  32 

749. ul. Piekarska  34 

750. ul. Piekarska  36 

751. ul. Piekarska  38 

752. ul. Piekarska  39 

753. ul. Piekarska  40 

754. ul. Piekarska  42 

755. ul. Piekarska  43 

756. ul. Piekarska  44 

757. ul. Piekarska  45 

758. ul. Piekarska  46 

759. ul. Piekarska  48 

760. ul. Piekarska  52 

761. ul. Piekarska  54 

762. ul. Piekarska  57 

763. ul. Piekarska  59 

764. ul. Piekarska  61 

765. ul. Piekarska 63 

766. ul. Piekarska 70 

767. ul. Piekarska 71 budynek administracyjny

768. ul. Piekarska  75 cmentarz
769. ul. Piekarska  77 

770. ul. Piekarska 78 

771. ul. Piekarska 79 

772. ul. Piekarska  80 

773. ul. Piekarska 81 

774. ul. Piekarska  82 

775. ul. Piekarska  83 

776. ul. Piekarska  84 

777. ul. Piekarska  85 

778. ul. Piekarska  86 

779. ul. Piekarska  87 

780. ul. Piekarska  90 

781. ul. Piekarska  92 

782. ul. Piekarska  94 

783. ul. Piekarska 97

784. ul. Piekarska  98 

785. ul. Piekarska  100 

786. ul. Piekarska  104 

787. ul. Piłsudskiego 1 

788. ul. Piłsudskiego 1a 

789. ul. Piłsudskiego 1b 

790. ul. Piłsudskiego 3 

791. ul. Piłsudskiego 5 

792. ul. Piłsudskiego 6 

793. ul. Piłsudskiego 7 

794. ul. Piłsudskiego 8 

795. ul. Piłsudskiego 10 

796. ul. Piłsudskiego 11 

797. ul. Piłsudskiego 12 

798. ul. Piłsudskiego 13 

799. ul. Piłsudskiego 14 

800. ul. Piłsudskiego 15 

801. ul. Piłsudskiego 16 

802. ul. Piłsudskiego 17 

803. ul. Piłsudskiego 18 

804. ul. Piłsudskiego 19 

805. ul. Piłsudskiego 20 

806. ul. Piłsudskiego 21 

807. ul. Piłsudskiego 23 

808. ul. Piłsudskiego 24 

809. ul. Piłsudskiego 25 

810. ul. Piłsudskiego 26 

811. ul. Piłsudskiego 27 

812. ul. Piłsudskiego 29 

813. ul. Piłsudskiego 30 

814. ul. Piłsudskiego 32 

815. ul. Piłsudskiego 34 

816. ul. Piłsudskiego 35 

817. ul. Piłsudskiego 36 

818. ul. Piłsudskiego 37 

819. ul. Piłsudskiego 38 

820. ul. Piłsudskiego 39 

821. ul. Piłsudskiego 40 

822. ul. Piłsudskiego 42 

823. ul. Piłsudskiego 43 

824. ul. Piłsudskiego 44 

825. ul. Piłsudskiego 45 

826. ul. Piłsudskiego 46 

827. ul. Piłsudskiego 47 

828. ul. Piłsudskiego 48 

829. ul. Piłsudskiego 49 

830. ul. Piłsudskiego 50 

831. ul. Piłsudskiego 52

832. ul. Piłsudskiego 53 

833. ul. Piłsudskiego 54

834. ul. Piłsudskiego 55 

835. ul. Piłsudskiego 56

836. ul. Piłsudskiego 57 

837. ul. Piłsudskiego 58

838. ul. Piłsudskiego 59 

839. ul. Piłsudskiego 61 

840. ul. Piłsudskiego 63 

841. ul. Piłsudskiego 64

842. ul. Piłsudskiego 65 

843. ul. Piłsudskiego 66

844. ul. Piłsudskiego 67

845. ul. Piłsudskiego 68

846. ul. Piłsudskiego 69

847. ul. Piłsudskiego 70–72

848. ul. Piłsudskiego 71

849. ul. Piłsudskiego 73

850. ul. Piłsudskiego 74

851. ul. Piłsudskiego 76

852. ul. Piłsudskiego 80

853. ul. Piłsudskiego 82

854. ul. Podgórna 1 

855. ul. Podgórna 4 

856. ul. Podgórna 5 

857. ul. Podgórna 6 

858. ul. Podgórna 7 

859. ul. Podgórna 8 

860. ul. Podgórna 9 

861. ul. Podgórna 10 

862. ul. Podgórna 16 

863. ul. Podgórna 18 

864. ul. Powstańcow Śląskich 1 

865. ul. Powstańcow Śląskich  3 

866. ul. Powstańcow Śląskich  5 

867. ul. Powstańcow Śląskich  7

868. ul. Powstańcow Śląskich  9 

869. ul. Powstańcow Śląskich  17 

870. ul. Powstańcow Śląskich  19 

871. ul. Powstańcow Śląskich  21 

872. ul. Powstańcow Śląskich  25 

873. ul. Powstańcow Śląskich  27 

874. ul. Powstańców Warszawskich 1 

875. ul. Powstańców Warszawskich 2 

876. ul. Powstańców Warszawskich 3 

877. ul. Powstańców Warszawskich 4 

878. ul. Powstańców Warszawskich 5 

879. ul. Powstańców Warszawskich 6 

880. ul. Powstańców Warszawskich 7 

881. ul. Powstańców Warszawskich 8 

882. ul. Powstańców Warszawskich 9 

883. ul. Powstańców Warszawskich 10 

884. ul. Powstańców Warszawskich 11 

885. ul. Powstańców Warszawskich 12 

886. ul. Powstańców Warszawskich 13 

887. ul. Powstańców Warszawskich 14 

888. ul. Powstańców Warszawskich 15 

889. ul. Powstańców Warszawskich 16 

890. ul. Powstańców Warszawskich 17 

891. ul. Powstańców Warszawskich 18 

892. ul. Powstańców Warszawskich 19 

893. ul. Powstańców Warszawskich 20 

894. ul. Powstańców Warszawskich 22 

895. ul. Powstańców Warszawskich 24 

896. ul. Powstańców Warszawskich 26 

897. ul. Powstańców Warszawskich 30 

898. ul. Powstańców Warszawskich 31 

899. ul. Powstańców Warszawskich 32 

900. ul. Powstańców Warszawskich 33

901. ul. Powstańców Warszawskich 33a

902. ul. Powstańców Warszawskich 34 

903. ul. Powstańców Warszawskich 34a 

904. ul. Powstańców Warszawskich 34b 

905. ul. Powstańców Warszawskich 36 

906. ul. Powstańców Warszawskich 38 

907. ul. Powstańców Warszawskich 40 

908. ul. Powstańców Warszawskich 42 

909. ul. Powstańców Warszawskich 44 

910. ul. Powstańców Warszawskich 48 

911. ul. Powstańców Warszawskich 50 

912. ul. Powstańców Warszawskich 52 

913. ul. Powstańców Warszawskich 54 

914. ul. Powstańców Warszawskich 56 

915. ul. Powstańców Warszawskich 58 

916. ul. Powstańców Warszawskich 60 

917. ul. Powstańców Warszawskich 62 

918. ul. Powstańców Warszawskich 74 

919. ul. Prusa 1 

920. ul. Prusa 2 

921. ul. Prusa 3  

922. ul. Prusa 4 

923. ul. Prusa 5  

924. ul. Prusa 6 

925. ul. Prusa 8 

926. ul. Prusa 14 

927. ul. Prusa 16 

928. ul. Prusa 17 

929. ul. Prusa 18 

930. ul. Prusa 19 

931. ul. Prusa 20 

932. ul. Prusa 21

933. ul. Prusa 22

934. ul. Prusa 23

935. ul. Prusa 24

936. ul. Prusa 25

937. ul. Prusa 26 

938. ul. Prusa 27 

939. ul. Prusa 28

940. ul. Prusa 30 

941. ul. Prusa 32 

942. ul. Prusa 34

943. ul. Prusa 36 

944. ul. Prusa 42 

945. ul. Prusa 44 

946. ul. Prusa 46 

947. ul. Przemysłowa 2 

948. ul. Przemysłowa 4 

949. ul. Przemysłowa 6 

950. ul. Przemysłowa 7 

951. ul. Pułaskiego 1 

952. ul. Pułaskiego 2 

953. ul. Pułaskiego 3 

954. ul. Pułaskiego 6 

955. ul. Pułaskiego 7 

956. ul. Pułaskiego 9 

957. ul. Pułaskiego 12 

958. ul. Pułaskiego 14 

959. ul. Pułaskiego 15

960. ul. Pułaskiego 16

961. ul. Pułaskiego 17 

962. ul. Pułaskiego 19 

963. ul. Reja nastawnia dysponująca Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

964. ul. Reja budynek dworcowy Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

965. ul. Reja układ torowy wraz z torami Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

966. ul. Reja garaż drezyn Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

967. ul. Reja budynek biurowy lokomotywowni Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

968. ul. Reja suszarnia piasku wraz z wieżą Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

969. ul. Reja żuraw wodny Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

970. ul. Reja wieża ciśnień Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

971. ul. Reja hala lokomotywowni Zespołu Stacji Kolei Wąskotorowej

972. ul. Reja torowisko Kolei Wąskotorowej

973. pl. Rodła 1

974. ul. Rostka 4 

975. ul. Rostka 5

976. ul. Rostka 6 

977. ul. Rostka 7

978. ul. Rostka 8

979. ul. Rostka 9

980. ul. Rostka 10

981. ul. Rostka 11

982. ul. Rostka 13

983. ul. Rostka 14

984. ul. Rostka 15

985. ul. Rostka 16

986. ul. Rostka 20

987. ul. Rostka 23

988. ul. Rostka 25

989. ul. Rostka 25a

990. ul. Rudzkiego 2 

991. ul. Rudzkiego 4  

992. ul. Rudzkiego 6 

993. ul. Rudzkiego 8

994. ul. Rycerska 3 

995. ul. Rycerska 5 

996. ul. Rycerska 7 

997. ul. Rycerska 9 

998. ul. Rycerska 11 

999. ul. Rycerska 17 

1000. ul. Rynek 6 

1001. ul. Rynek 7 

1002. ul. Rynek 19 

1003. ul. Rynek 22 

1004. ul. Rynek 22a 

1005. ul. Rynek 23 

1006. ul. Rzeźnicza 5

1007. ul. Sądowa 2

1008. ul. Sądowa 3

1009. ul. Sądowa 4

1010. ul. Sądowa 5

1011. ul. Sądowa 6

1012. ul. Sądowa 7

1013. ul. Sądowa 9

1014. ul. Siemiradzkiego 2 

1015. ul. Siemiradzkiego 9 

1016. pl. Sikorskiego 2 

1017. pl. Sikorskiego 4 

1018. pl. Sikorskiego 6 

1019. pl. Sikorskiego 8 

1020. pl. Sikorskiego 10 

1021. pl. Sikorskiego 12 

1022. ul. Skłodowskiej–Curie 3 

1023. ul. Skłodowskiej–Curie 4 

1024. ul. Skłodowskiej–Curie 5 

1025. ul. Skłodowskiej–Curie 6 

1026. ul. Skłodowskiej–Curie 7 

1027. ul. Skłodowskiej–Curie 8 

1028. ul. Skłodowskiej–Curie 9 

1029. ul. Skłodowskiej–Curie 11

1030. pl. Słowiański 1 

1031. pl. Słowiański 2 

1032. pl. Słowiański 3 

1033. pl. Słowiański 4 

1034. pl. Słowiański 5 

1035. pl. Słowiański 6 

1036. pl. Słowiański 7 

1037. pl. Słowiański  8 

1038. pl. Słowiański 9 

1039. pl. Słowiański  10 

1040. ul. Smolenia 1 

1041. ul. Smolenia 2 

1042. ul. Smolenia 3 

1043. ul. Smolenia 4 

1044. ul. Smolenia 5 

1045. ul. Smolenia 6 

1046. ul. Smolenia 7 

1047. ul. Smolenia 8 

1048. ul. Smolenia 9 

1049. ul. Smolenia 11 

1050. ul. Smolenia 12 

1051. ul. Smolenia 13 

1052. ul. Smolenia 14 

1053. ul. Smolenia 15 

1054. ul. Smolenia 16 

1055. ul. Smolenia 17 

1056. ul. Smolenia 18 

1057. ul. Smolenia 20 

1058. ul. Smolenia 25 

1059. ul. Smolenia 26 

1060. ul. Smolenia 27 

1061. ul. Smolenia 28 

1062. ul. Smolenia 29 

1063. ul. Smolenia 30 

1064. ul. Smolenia 31 

1065. ul. Smolenia 32 

1066. ul. Smolenia 33 

1067. ul. Smolenia 34 

1068. ul. Smolenia 35 

1069. ul. Smolenia 36 

1070. pl. Sobieskiego 1

1071. pl. Sobieskiego 2

1072. ul. Sokoła 2 

1073. ul. Sokoła 4 

1074. ul. Sokoła 14 

1075. ul. Sokoła 19 

1076. ul. Solskiego 1

1077. ul. Solskiego 2

1078. ul. Solskiego 3

1079. ul. Staromiejska 2

1080. ul. Staromiejska 3

1081. ul. Strażacka 2

1082. ul. Strażacka 3

1083. ul. Strażacka 3a

1084. ul. Strażacka 8

1085. ul. Strzelców Bytomskich 1 

1086. ul. Strzelców Bytomskich 2  

1087. ul. Strzelców Bytomskich 11 

1088. ul. Strzelców Bytomskich 13 

1089. ul. Strzelców Bytomskich 16a 

1090. ul. Strzelców Bytomskich 18 

1091. ul. Strzelców Bytomskich 20 

1092. ul. Strzelców Bytomskich 20a 

1093. ul. Strzelców Bytomskich 21 

1094. ul. Strzelców Bytomskich 22 

1095. ul. Strzelców Bytomskich 23 

1096. ul. Strzelców Bytomskich 24 

1097. ul. Strzelców Bytomskich 26 

1098. ul. Strzelców Bytomskich 28 

1099. ul. Strzelców Bytomskich 29 

1100. ul. Strzelców Bytomskich 30 

1101. ul. Strzelców Bytomskich 30a 

1102. ul. Strzelców Bytomskich 30b 

1103. ul. Strzelców Bytomskich 31 

1104. ul. Strzelców Bytomskich 32 

1105. ul. Strzelców Bytomskich 32a 

1106. ul. Strzelców Bytomskich 33 

1107. ul. Strzelców Bytomskich 34 

1108. ul. Strzelców Bytomskich 34a 

1109. ul. Strzelców Bytomskich 34b 

1110. ul. Strzelców Bytomskich 37a  

1111. ul. Strzelców Bytomskich 39a

1112. ul. Strzelców Bytomskich 39b 

1113. ul. Strzelców Bytomskich 43 

1114. ul. Szkolna 3 

1115. ul. Szkolna 4 

1116. ul. Szkolna 5 

1117. ul. Szkolna 6 

1118. ul. Szkolna 7 

1119. ul. Szymanowskiego 2

1120. ul. Tarnogórska 2 

1121. ul. Tarnogórska 5

1122. ul. Wallisa 1 

1123. ul. Wallisa 3

1124. ul. Wallisa 4

1125. ul. Wallisa 5

1126. ul. Wallisa 6 

1127. ul. Wallisa 7 

1128. ul. Wallisa 8 

1129. ul. Wallisa 10 

1130. ul. Wallisa 12 

1131. ul. Wallisa 14 

1132. ul. Wallisa 16 

1133. ul. Wallisa 18 

1134. ul. Wallisa 20 

1135. ul. Wallisa 22 

1136. ul. Wallisa 24

1137. ul. Wallisa 26

1138. ul. Wałowa 1

1139. ul. Wałowa 2

1140. ul. Wałowa 4

1141. ul. Wałowa 7

1142. ul. Wałowa 9

1143. ul. Wałowa 12

1144. ul. Wałowa 15

1145. ul. Wałowa 17

1146. ul. Wałowa 18

1147. ul. Wałowa 25

1148. ul. Webera 1a 

1149. ul. Webera 4 

1150. ul. Webera 4a 

1151. ul. Webera 5 

1152. ul. Webera 6

1153. ul. Wesoła 17 

1154. ul. Witczaka 5 

1155. ul. Witczaka 7 

1156. ul. Witczaka 9 

1157. ul. Witczaka 37 

1158. ul. Witczaka 49 

1159. ul. Witczaka 51 

1160. ul. Witczaka 55 

1161. ul. Witczaka 59 

1162. ul. Witczaka 61 

1163. ul. Witczaka 63 

1164. ul. Witczaka 65 

1165. ul. Witczaka 67 

1166. ul. Witczaka 69 

1167. ul. Witczaka 71 

1168. ul. Witczaka 73 

1169. ul. Witczaka 79 

1170. ul. Witczaka 81 

1171. ul. Witczaka 83 

1172. ul. Witczaka 85 

1173. ul. Witczaka 87 

1174. ul. Witczaka 89 

1175. ul. Witczaka 91 

1176. ul. Witczaka 93

1177. ul. Witczaka 95

1178. ul. Witczaka 97

1179. ul. Witczaka 99

1180. ul. Witczaka 101

1181. ul. Witczaka 103

1182. ul. Witczaka 109

1183. ul. Witczaka 115

1184. pl. Wolskiego 1 budynek dworca
1185. pl. Wolskiego 1 przejścia podziemne na perony

1186. pl. Wolskiego 1 wiata peronowa (peron 1)

1187. pl. Wolskiego 1 hala nad peronami 2, 3 i 4
1188. pl. Wolskiego wiadukt nad przedłużeniem ul. Jagiellońskiej/Zabrzańskiej 

1189. pl. Wolskiego 2 

1190. pl. Wolskiego 3 

1191. pl. Wolskiego 4 

1192. pl. Wolskiego 6 

1193. pl. Wolskiego 7  

1194. ul. Woźniaka 1  

1195. ul. Woźniaka 1a 

1196. ul. Woźniaka 2 

1197. ul. Woźniaka 2a 

1198. ul. Woźniaka 2b 

1199. ul. Woźniaka 3 

1200. ul. Woźniaka 3a 

1201. ul. Woźniaka 3b 

1202. ul. Woźniaka 3c 

1203. ul. Woźniaka 4 

1204. ul. Woźniaka 4a 

1205. ul. Woźniaka 4b 

1206. ul. Woźniaka 4c 

1207. ul. Woźniaka 5 

1208. ul. Woźniaka 5a 

1209. ul. Woźniaka 6 

1210. ul. Woźniaka 7 

1211. ul. Woźniaka 7a 

1212. ul. Woźniaka 7b 

1213. ul. Woźniaka 8 

1214. ul. Woźniaka 8a 

1215. ul. Woźniaka 8b 

1216. ul. Woźniaka 9 

1217. ul. Woźniaka 9a 

1218. ul. Woźniaka 9b 

1219. ul. Woźniaka 10 

1220. ul. Woźniaka 10a 

1221. ul. Woźniaka 11 

1222. ul. Woźniaka 11a 

1223. ul. Woźniaka 11b  

1224. ul. Woźniaka 11c 

1225. ul. Woźniaka 12 

1226. ul. Woźniaka 12a 

1227. ul. Woźniaka 12b 

1228. ul. Woźniaka 13 

1229. ul. Woźniaka 13a 

1230. ul. Woźniaka 14 

1231. ul. Woźniaka 14a 

1232. ul. Woźniaka 15 

1233. ul. Woźniaka 15a 

1234. ul. Woźniaka 15b 

1235. ul. Woźniaka 15c 

1236. ul. Woźniaka 16  

1237. ul. Woźniaka 16a 

1238. ul. Woźniaka 18

1239. ul. Woźniaka 18a

1240. ul. Woźniaka 18b 

1241. ul. Woźniaka 20 

1242. ul. Woźniaka 20a 

1243. ul. Woźniaka 22 

1244. ul. Woźniaka 22a 

1245. ul. Woźniaka 22b 

1246. ul. Woźniaka 24 

1247. ul. Woźniaka 24a 

1248. ul. Woźniaka 26 

1249. ul. Woźniaka 28 

1250. ul. Woźniaka 30 

1251. ul. Woźniaka 36 

1252. ul. Woźniaka 36a 

1253. ul. Woźniaka 36b 

1254. ul. Woźniaka 40 

1255. ul. Woźniaka 54 

1256. ul. Woźniaka 55 

1257. ul. Woźniaka 56 

1258. ul. Woźniaka 58 

1259. ul. Woźniaka 61 

1260. ul. Woźniaka 63 

1261. ul. Woźniaka 69 

1262. ul. Woźniaka 71 

1263. ul. Woźniaka 73  

1264. ul. Woźniaka 75 

1265. ul. Woźniaka 76 

1266. ul. Woźniaka 77 

1267. ul. Woźniaka 78 

1268. ul. Woźniaka 79 

1269. ul. Wrocławska 1  

1270. ul. Wrocławska 1a  

1271. ul. Wrocławska 3  

1272. ul. Wrocławska 5  

1273. ul. Wrocławska 6 

1274. ul. Wrocławska 6a 

1275. ul. Wrocławska 7  

1276. ul. Wrocławska 8  

1277. ul. Wrocławska 9 

1278. ul. Wrocławska 11  

1279. ul. Wrocławska 12 

1280. ul. Wrocławska 13  

1281. ul. Wrocławska 14  

1282. ul. Wrocławska 16  

1283. ul. Wrocławska 18  

1284. ul. Wrocławska 20  

1285. ul. Wrocławska 22  

1286. ul. Wrocławska 24  

1287. ul. Wrocławska 26  

1288. ul. Wrocławska 28  

1289. ul. Wrocławska 30  

1290. ul. Wrocławska 36  

1291. ul. Wrocławska 38  

1292. ul. Wrocławska 40  

1293. ul. Wrocławska 42  

1294. ul. Wrocławska 42a  

1295. ul. Wrocławska 44  

1296. ul. Wrocławska 46  

1297. ul. Wrocławska 62  

1298. ul. Wrocławska 72 

1299. ul. Wrocławska 74  

1300. ul. Wrocławska 76a  

1301. ul. Wrocławska 80 

1302. ul. Wrocławska 82 

1303. ul. Wrocławska 84 

1304. ul. Wrocławska 86 

1305. ul. Wrocławska 88 

1306. ul. Wrocławska 90  

1307. ul. Wyczółkowskiego 24 

1308. ul. Wyczółkowskiego 26  

1309. ul. Wyczółkowskiego 28  

1310. ul. Wyczółkowskiego 30  

1311. ul. Wyczółkowskiego 32  

1312. ul. Wyczółkowskiego 34  

1313. ul. Wyczółkowskiego 36 

1314. ul. Wyczółkowskiego 38 

1315. ul. Wyspiańskiego 1 

1316. ul. Wyspiańskiego 2 

1317. ul. Wyspiańskiego 4  

1318. ul. Wyspiańskiego 6  

1319. ul. Wyspiańskiego 8 

1320. ul. Zamenhofa 1 

1321. ul. Zamenhofa 2 

1322. ul. Zamenhofa 3 

1323. ul. Zamenhofa 4 

1324. ul. Zamenhofa 5 

1325. ul. Zamenhofa 6 

1326. ul. Zamenhofa 8 

1327. ul. Zygmunta Starego 1 

1328. ul. Zygmunta Starego 2 

1329. ul. Zygmunta Starego 3 

1330. ul. Zygmunta Starego 4 

1331. ul. Zygmunta Starego 6 

1332. ul. Żeromskiego 1  

1333. ul. Żeromskiego 3  

1334. ul. Żeromskiego 4  

1335. ul. Żeromskiego 5  

1336. ul. Żeromskiego 6  

1337. ul. Żeromskiego 8  

1338. ul. Żeromskiego 10  

1339. ul. Żeromskiego 12  

1340. ul. Żeromskiego 13  

1341. ul. Żeromskiego 14  

1342. ul. Żeromskiego 15  

1343. ul. Żeromskiego 16  

1344. ul. Żeromskiego 17  

1345. ul. Żeromskiego 18  

1346. ul. Żeromskiego 19  

1347. ul. Żeromskiego 20  

1348. ul. Żeromskiego 21  

1349. ul. Żeromskiego 23  

1350. ul. Żeromskiego 25  

1351. ul. Żeromskiego 30  

1352. ul. Żeromskiego 32  

1353. ul. Żeromskiego 34  

1354. ul. Żeromskiego 36  

1355. ul. Żeromskiego 38  

1356. ul. Żeromskiego 40  

1357. ul. Żeromskiego 42  

1358. ul. Żeromskiego 44  

1359. ul. Żeromskiego 46  

1360. ul. Żeromskiego 48 

1361. ul. Żołnierza Polskiego 1  

1362. ul. Żołnierza Polskiego 3  

1363. ul. Żołnierza Polskiego 5  

1364. ul. Żołnierza Polskiego 9  

1365. ul. Żołnierza Polskiego 13 

1366. ul. Żołnierza Polskiego 15  

1367. ul. Żołnierza Polskiego 17  

1368. ul. Żołnierza Polskiego 19 

1369. ul. Żołnierza Polskiego 21 

1370. ul. Żołnierza Polskiego 23 

III. Wykaz obiektów zabytkowych –  rzeźby, krzyże, kapliczki, mała architektura objętych ochroną w planie:   

1. pl. Akademicki, Fontanna z dziećmi na morskich stworzeniach,
2. pl. Akademicki  dwa schrony przeciwlotnicze,
3. ul. Fałata, rzeźba Chłopiec na niedźwiedziu,
4. ul. Grottgera 6a – słup ogłoszeniowy,
5. ul. Kraszewskiego, Pomnik Czynu Powstańczego,
6. ul. Lenartowicza, rzeźba Kobieta z gitarą,
7. ul. Matejki – słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu ul. Jana Matejki i Stefana Żeromskiego,

8. ul. Moniuszki, pomnik Stanisław Moniuszko,

9. ul. Olimpijska, rzeźba Złapał,
10. ul. Orląt Lwowskich 12 – słup ogłoszeniowy,

11. ul. Piekarska 59 – krzyż drewniany,

12. ul. Piłsudskiego obok nr 25 – krzyż drewniany,

13. Rynek 24 – płaskorzeźby na fasadzie budynku, 

14. pl. Sikorskiego, Popiersie Fryderyka Chopina, 

15. ul. Strzelców Bytomskich, rzeźba Leżący Mężczyzna,

16. ul. Strzelców Bytomskich, rzeźba Nike,

17. ul. Strzelców Bytomskich – schron przeciwlotniczy, 

18. ul. Witczaka 11 – kariatydy z wyburzonej kamienicy z pl. Kościuszki,

19. ul. Wrocławska, Park Miejski, rzeźba Pelikany,
20. ul. Wrocławska, Park Miejski, rzeźba Aleja Muz,
21. ul. Wrocławska, Park Miejski, rzeźba Misie I,
22. ul. Wrocławska, Park Miejski, Fontanna,
23. ul. Wrocławska, Park Miejski, rzeźba „Kompozycja plastyczna”, 

24. ul. Wrocławska, rzeźba Skalary,
25. ul. Woźniaka 54 – płyta z płaskorzeźbioną sceną pracy górników,
26. ul. Woźniaka 56 – płyta z płaskorzeźbioną sceną pracy górników,
27. ul. Woźniaka 58 – płyta z płaskorzeźbioną sceną pracy górników.
IV. wykaz układów urbanistycznych objętych ochroną w planie:
1. Układ urbanistyczny osiedla modernistycznego w rejonie ul. Piotra Woźniaka (w obrębie terenu wyznaczonego ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, pn. granicą cmentarza do ul. Piotra Woźniaka i płn. granicy zabudowy Piotra Woźniaka).

2. Układ urbanistyczny osiedla modernistycznego w zachodniej części dzielnicy Kleinfeld (w obrębie terenu wyznaczonego pd. granicą działek z zabudową przy ul. Przemysłowej 13-61, ul. Przemysłową, Henryka Siemiradzkiego, Kazimierza Pułaskiego, Fryderyka Chopina, pn. granicą zabudowy przy ul. Jana Kasprowicza oraz pn. i zach. granicą zabudowy przy ul. Kazimierza Wielkiego, Przemysłowej i Robotniczej).

V. Wykaz stanowisk archeologicznych:

1. Nr 12/96–46 – miasto średniowieczne otoczone murami, średniowiecze.

2. Nr 13/96–46 – ślad osadnictwa, średniowiecze.

3. Nr 14/96–46 – osada, średniowiecze.

4. Nr 15/96–46 – osada, średniowiecze.

5. Nr 16/96–46 – ślad osadnictwa, wczesne średniowiecze, średniowiecze.

6. Nr 18/96–46 – ślad osadnictwa, epoka kamienia, średniowiecze. 

Nr 36/96–47 – fragmenty zabudowy miejskiej, podgrodzie, XIII–XIV wiek.

7. Załącznik nr 4 do uchwały Nr ….  
Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia ……..

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bytomiu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej

Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych 
do wyłożonego w dniach od ____ do ___________ do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie 
ul. Wrocławskiej
Rada Miejska w Bytomiu rozstrzyga, co następuje:
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ………..

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bytomiu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Bytomiu działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pózn. zm.) ustala:

1. Jako inwestycje, które należą do zadań własnych gminy wskazuje się:

a) budowę dróg związanych z realizacją projektowanej obwodnicy śródmieścia i centrum przesiadkowego: 3KDG, 4KDG, 2KDZ, 7KDZ, 7.18KDL,

b) przebudowy i remonty dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Bytom, 

c) budowę i przebudowę, wymianę i remont sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wodociągów i kanalizacji.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia ………..

Dane przestrzenne 
Uzasadnienie wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu opracowany został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 pózn. zm.), oraz w związku z uchwałą Nr XVII/222/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/482/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., oraz  w związku z uchwałą Nr XVII/223/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu.

2. Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom” przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą nr XXXII/463/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r. oraz uchwałą nr XL/549/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r.   

3. Obszar opracowania projektu planu o powierzchni ok. 504 ha obejmuje swym zasięgiem śródmieście Bytomia oraz teren położony w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu, które pełnią funkcję centralnego ośrodka usługowego miasta.

Granice terenu wyznaczają odpowiednio:

· od wschodu – tereny byłej KWK „Bobrek-Centrum”;

· od północy – tereny ogródków działkowych i zabudowy zlokalizowanej po południowej stronie ul. Odrzańskiej oraz ulica Sandomierska;

· od zachodu – ulica Stanisława Witczaka;

· od południa – linia kolejowa nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny.

4. W granicach opracowania obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą "Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)", uchwała nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 99 poz. 2806 z dnia 19.10 2004 r.), wraz ze zmianami:

· Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia – „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia „ReROŚ” dla kwartału położonego pomiędzy ul. Jainty, ul. Webera, ul. Kwietniewskiego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr IX/122/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.;

· Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia – „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia „ReROŚ” dla kwartału położonego pomiędzy ulicami Przemysłową i Składową uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr IX/121/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

5. W wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu ww. plany stracą moc w zakresie terenów objętych obszarem opracowania. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) przedstawia się:

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2.

1)
wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: 

Projekt planu zawiera ustalenia ogólne (ujęte w rozdziale 2 i 3 uchwały) w zakresie wymagań ładu przestrzennego zawierające zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zabudowy oraz przestrzeni publicznych, lokalizacji zabudowy w stosunku do granic działki budowlanej, lokalizacji miejsc postojowych i garaży, sytuowania reklam, szyldów i elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej oraz ustaleń dla zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu. Ustalenia szczegółowe (ujęte w rozdziale 13 uchwały) obejmują zgodnie z wymogiem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia przeznaczeń terenów oraz zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów.

2)
walory architektoniczne i krajobrazowe:

Obszar objęty planem posiada ogromne walory architektoniczne: historyczne i krajobrazowe. 

Projekt planu zgodnie z polityką przestrzenną wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom zawiera ustalenia mające na celu rewitalizację obszaru oraz jego rozwój jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej z uwzględnieniem koncentracji funkcji śródmiejskich zapewniającego warunki przestrzenne dla utworzenia zabudowy mieszkaniowej oraz usług i biznesu o wysokim standardzie architektury i obsługi komunikacyjnej.

Walory krajobrazu historycznego oraz obiektów historycznych chronione są poprzez wskazanie: 

1) obszarów wpisanych do rejestru zabytków; 

2) obiektów wpisanych do rejestru zabytków – obiekty grupy I;

3) stanowisk archeologicznych; 

4) strefy obserwacji archeologicznej;

5) granicy układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków obejmującej obustronną zabudowę ulic;

6) obiektów zabytkowych wpisane do rejestru zabytków - rzeźb, figur, krzyży;

oraz wyznaczenie:

1) obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie:

· obiektów grupy II,

· obiektów grupy III,

· obiektów grupy IV,

· obiektów grupy V,

· obiektów małej architektury, w szczególności: rzeźb, figur, krzyży, postumentów, a także pomników;

2) obszarów zabytkowych objętych ochroną w planie – układów urbanistycznych osiedli modernistycznych;

3) strefy ochrony historycznego założenia urbanistycznego obszaru śródmieścia Bytomia SU;

4) stref ochrony historycznych założeń urbanistycznych mieszkaniowo–usługowych SA (od SA/1 do SA/14);

5) stref ochrony historycznych założeń urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7);

6) stref ochrony historycznych założeń krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4);

7) strefy ochrony ekspozycji SE;

8) obiektu kultury współczesnej wymagającego ochrony;

9) elewacji obiektu, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego;

10) elewacji obiektu w zasięgu układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego;

11) osi kompozycyjnych;

12) szpalerów drzew;

13) historycznych nawierzchni brukowe;

14) przedogródków wraz z murkami;

15) historycznych ogrodzeń;

16) reliktów murów średniowiecznych;

17) wyjść i wylotów wentylacyjnych schronów przeciwlotniczych z czasu II Wojny Światowej;

18) konstrukcji hali peronowej dworca kolejowego oraz konstrukcji wiaduktu.

3)
wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

W obszarze planu nie występują grunty leśne. Grunty rolne znajdują się w terenach przeznaczonych na ogrody działkowe.

Ustalono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez: 

a) zakaz prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne,

b) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: 

· inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, w tym linii tramwajowych,

· centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2,00 ha, 

· inwestycji z zakresu łączności publicznej, 

· garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,50 ha,

· przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin;

c) zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii,

d) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami w tym: unieszkodliwianiem, zbieraniem, transportem, przetwarzaniem odpadów oraz lokalizowania składowisk odpadów.

4)
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Projekt planu uwzględnia tereny i obiekty chronione zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

a) obszary wpisane do rejestru zabytków; 

b) obiekty wpisane do rejestru zabytków – obiekty grupy I;

c) stanowiska archeologiczne; 

d) strefę obserwacji archeologicznej;

e) granicę układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków obejmująca obustronną zabudowę ulic;

f) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków - rzeźby, figury, krzyże;

g) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie:

· obiekty grupy II,

· obiekty grupy III,

· obiekty grupy IV,

· obiekty grupy V,

· obiekty małej architektury, w szczególności: rzeźby, figury, krzyże, postumenty, a także pomniki;

h) obszary zabytkowe objęte ochroną w planie – układy urbanistyczne osiedli modernistycznych;

i) strefę ochrony historycznego założenia urbanistycznego obszaru śródmieścia Bytomia SU;

j) strefy ochrony historycznych założeń urbanistycznych mieszkaniowo–usługowych SA (od SA/1 do SA/14);

k) strefy ochrony historycznych założeń urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7);

l) strefy ochrony historycznych założeń krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4);

m) strefę ochrony ekspozycji SE;

n) obiekt kultury współczesnej wymagający ochrony;

o) elewacje obiektu, dla których ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego;

p) elewacja obiektu w zasięgu układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, dla której ustala się zakaz docieplenia zewnętrznego.
Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na złożoność została przedstawiona na dodatkowym rysunku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Wykaz obszarów i obiektów chronionych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Dla poszczególnych stref ochrony oraz grup obiektów zabytkowych ustalono zasady ochrony, w tym nakazy, zakazy i dopuszczenia uwzględniające ochronę kształtu i gabarytów budynków, w tym dachów, detalu architektonicznego, historycznej kompozycji elewacji, a także ograniczenia w dociepleniach zewnętrznych budynków, kształtowaniu linii zabudowy i dominant, ekspozycji i kompozycji, oraz urządzeniu przestrzeni publicznych, w tym reklam.

Dla stref ochrony założeń urbanistycznych ustalono zasady ochrony, obejmujące przede wszystkim zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej w dostosowaniu do specyfiki zabudowy, w tym nakazy, zakazy i dopuszczenia uwzględniające stosowanie materiałów i kolorystyki, elementów zagospodarowania terenu w szczególności elementów małej architektury oraz możliwości nowej zabudowy, przebudowy i rozbudowy istniejącej. 
W zakresie obiektów dóbr kultury współczesnej wymagających ochrony wskazano ogród różańcowy przy kościele p.w. Św. Jacka przy ul. Matejki 1 – ochroną objęto układ kompozycyjno-architektoniczny zabudowy współczesnej.
5)
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych:

Zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z zapisami projektu planu nie będzie powodowało zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – w projekcie planu nie wyznacza się terenów przemysłowych a ochrona zdrowia odbywać się będzie na zasadach określonych w wymaganiach ochrony środowiska (wymienionych w ust. 11 pkt 3 niniejszego uzasadnienia). 

Ochronie przed hałasem podlegają tereny, nieruchomości i działki, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, do których należą tereny o symbolach: MW, MU, US, ZP, ZD oraz usługi społeczne z zakresu oświaty, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a także zabudowa usług turystycznych położone w terenach o symbolach MU i U oraz areszty śledcze.

Wprowadzono zakaz prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne.

Wymagania potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zapewnione poprzez nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do ich potrzeb, w tym wyposażenie w obiekty i urządzenia ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych. 
Z uwagi na istniejące uwarunkowania geologiczno-górnicze wskazano obszar nieodporny na deformacje i wstrząsy wynikające z podziemnej eksploatacji górniczej, położony w zasięgu filara ochronnego śródmieścia Bytomia, obejmujący tereny zabudowy i zagospodarowania terenu, wyznaczony w Programie ochrony śródmieścia Bytomia na podstawie oceny stanu zabudowy oraz warunków geologiczno–górniczych wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w granicach którego wskazano zagrożenie bezpieczeństwo ludzi i mienia.
6)
walory ekonomiczne przestrzeni: 

Obszar objęty projektem planu w przeważającej części objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Przeznaczenia dla terenów ustalone w planie ogólnym powodują, iż nie przewiduje się skutków wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wzrost wartości nieruchomości wynika wprost z faktu uchwalenia planu miejscowego na obszarach nie objętych dotychczas planem oraz z faktu ustalenia przeznaczeń wpływających na rewitalizację obszaru i poprawę jej wizerunku. 

7)
prawo własności: 

Ustalenia projektu planu do minimum ograniczyły wyznaczenie terenów pod cele publiczne na gruntach prywatnych. Głównym celem jest uporządkowanie układu drogowego i pieszych przestrzeni publicznych oraz realizacja polityki przestrzennej zawartej w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom. 

8)
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: 

Nie wskazano obszarów lub działek istotnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Zapewniono potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez:

a) wyznaczenie hierarchicznego układu drogowego powiązanego z głównymi ciągami komunikacji ogólnomiejskiej, 

b) wyznaczenie terenów przeznaczonych na usługi społeczne, w tym administracji publicznej, porządku publicznego i służb ratowniczych. 

9)
potrzeby interesu publicznego: 

W obszarze objętym planem zostały wyznaczone tereny z uwzględnieniem potrzeb interesu publicznego i interesu osób prywatnych, z poszanowaniem prawa własności. Tereny przeznaczone pod przestrzeń publiczną w pierwszej kolejności uwzględniają przepisy obowiązującego prawa (np. wyznaczone drogi publiczne w szerokościach linii rozgraniczających zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych). 

10)
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych 

Obszar objęty opracowaniem planu jest w całości zurbanizowany i posiada dobrze rozwinięte sieci infrastruktury technicznej. Nowa zabudowa może wymagać przebudowy lub rozbudowy poszczególnych systemów infrastruktury. 

Projekt planu zabezpiecza realizację potrzeb w zakresie sieci i urządzeń poprzez ustalenia: 

a) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem pkt 2;

b) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

c) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy, przebudowy, likwidacji, wymiany oraz zmiany ich przebiegu;

d) zakazuje się:

· lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych urządzeń technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli elektroenergetycznych, złączy kablowych elektroenergetycznych, z zastrzeżeniem ustaleń dla obiektów zabytkowych, 

· lokalizacji szaf telekomunikacyjnych i transformatorów SN/nN jako wolnostojących od strony przestrzeni publicznych,

· lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW; 

e) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust. od 2 do 6, sieci, w szczególności telekomunikacji, telewizji kablowej, instalacji alarmowych, antenowych, światłowodowych, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

11)
 zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – 

Udział społeczeństwa w pracach nad planem został zapewniony zgodnie z wymogami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez: 

1) ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu w dniu 16 czerwca 2017 r., określając jednocześnie formę, miejsce i termin składania wniosków, wskazany do dnia 10 lipca 2017 r.,

2) Rozstrzygnięcie wniosków, które wpłynęły w terminie wskazanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania projektu planu,

3) sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozpatrując jednocześnie złożone wnioski,

4) ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,

5) wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zamieszczenie projektu planu na stronie internetowej Miasta Bytomia,

6) przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami,

7) rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu.

12)
 zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – 

Procedura formalno-prawna sporządzenia projektu planu została przeprowadzona zgodnie z brzmieniem art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z pózn. zm.). 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 283z późn. zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. 

Prowadzone procedury zachowywały wymagane przepisami prawa terminy i okresy, a także formy informowania społeczeństwa oraz organów uzgadniających i opiniujących.

13)
 potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – 

Istniejąca sieć wodociągowa zapewnia dobre zaopatrzenie w wodę, ponadto przebieg w obszarze planu wodociągów o dużych średnicach, pozwala na rozbudowę zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem.

2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 - ważenie interesu publicznego i interesów prywatnych w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag:
Wymóg ustalenia przeznaczenia terenu lub określenia potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, gdzie organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne spełniono poprzez:

1) zainicjowanie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu:

a) przekształceń i rozwoju obszaru jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej z uwzględnieniem:

· kluczowych dla obsługi obszaru rozwiązań komunikacyjnych,

· ukształtowanie struktury przestrzennej i funkcjonalnej oraz szczegółowych zasad zagospodarowania ośrodka usługowego,

· układu nowych integrujących przestrzeni publicznych, takich jak place i aleje z dużym udziałem zieleni, podkreślające założenia urbanistyczne, w tym park o zwartej powierzchni co najmniej 1 ha oraz rynku miejskiego w centralnej części obszaru;

b) stworzenie obszaru koncentracji funkcji śródmiejskich zapewniającego warunki przestrzenne dla utworzenia strefy usług i biznesu o wysokim standardzie zabudowy i obsługi.

2) ustalenie w projekcie planu przeznaczeń poszczególnych terenów i sposobu ich zagospodarowania, wyznaczenie wskaźników i parametrów zabudowy, w tym wysokości i formy zabudowy, intensywności zabudowy, geometrii dachów, oraz w rysunku planu: linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania, linii zabudowy, mając na uwadze przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przyrody, a także stan własności gruntów ze szczególnym uwzględnieniem własności osób fizycznych i prawnych (własności prywatne), co znalazło odzwierciedlenie w prognozie finansowej.

3) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne zostały wykonane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, wniesionych podczas opracowania projektu planu wniosków osób prywatnych, instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, a także sporządzonych materiałów planistycznych, w tym szczegółowej inwentaryzacji urbanistycznej i opracowania ekofizjograficznego; dane te zostały zaktualizowane podczas opracowania planu oraz powiązanych z nim opracowań, takich jak prognoza oddziaływania planu na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu.

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 – uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy.
Projekt planu obejmuje obszar charakteryzujący się ukształtowaną strukturą przestrzenną w pełni obsłużoną przez transport publiczny, w którym nowa zabudowa zaplanowana została jako uzupełnienie istniejącej lub przekształcenie terenów substandardowych w zabudowę miejską. Głównym celem projektu planu jest intensywny rozwój obszaru jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej z uwzględnieniem:

a) kluczowych dla obsługi obszaru rozwiązań komunikacyjnych,

b) ukształtowanie struktury przestrzennej i funkcjonalnej oraz szczegółowych zasad zagospodarowania ośrodka usługowego,

c) stworzenie obszaru koncentracji funkcji śródmiejskich zapewniającego warunki przestrzenne dla utworzenia strefy usług i zamieszkania o wysokim standardzie zabudowy i obsługi. 

W związku z powyższym projekt planu w pełni realizuje wymogi art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bytom w latach 2015÷2018 została przyjęta uchwałą nr LXXII/904/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 września 2018 r. 

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu jest zgodne z ww. analizą. W analizie wskazano konieczność kontynuacji prac nad aktualizacją obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktualnych wymogów prawnych, a także obecnych potrzeb rozwoju przestrzennego miasta.

5. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Do projektu planu opracowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której zadaniem jest oszacowanie wydatków i dochodów do budżetu Gminy Bytom wynikających z uchwalenia i realizacji planu.
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