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    Bytom, data…………………
 (
Pan
Witold 
Krieser
Radny
 Rady Miejskiej
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
)AT. 0003. 198. 2026




Dot.: Interpelacja nr PR.0003.95.2026 w sprawie stanu technicznego kładki nad ulicą Kolejową.

Jak wskazałem w odpowiedzi na na Pana poprzednią interpelację PR.0003.955.2026, kontrola kładki prowadzona jest na bieżąco, średnio co dwa tygodnie. Kontrole przeprowadza uprawniony inspektor nadzoru inwestorskiego ds. obiektów mostowych. Jest to pracownik MZDiM w Bytomiu.
Bezpośrednio przed dniem 22.08.2026 r. nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących elementów kładki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej użytkowników. Wcześniejsze kontrole została przeprowadzone w tygodniu od 10.08.2026 r. do 14.08.2026 r. W ich trakcie stan techniczny obiektu określono jako niedostateczny, jednak nie stwierdzono przesłanek wskazujących na konieczność wyłączenia kładki z użytkowania ani zagrożenia dla ruchu kołowego odbywającego się pod obiektem.
Zgłoszenie z dnia 09.08.2026 r. dotyczyło zwisającego elementu kładki znajdującego się nad ul. Kolejową. Po otrzymaniu zgłoszenia element został niezwłocznie usunięty przez służby Zabezpieczenia Ruchu Drogowego MZDiM 
oraz Straż Pożarną.
W związku ze zgłoszeniem z dnia 22.08.2026 r., dotyczącym odpadających elementów odwodnienia z konstrukcji kładki nad ul. Wrocławską, niezwłocznie podjęto działania zabezpieczające. Służby Straży Pożarnej zdemontowały zwisające elementy, likwidując bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. W dniu zdarzenia na miejscu obecny był inspektor nadzoru inwestorskiego ds. obiektów mostowych, który dokonał oceny stanu technicznego kładki i stwierdził dodatkowe zagrożenie 
w postaci naderwanych pozostałych elementów gzymsu. W związku z powyższym, na jego polecenie, zdemontowano również całą obudowę części podłoża kładki, eliminując tym samym możliwość wystąpienia dodatkowego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa.
Po dniu 22.08.2026 r. stan kładki był kilkukrotnie kontrolowany. W związku 
z już przeprowadzonymi przez MZDiM w dniu 22.08.2026 r. dodatkowymi działaniami prewencyjnymi, w ramach których zdemontowano całą obudowę części podłoża kładki, obiekt na dzień dzisiejszy umożliwia bezpieczne prowadzenie ruchu kołowego pod kładką.


Nadmieniam, że dokumentacja fotograficzna nie jest wykonywana podczas każdej kontroli obiekt lecz w przypadku otrzymania zgłoszenia lub stwierdzenia konieczności podjęcia działań zabezpieczających. Dokumentacja taka została wykonana w związku ze zgłoszeniem z dnia 09.08.2026 r. oraz z dnia 22.08.2026 r. Natomiast zdarzenie z dnia 22.08.2026 r. miało charakter nagły a jego wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia podczas wcześniejszych kontroli obiektu.
Mając na uwadze uwarunkowania techniczne, konserwatorskie, funkcjonalne oraz ekonomiczne, podjęto decyzję o zmianie zakresu przedmiotu umowy poprzez opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbiórki istniejącej kładki. 


Z poważaniem,
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