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1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. wykonanie dokumentacji technicznej (w zakresie niezbędnym do realizacji robót), obejmującej w szczególności:
a) inwentaryzację terenu przeznaczonego pod utwardzenie pobocza,
b) ocenę stanu istniejącej nawierzchni oraz infrastruktury technicznej,
c) opracowanie rozwiązań projektowych dla utwardzenia pobocza wraz z odwodnieniem          i organizacją ruchu,
d) uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (jeżeli są wymagane przepisami); 
2. wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Kościuszki 4 w Bytomiu. 
Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) wykonanie przekopów kontrolnych dla identyfikacji istniejących sieci podziemnych,
b) wykonanie robót ziemnych i korytowania pod projektowaną nawierzchnię,
c) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem,
d) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
e) wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników drogowych osadzonych na ławie betonowej  z oporem,
f) wykonanie wymaganych spadków nawierzchni oraz odwodnienia,
g) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, w tym słupów energetycznych,
h) wykonanie robót towarzyszących i porządkowych,
i) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Ponadto w zakresie zamówienia znajdują się wszystkie prace niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w tym wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:
a) wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją i przedstawienia jej do akceptacji Zamawiającemu,
b) opracowania dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji robót,
c) uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Zamawiającym, MZDiM Bytom oraz właściwymi gestorami sieci,
d) sporządzenia kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót,
e) wykonania robót budowlano-montażowych,
f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu. Teren jest zagospodarowany i użytkowany.
1.1.1 Parametry określające wielkość przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje budowę nawierzchni utwardzonej, odwodnienia oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 
Zakres prac ma charakter odtworzeniowo–budowlany i obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
1.1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonanie nawierzchni utwardzonej ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej oraz uporządkowanie miejsc postojowych na terenie inwestycji.
Roboty należy prowadzić w sposób:
a) zapewniający bezpieczeństwo użytkowników szkoły,
b) minimalizujący ingerencję w istniejącą infrastrukturę,
c) uwzględniający istniejące instalacje podziemne.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą należy zastosować rozwiązania minimalizujące ingerencję lub uzgodnić je z Zamawiającym oraz gestorami sieci.
1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
W wyniku realizacji zamówienia uzyskany zostanie teren utwardzony obejmujący:
- miejsca utwardzone wykonane z kostki brukowej betonowej, 
- uporządkowany układ komunikacyjny, 
- odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki nawierzchni, 
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 
- estetycznie uporządkowany teren. 
Utwardzony teren będzie przeznaczony do użytkowania publicznego.
 
1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
1. Nawierzchnia terenu utwardzonego
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, odwodnieniem oraz robotami wykończeniowymi. 
2. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej
Istniejący słup energetyczny należy zabezpieczyć przed możliwością najechania zgodnie 
z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej i uzgodnionymi z Zamawiającym.


2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest – zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym – do wykonania dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji robót oraz dokonania zgłoszenia robót / uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli wymagają tego przepisy), a następnie wykonania robót związanych z utwardzeniem terenu od strony ul. Kofty na terenie Szkoły Podstawowej nr 47 w Bytomiu przy zachowaniu obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa.
Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne. Mogą one zostać doprecyzowane lub zmodyfikowane przez Projektanta, po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego, pod warunkiem zachowania założeń funkcjonalnych i niepogorszenia standardu.
Projekt wymaga uzgodnienia i akceptacji Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47.
Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje czynności wskazane w pkt 1.1 niniejszego PFU.
W przypadku niewielkiego zakresu robót dopuszcza się ograniczenie dokumentacji do zakresu uproszczonego, adekwatnego do charakteru inwestycji.
Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja powinna:
a) być dostosowana do charakteru robót związanych z budową parkingu,
b) umożliwiać wykonanie nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem i organizacją ruchu,
c) określać technologię wykonania podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
d) zawierać rozwiązania dotyczące zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, zieleni oraz oświetlenia terenu,
e) być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej – zgodnie z umową.
Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być:
- fabrycznie nowe, 
- dopuszczone do stosowania, 
- zgodne z obowiązującymi normami, 
- odporne na warunki atmosferyczne i użytkowanie publiczne, 
- posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
2.1 Zakres robót budowlanych
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej, w tym:
a) wykonanie przekopów kontrolnych dla identyfikacji istniejących sieci podziemnych,
b) wykonanie robót ziemnych oraz korytowania pod projektowaną nawierzchnię,
c) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem do nośności min. 120 MPa,
d) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej typu „Behaton” lub równoważnej w kolorze grafitowym, układanej na podsypce cementowo-piaskowej,
e) wykonanie obramowania nawierzchni krawężnikiem drogowym ustawionym na ławie betonowej z oporem i światłem 12 cm,
f) wykonanie spadków nawierzchni o wartości 2,5% skierowanych do drogi lub odbiornika wód opadowych; 
2. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym:
a) zabezpieczenie istniejącego słupa energetycznego przed możliwością najechania poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak: 
- montaż metalowych szykan, 
- montaż odbojników, 
- oznakowanie ostrzegawcze poprzez malowanie żółto-czarnymi pasami, 
- lub zastosowanie innych rozwiązań uzgodnionych z Zamawiającym;

b) uwzględnienie w dokumentacji projektowej rozwiązań dotyczących organizacji zieleni oraz oświetlenia terenu; 
3. Roboty towarzyszące, w tym:
a) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
b) wywóz odpadów i pozostałości budowlanych.
2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.2.1 Przedmiot i zakres prac
Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nawierzchni utwardzonej od strony ul. Kofty przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu, 
- wykonanie robót polegających na budowie nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
2.2.2 Ogólne warunki wykonania robót
Roboty należy prowadzić:
  - zgodnie z dokumentacją i harmonogramem, 
 - z uwzględnieniem funkcjonowania szkoły, 
 - w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników. 
Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia kierownika robót, 
- organizacji zaplecza budowy, 
- zabezpieczenia terenu robót, 
- prowadzenia prac w sposób niezakłócający pracy szkoły. 
2.2.3 Organizacja robót
Teren robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.
2.2.4 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający:
- hałas, 
- zapylenie, 
- utrudnienia komunikacyjne,
- zagrożenia dla użytkowników szkoły i osób postronnych. 
2.2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń podczas robót.
2.2.6 Materiały i wyroby budowlane
Materiały powinny:
- odpowiadać wymaganiom jakościowym, 
- posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- być przeznaczone do wykonania nawierzchni parkingowych i robót drogowych, 
- charakteryzować się odpornością na warunki atmosferyczne oraz obciążenia eksploatacyjne.
2.2.7 Sprzęt i transport
Sprzęt używany do robót musi być:
- sprawny technicznie, 
- zgodny z przeznaczeniem, 
- bezpieczny w użytkowaniu. 
Transport materiałów nie może powodować zagrożeń ani utrudnień w funkcjonowaniu szkoły.
2.2.8 Wykonanie robót
Roboty należy wykonać zgodnie z:
- dokumentacją projektową,
- zasadami sztuki budowlanej, 
- technologią producentów materiałów, 
- wymaganiami bezpieczeństwa. 
2.2.9 Kontrola jakości robót
Wykonawca odpowiada za jakość robót, w tym:
- prawidłowe wykonanie robót ziemnych i podbudowy, 
- uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia i nośności podbudowy, 
- poprawne wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami.
2.2.10 Dokumenty budowy
Podstawą realizacji robót będzie:
- zatwierdzona dokumentacja projektowa, 
- wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne,
- uzgodnienia z Zamawiającym, 
- dokumentacja powykonawcza. 

2.2.11 Odbiór robót

Odbiór końcowy i ostateczny
Przed odbiorem końcowym Zamawiający (Inwestor), z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonanych robót. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia wszystkich prac objętych zamówieniem, w tym robót związanych z wykonaniem nawietrzni utwardzonej, nawierzchni z kostki brukowej oraz robót towarzyszących.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do:
- przygotowania dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, w szczególności: 
- certyfikatów i atestów zastosowanych materiałów budowlanych, 
- deklaracji właściwości użytkowych oraz kart technicznych zastosowanych materiałów, 
- dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie, 
- dokumentów gwarancyjnych; 
- przedłożenia oświadczenia kierownika robót (lub kierownika budowy – jeżeli był wymagany), że: 
- roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami,
- zastosowane materiały posiadają wymagane dopuszczenia i zostały prawidłowo wbudowane; 
- przekazania dokumentacji powykonawczej (jeżeli była wymagana); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbiorowej zapoznania się z dokumentacją oraz przeprowadzenia czynności odbiorowych. 
Zakres czynności odbiorowych
Podczas odbioru końcowego należy w szczególności:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z: 
- umową, 
- dokumentacją projektową, 
- wymaganiami PFU, 
- obowiązującymi normami i przepisami; 
- ocenić jakość wykonania robót, w tym: 
- prawidłowość wykonania robót ziemnych i podbudowy, 
- prawidłowość wykonania nawierzchni z kostki brukowej (równość, spadki, estetyka wykonania, brak uszkodzeń), 
- poprawność osadzenia krawężników, 
- poprawność odwodnienia nawierzchni; 
- sprawdzić prawidłowość wykonania zabezpieczeń infrastruktury technicznej, w tym zabezpieczenia słupa energetycznego; 
Dokumentowanie odbioru
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz osoby uczestniczące w odbiorze.
Protokół powinien zawierać:
- ocenę wykonanych robót, 
- ewentualne uwagi, wady i usterki, 
- terminy ich usunięcia, 
- decyzję o przyjęciu robót do użytkowania lub odmowie odbioru wraz z uzasadnieniem. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający może:
- dokonać odbioru warunkowego, 
- lub odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 
Gwarancja
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na:
- wykonane roboty budowlane, w szczególności nawierzchnię utwardzoną, podbudowę, krawężniki oraz roboty towarzyszące, 
- zastosowane materiały budowlane.
Okres gwarancji oraz warunki jej realizacji określa umowa.

3. Część informacyjna.
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z przepisami

Planowane zamierzenie polegające na utwardzeniu nawierzchni od strony ul. Kofty przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie robót drogowych, budowy miejsc postojowych oraz wykonania nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3.2. Oświadczenie Zamawiającego
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3.3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
3.3.1
Wyrysy z systemu informacji przestrzennej dla miasta Bytom – do wykorzystania na etapie projektowym.
3.3.2
Badania gruntowo–wodne – co do zasady nie są wymagane ze względu na charakter robót związanych z budową wykonaniem nawierzchni utwardzonych.
W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych lub wątpliwości co do nośności podłoża Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny warunków gruntowych w niezbędnym zakresie.
3.3.3
Zalecenia konserwatorskie – nie dotyczy (teren nie jest objęty ochroną konserwatorską).
3.3.4
Dane dotyczące zanieczyszczeń środowiska – nie dotyczy.
Planowane roboty nie spowodują zwiększenia emisji hałasu ani zanieczyszczeń.
3.3.5
Oddziaływanie inwestycji – roboty mają charakter lokalny, krótkotrwały i nie będą miały istotnego wpływu na środowisko ani otoczenie.
3.3.6
Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy.
Zakres robót nie wprowadza zmian w zewnętrznym układzie drogowym, a jedynie organizuje miejsca postojowe na terenie inwestycji.
3.3.7
Inwentaryzacja obiektów – wymagana w zakresie:
- oceny stanu istniejącego terenu i nawierzchni, 
- lokalizacji istniejącej infrastruktury technicznej, 
- identyfikacji sieci podziemnych oraz elementów kolidujących z projektowaną inwestycją. 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych o istotnym zakresie.
3.3.8
Warunki przyłączeniowe i uzgodnienia sieciowe – co do zasady nie dotyczy.
W przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i uzgodnienia sposobu postępowania z Zamawiającym lub właściwymi gestorami sieci.
4. Przepisy prawne i normy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
Akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokumentacji projektowej i PFU, 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie projektu budowlanego, 
- Rozporządzenie w sprawie kosztorysu inwestorskiego (2021 r.), 
- Rozporządzenie w sprawie BHP podczas robót budowlanych, 
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, 
Normy i wymagania techniczne (kluczowe dla zadania):
W szczególności należy stosować:
- normy dotyczące robót drogowych i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
- wymagania dotyczące podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, 
- wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności podłoża, 
- wytyczne producentów materiałów budowlanych i elementów infrastruktury drogowej.
Postanowienia końcowe
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:
- obowiązującymi przepisami, 
-obowiązującymi normami, 
- zasadami wiedzy technicznej, 
- wymaganiami bezpieczeństwa użytkowników. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, należy stosować rozwiązania zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i trwałości.
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