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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ekologicznych powłok malarskich zewnętrznych związanych z wykonaniem muralu na ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 37 położonej w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 7.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska;
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona
na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych;
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich ekologicznych, fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
- powłok malarskich przy zastosowaniu ekologicznych farb elewacyjnych, przeznaczonych do malowania miejskich murali i graffiti.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wizualizacją, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z wizualizacją murlu, specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie ze wskazanymi warunkami 
i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów wymagany przepisami prawa budowlanego. 
2. MATERIAŁY
Farba fasadowa, ekologiczna przeznaczona do malowania miejskich murali i graffiti.
Wymagane właściwości:
- odporna na promieniowanie UV,
- odporna na wymywanie w tym szczególnie na deszcz, w tym na deszcz ulewny,
- odporna na wysokie i niskie temperatury,
- bezpieczna dla środowiska naturalnego,
- wodorozcieńczalna,
- hydrofobowa,
- odporna na zasady,
- zawierająca dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów domowych i pleśniowych,
Podkłady gruntujące
Stosować podkłady gruntujące wskazane przez producenta stosowanych farb.
Uwaga, mieszanie systemów różnych producentów nie jest podstawą uchylenia się wykonawcy od realizacji warunków gwarancji.
Preparaty przeciwko siniźnie
Stosować preparaty solne o zawartości kwasu solnego do 25%.
Uwaga, przed rozpoczęciem prac bezwzględnie należy wykonać próbę celem sprawdzenia czy środek do zwalczania pleśni nie wpływa negatywnie na istniejącą wyprawę tynkarską.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów sprzętu w cenie ofertowej. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robot należy stosować typowy sprzęt budowlany – wałki, pędzle, kompresory i pistolety do malowania pneumatycznego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4.2. Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów malowidła zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w wizualizacji lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu kompozycji, konturów i barw zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.1.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, i Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Warunkiem przystąpienia do robót jest:
1.)Wykonanie w sposób bezpieczny rusztowań lub rozwiązań zamiennych -
platformy/platform robotniczej/ych podwieszanej/ych
Za bezpieczeństwo mocowania platformy lub rozwiązań zamiennych odpowiada Wykonawca.
2.) Ogrodzenie stref niebezpiecznych
3.) Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych
4.) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego stosownych badań lekarskich pracowników.
5.3. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy w odpowiedni sposób przygotować powierzchnię pod malowanie. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny elewacji. W przypadku odkrycia rys należy je zaprawić tynkiem odpowiednio zbliżonym do tynku istniejącego. Zaprawki należy zatrzeć w sposób możliwie zbliżony do struktury tynku istniejącego. Powierzchnia tynków musi być pozbawiona zanieczyszczeń. Zaleca się wykonanie mycia ścian za pomocą myjki. Ciśnienie wody należy ustawić tak by nie powodowało uszkodzeń istniejącej wyprawy tynkarskiej. Ze ścian należy usunąć naloty biologiczne – sinizna. Następnie w zależności od chłonności podłoża należy wykonać podkład gruntujący.
5.4. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie można rozpocząć po spełnieniu warunków w pkt. 5.3
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub inną techniką gwarantującą właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku barw jasnych oraz prześwitujących Wykonawca musi wziąć pod uwagę możliwość wykonania podkładu przed warstwą ostateczną farby lub kilkukrotnego malowania wybranego miejsca. Malowanie wykonywać dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty
techniczne). W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży, z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Uwaga: Zamawiający bezwzględnie wymaga wykonania prób przed właściwym rozpoczęciem malowania w celu wykluczenia możliwości nieprzewidzianych reakcji chemicznych w kontakcie farby z istniejącym tynkiem mogących skutkować odbarwieniami, łuszczeniem się farby, odpadaniem farby, uszkodzeniom tynku elewacyjnego oraz innymi nieprzewidzianymi następstwami.
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
· podczas opadów atmosferycznych,
· w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,
· w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, niewyschnięte powierzchnie należy osłonić.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
6.1.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zamalowanej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
• odbiorowi robót zanikających,
• odbiorowi częściowemu, elementów robót,
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków tynkiem mineralnym możliwie zbliżonym składem im fakturą do tynku istniejącego do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo potwierdzane protokołami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zasadami zapisanymi w umowie.
Płaci się za ustaloną ilość [m2] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie wizualizacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
