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Dot.: interpelacja PR.0003.275.2025 w sprawie stanu technicznego i uszkodzeń 
ul. Nawrota.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję,
że w roku 2022 została przeprowadzona przebudowa ulic Smolenia i Nawrota. Analizując problemy z włączeniem się do ruchu kierowców wyjeżdżających z posesji 
po północnej stronie ulicy Nawrota podjęto decyzję o zmianie ruchu pojazdów. Przenosząc ruch pojazdów na pas północny jezdni poprawiona została widoczność dla włączających się do ruchu a wyjeżdżających z posesji o numerach nieparzystych. Podjęto także decyzję o zawężeniu pasa ruchu, co pozwoliło na lepszą organizację dla parkujących. Mając na uwadze dostępne środki finansowe, a także analizując rodzaj degradacji nawierzchni przyjęto, że konstrukcja drogi jest jednolita i wystarczającym zabiegiem będzie po zdjęciu istniejącej nawierzchni ułożenie nowej dwuwarstwowej, przy czym warstwa ścieralna będzie o podwyższonej wytrzymałości (SMA). W związku z pojawiającymi się spękaniami podjęto rozmowy dotyczące naprawy drogi przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji. W trakcie procedury dochodzenia gwarancji ujawniono niedostateczną jakość podbudowy w uszkodzonych miejscach, 
co wyklucza błąd Wykonawcy podczas wykonywania robót bitumicznych. W związku 
z potrzebą wzmocnienia podbudowy, celem usunięcia przyczyn powstawania uszkodzeń należy rozszerzyć umowę z Wykonawcą. 
Ad 1) Remont nawierzchni planowany jest do wykonania w bieżącym roku.
Ad 2) Przyczyna powstania uszkodzeń nawierzchni (słaba — miejscowa — nośność podbudowy) nie jest związana z zakresem robót Wykonawcy, co oznacza 
że naprawa uszkodzenia nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy. Gwarancja została udzielona na roboty związane z ułożeniem warstw bitumicznych i nawierzchni chodników na okres 7 lat.
Ad 3) Zamawiający w chwili ujawnienia pierwszych spękań podjął rozmowy 
z Wykonawcą o naprawę drogi w ramach gwarancji. Po przeprowadzeniu badań geologicznych stwierdzających niedostateczną nośność podbudowy przygotowano kosztorys na wykonanie niezbędnych robót naprawczych. Dodatkowo podjęto aktualizację projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót naprawczych dla ulicy Nawrota, który obecnie jest w fazie zatwierdzania. 
Ad 4)	 Miejski Zarząd Dróg i Mostów prowadził bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami. Obejmował on zakres robót zleconych (wzmocnienie podbudowy nie było przewidziane w zakresie robót do wykonania).  
Ad 5)  Kontrola powierzonych prac wykonywana była przez inspektora nadzoru inwestorskiego występującego z ramienia Zamawiającego.  
Ad 6) Odbiór końcowy robót nastąpił przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz przedstawiciela Wykonawcy. 
Ad 7) Wykonawcą robót było konsorcjum firm: JKM Sp. z o.o. oraz PPHU „DALPOL”.
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