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Wstęp
Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej PFU lub Program) są wymagania dotyczące opracowania projektu budowlanego oraz wykonania i odbioru wykonanych robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
1. Część opisowa
1.1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na toaletę, magazyn spożywczy i obieralnię na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej Nr 47 w Bytomiu. Zadanie realizowane jest pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 47 w Bytomiu.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne, należy je traktować jako sugestie Zamawiającego, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych.  
Projekt musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Zamawiającego oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 47 a także być zgodny z przepisami i wymogami odpowiednich instytucji. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym i wiązać się z wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, wymogach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujętych w niniejszym opracowaniu obowiązujących aktów prawnych, wymogów, norm i przepisów.

Niezbędne do wykonania zamówienia jest:
· uzyskanie niezbędnych map, decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, koniecznych do wykonania i odbioru całości zadania i uzyskania dopuszczenia do użytkowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
· wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji,
· sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia o ile jest wymagana,
· sporządzenie dokumentacji technicznej, uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym i niezbędnymi organami a także sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego) oraz jeśli jest wymagany plan BIOZ,
· wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych wraz z pracami rozbiórkowymi na podstawie opracowanej, zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji technicznej,
· sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
· pełnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z uwzględnieniem celu, jakiemu ma służyć, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz:
· na jej podstawie realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania zaadaptowanych pomieszczeń,
· w swojej treści określać ma przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu obowiązujących norm,
· ma posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, badania, opinie w zakresie wynikającym z przepisów. Dokumentacja techniczna winna być wykonana przez osoby posiadające stosowane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,
Projekt szczegółowych rozwiązań opracowany przez Wykonawcę będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

1.2 Opis stanu istniejącego

Budynek szkoły zlokalizowany na działce nr 533/15 w Bytomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 4. Budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny, podpiwniczony. Zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej o grubości od 25 do 40 cm. Ściany działowe z cegły pełnej o grubości od 6,5 do 12 cm, stropy Kleina z cegły na zaprawie cementowej. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowej. Źródłem ciepła dla budynku jest kocioł gazowy. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Pomieszczenia przeznaczone na aranżację znajdują się w wschodnim skrzydle budynku zgodnie z zaznaczeniem na Rysunku 3. W posiadaniu szkoły znajduje się dokumentacja techniczna i projektowa obiektu wraz z wykonanymi adaptacjami i przebudowami na przestrzeni funkcjonowania obiektu.


Rysunek 1. Lokalizacja budynku w terenie (obrys budynku zaznaczono na zielono).





Rysunek 2. Mapa sytuacyjna.

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Przedmiotowy teren nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody, na terenie nie znajdują się
pomniki przyrody, teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000.

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU
Elementy projektowanej modernizacji nie wymagają przyłączenia do mediów. 

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW
Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie znajdują się na nim obiekty
wpisane do rejestru zabytków.



Rysunek 3. Zaznaczenie części budynku przeznaczonej pod adaptację. 

 
Rysunek 4. Plan części budynku przewidzianego pod adaptację.

1.3 Założenia ogólne

W ramach modernizacji należy zaadaptować na obieralnię, pomieszczenie opisane na Rysunku 4 jako „Pokój”. Natomiast pomieszczenie oznaczone na Rysunku 4 jako „Kuchnia” należy zaadaptować na pomieszczenie magazynowe. Pomieszczenie oznaczone jako „WC” należy zaadoptować na toaletę wraz z przedsionkiem w tym celu wykonać ścianę wydzielającą toaletę od pomieszczenia magazynu (obecnie Kuchnia na Rysunku 4). W korytarzu należy wymienić źródła światła na ledowe a także wyrównać i pomalować ściany korytarza.

1.3.1 Obieralnia

Modernizacja pomieszczenia opisanego jako „pokój” na obieralnię. Połączenie nowej obieralni z obecnie istniejącą kuchnią szkoły, poprzez wykonanie przejścia polegające na przebiciu ściany do korytarza zaznaczonego w kolorze granatowym na Rysunku 5. W przejściu wymaga się zamontowania drzwi o szerokości 90 cm w świetle. W ramach wykonania przejścia zamontować nadproże i drzwi. Pomiędzy adaptowaną obieralnią a magazynem wykonać okno podawcze 50 x 50 cm z parapetem (ściana zaznaczona na zielono Rysunek 5). Zdemontować zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych dla uzyskanie płaskich powierzchni ścian i sufitu. W pomieszczeniu obieralni wymaga się zainstalowania zlewozmywaka dwukomorowego z stali nierdzewnej oraz dwóch zlewozmywaków jednokomorowych. Do zlewozmywaków doprowadzić ciepłą i zimną wodę. Wykonać dodatkowo również przyłącza (kanalizacyjne, wodne i elektryczne) pod obieraczkę mechaniczną. W podłodze wykonać kratkę ściekową. Ściany obieralni i podłogę wyłożyć płytką ceramiczną do wysokości 2 m, gładką, łatwo zmywalną. Na podłodze ułożyć płytki, o co najmniej IV klasie ścieralności z cokołem. W ramach robót elektrycznych dostosować oświetlenie i instalację do nowego zastosowania, przełożyć włącznik oświetlenia oraz punkty świetlne. Źródła światła wymienić na ledowe i dostosować do obowiązujących norm. Wymienić drzwi prowadzące do pomieszczenia wraz z ościeżnicą.

1.3.2 Magazyn

Adaptacja i dostosowanie pomieszczenia opisanego jako „kuchnia” na magazyn. Rozebrać ścianę wydzielenia (kolor czerwony Rysunek 5), zdemontować wszystkie urządzenia sanitarne, powierzchnię ścian przygotować do malowania wyrównać i wyszpachlować. Ściany pomalować farbą w kolorze białym, charakteryzującą się wysokim współczynnikiem zmywalności. Na podłodze ułożyć płytki ceramiczne wraz z cokolikami, o co najmniej IV klasie ścieralności. Wymienić drzwi prowadzące do pomieszczenia wraz z ościeżnicą.  

1.3.3 Toaleta

Pomieszczenie oznaczone jako „WC” Rysunek 5. Wymaga się dostosowania pomieszczenia poprzez wydzielenie odpowiedniej powierzchni z pomieszczenia oznaczonego jako „Kuchnia”. W uzyskanym ten sposób pomieszczeniu, wydzielić przedsionek z umywalką, oddzielony od toalety ścianką pełnej wysokości z drzwiami oddzielającymi pomieszczenie toalety od przedsionka. W przedsionku zamontować umywalkę, dozownik mydła i suszarkę do rąk. W pomieszczeniu toalety wymaga się zainstalowania miski ustępowej. W pomieszczeniu wykonać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. 

1.3.4 Przyłącza stan istniejący

1.3.4.1 Kanalizacja
Czarnymi kropkami zaznaczono istniejące w piwnicy piony kanalizacyjne do których możliwe jest dokonanie podłączeń. Woda doprowadzona do pomieszczenia oznaczonego jako „Kuchnia” znajdują się na ścianie zaznaczonej na zielono w pomieszczeniu za obecnym wydzieleniem kolor czerwony a także w pomieszczeniu „WC”. Zaznaczenia mają charakter orientacyjny.


Rysunek 5 wycinek z planu budynku dotyczący modernizowanych pomieszczeń z zaznaczeniem elementów.

1.3.4.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Na Rysunku 6, czerwonymi sześcianami zaznaczono piony centralnego ogrzewania znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach. Natomiast czerwonymi prostokątami zaznaczono istniejące grzejniki. W ramach zamówienia wykonawca dokona przebudowy i dostosowania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z opracowanym projektem. Zakłada się wymianę grzejnika żeliwnego znajdującego się w pomieszczeniu kuchni na grzejnik płytowy a także montaż dodatkowego grzejnika w nowo wydzielonej toalecie. 
Niebieskimi kwadratami zaznaczono, istniejącą instalację wodociągową. 
 

Rysunek 6 wycinek z planu budynku dotyczący modernizowanych pomieszczeń z zaznaczeniem instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej.

1.3.4.3 Instalacja elektryczna
W wszystkich pomieszczeniach wymienić istniejące źródła światła na oświetlenie ledowe o odpowiednim natężeniu zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto dostosować rozmieszczenie włączników i gniazdek w tym zakresie należy wykonać nowe fragmenty instalacji. W pomieszczeniu obieralni zainstalować 4 gniazdka, w magazynie 2 gniazda w toalecie 1 gniazdko. W korytarzu łączącym pomieszczenia zainstalować nowe źródła światła ledowe.

1.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Materiały
Zamawiający wymaga zastosowania materiałów gatunku lub kategorii 1, armatury przystosowanej do wykorzystania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu i intensywnie użytkowanych.  

2. Wymiary
W przypadku wymiarów określonych przy użyciu określenia „co najmniej” lub „min.” dopuszcza się zwiększenie wymiaru. Odnośnie wymiarów, co do których użyto skrótu „ok.” dopuszcza się zmianę wymiaru o ± 10%. Wymiary podane wskazane jako dokładne bez użycia wyżej wymienionych przedrostków należy traktować jako wymiary wymagane, dopuszcza się ich zmianę o ± 5% bez konieczności uzyskiwania akceptacji Zamawiającego. Można również dokonać zmiany wymiarów w sytuacji, gdy ich zmiana jest uzasadniona względami konstrukcyjnymi, technicznymi lub gdy elementy wyposażenia lub urządzenia są niedostępne w wymaganych wymiarach a ich zastąpienie powodowałoby niekompatybilność lub rozbieżność estetyczną. 

2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.
Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją przy uwzględnieniu wytycznych z PFU, harmonogramem robót, przepisami Prawa Budowlanego i pozostałymi aktami prawnymi i normami wymienionymi w punkcie 4 (Przepisy prawne i normy…), niniejszego programu. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do przestrzegania warunków:
1. Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
2. Wykonawca oprócz zaplecza budowy musi zorganizować we własnym zakresie zaplecze sanitarne dla pracowników.
3. Transport materiałów do budowy oraz roboty budowlane muszą odbywać się w sposób niekolidujący z ciszą nocną.

2.2. Organizacja robót budowlanych.
Przy budowie, oddawaniu do użytkowania i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować przepisy ustawy Prawo Budowlane w aktualnie obowiązującej treści. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien opracować:
- harmonogram rzeczowo – finansowy robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze. Wymagana jest akceptacja harmonogramu robót przez Zamawiającego. Harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał techniczne i ekonomiczne prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych.
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłyby być zagrożone. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane zapisami w protokole. Po zatwierdzeniu dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca złoży dokumentację do Wydziału Architektury w celu uzyskania stosownych zatwierdzeń.
Teren budowy winien zostać wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp osób postronnych, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót.

2.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr. 47, poz. 401).

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze budowy obejmujące niezbędne elementy infrastruktury i urządzenia służące jako zaplecze budowy Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane. Rozmieszczenie elementów infrastruktury i urządzeń Wykonawca skonsultuje z właścicielem terenu i uzyska zgodę na ich rozmieszczenie i instalację.

2.6. Materiały i wyroby budowlane.
Używane będą wyłącznie urządzenia i materiały nowe, wysokiej jakości odpowiednie do przyjętych warunków i natężenia użytkowania. Materiały, elementy lub podzespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczone stopnie ochrony. Wyroby budowlane muszą być zgodne z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213) w szczególności w zakresie:
- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodności z obowiązującymi normami, lub odpowiednią Aprobatą techniczną.

2.7. Sprzęt i transport.
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych Maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń Wytwórców.

2.8. Wykonanie robót.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aż do chwili ich końcowego odbioru. Powinien je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

2.9. Kontrola jakości robót.
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

2.10. Dokumenty budowy.
Podstawowymi dokumentami budowy będzie wykonany i uzgodniony projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu. Projekt powinien posiadać wszelkie prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez zamawiającego.

2.11. Odbiór robót
Odbiór końcowy i ostateczny
Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonanych prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć wykonanie robót.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
· przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru - np. atesty, certyfikaty, gwarancje itp.;
· przedłożenia oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną a zastosowane materiały posiadają załączone atesty i zostały wbudowane w trakcie wykonywania robót,
· złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
· umożliwienia komisji odbioru zapoznanie się z w/w dokumentami i umożliwienie odbioru przedmiotu zamówienia;
Przy dokonywaniu odbiory końcowego należy:
· sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznym wykonania robót, normami i przepisami;
· sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót.
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenia Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.
Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowany sprzęt zgodnie z określa umowa. Sposób rozliczenia również został określony w umowie.

3. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – zamierzenie jest zgodne z przepisami.
3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
3.3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
3.3.1 Wyrysy z Informacji Przestrzennej dla miasta Bytom. W załączeniu
3.3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy.
3.3.4 Dane dotyczące zanieczyszczeń, atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie dotyczy, remont nie spowoduje zwiększenia gazów ani hałasów.
3.3.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy, remont nie będzie miał wpływu na ruch drogowy.
3.3.7 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek - nie dotyczy
3.3.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych - po stronie Wykonawcy.

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
· Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
· Wszystkie pozostałe unormowania mające wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych zgodnie z obowiązującymi normami lub normami równoważnymi.
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