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1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie dokumentacji technicznej tj. projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami dotyczącymi modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 53  przy ul. Witkiewicza nr 2 w Bytomiu;
2) wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja placu zabaw na terenie  Przedszkola Miejskiego nr 53  przy ul. Witkiewicza nr 2 w Bytomiu.
Ponadto w zakresie zamówienia znajdują się wszystkie prace z zakresu procesu budowlanego: realizacji robót budowlanych, zakupu i dostawy urządzeń oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 
· wykonania koncepcji wraz z wizualizacją i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji, 
· sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia o ile jest wymagana, 
· opracowania dokumentacji technicznej, 
· uzgodnienia inwestycji z Zamawiającym i niezbędnymi organami, 
· sporządzenia informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
· sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu szczegółowego ofertowego, 
· sporządzenia dokumentacji powykonawczej (pomiary geodezyjne),
· opracowanie tablicy regulaminu korzystania z placu zabaw,
· wykonania robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanej, zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji technicznej: 
· przygotowanie placu budowy, roboty ziemne nawierzchnia z podbudową, elementy uzbrojenia terenu, dostawa i montaż urządzeń, dostawa i montaż elementów małej architektury, uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach. 
Na terenie przylegającym do budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 w Bytomiu znajduje się istniejący plac zabaw. Teren jest ogrodzony. 
Planowany obiekt będzie udostępniony do publicznego użytkowania. 
Teren powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

1.1.1 Parametry określające wielkość przedmiotu zamówienia.
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
Zagospodarowanie terenu ma obejmować modernizację placu zabaw zawierającego certyfikowane urządzenia tj. zestaw zabawowy, podwójna huśtawka, urządzenie typu pociąg, urządzenie linarne, oraz domek, regulamin placu zabaw.  

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na działce nr 2769/121, 2675/121 które stanowią własność Gminy Bytom, w zarządzie Przedszkola Miejskiego nr 53. Teren wokół, na którym ma zostać realizowana inwestycja jest ogrodzony.  



Rysunek 1. Mapa sytuacyjna.

Teren objęty opracowaniem nie jest położony na terenach objętych ochroną zabytków oraz nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. Na danym obszarze nie występują pomniki przyrody.

1.1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Modernizacja terenu zaspokoi potrzeby zabawy na wolnym powietrzu dzieci przedszkolnych oraz dzieci mieszkających w pobliżu. Najmłodsi znajdą na ogrodzonym terenie miejsca do zabawy                   i rekreacji.
Dokumentacja placu zabaw musi spełniać wymagania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i winna być uzgodniona z Zamawiającym w toku projektowania wraz                       z zatwierdzeniem końcowym.

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
W wyniku wykonania robót na podstawie pfu ma powstać teren, na którym znajdować się mają:
1) plac zabaw wyposażony w :
a) zestaw zabawowy metalowy składający się co najmniej ze: 
- zjeżdżalni,
- zabudowanego tunelu,
- drabinki,
- domku z daszkiem,
b) huśtawki podwójnej z płaskimi siedziskami 
c) pociągu,
d) urządzenia linarnego,
e) domku z daszkiem,
f) nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych pod huśtawką.

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

1. Plac zabaw:
Planowana modernizacja obejmie przygotowanie podłoża, ułożenie mat przerostowych.
Plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia zabawowe  t.j.:
a) Zestaw zabawowy w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, słupy z profilu                    o przekroju co najmniej 70x70mm. Słupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Schody wykonane z tworzywa HDPE. Pozostałe  elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, utratę koloru. Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. Podest antypoślizgowy. Ześlizg zjeżdżalni wykonany              z blachy nierdzewnej. Zestaw musi składać się  co najmniej z wieży bez dachu, ślizgu nierdzewnego, wieży z dachem czterospadowym, wejścia linowego z podestem, wejścia - schody z poręczami tunelu. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
b) Huśtawkę metalową wykonaną z profilu stalowego oraz belki górnej malowanej proszkowo o przekroju kwadratowym co najmniej 70x70 mm, ocynkowanych ogniowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisk gumowych. Powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone kapturkami z  tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
c) Pociąg zabawowy w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Tunel, dach i burty boczne z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Pociąg zabawowy musi składać się z lokomotywy oraz z dwóch wagoników w tym jednego z daszkiem. 
d) Urządzenie linarne. Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu stalowego o przekroju co najmniej 90x90 mm ocynkowanego oraz malowanego proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe Ø co najmniej16 mm. Liny krzyżujące się skręcone za pomocą łączników wykonanych z wysokoudarowego tworzywa. Słupy pionowe zabezpieczone zaślepkami. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
e)  Domek metalowy z daszkiem. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju co najmniej 70x70cm. Dach, burty boczne oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Podest antypoślizgowy. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Po wykonaniu montażu urządzeń teren należy uporządkować oraz w miejscach montażu obsiać trawą.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i być zgodne z obowiązującymi normami. 

Z uwagi na chęć zachowania jednorodnego wyglądu na placu zabaw należy zastosować urządzenia pochodzące od jednego producenta z zastosowaniem jednolitego doboru konstrukcji, z jednej serii urządzeń.
 


2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W ramach zadania Wykonawca, winien, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonać dokumentację techniczną oraz dokonać zgłoszenia robót/ uzyskać pozwolenie na budowę – jeżeli dotyczy, a następnie dokonać modernizacji terenu Przedszkola przy zachowaniu niezbędnych standardów oraz norm przewidzianych dla tego rodzaju robót. Wszelkie wskazania  i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią minimalne wymagania jakościowe                          i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.
Projekt musi uzyskać wstępne uzgodnienie oraz akceptację Wydziału Realizacji Inwestycji                       i Remontów Urzędu Miasta w Bytomiu przy współudziale Dyrektora Przedszkola. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym, chyba że podniesienie standardu nie wiąże się ze zmianą ceny ofertowej a zamiany są korzystne dla Zamawiającego lub wynikają z konieczności niezbędnych zmian w celu dostosowania i umożliwienia realizacji zadania. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie                            z wymaganiami zawartymi  w  przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujętych w niniejszym opracowaniu obowiązujących aktów prawnych.
Niezbędne do wykonania zamówienia jest:
· uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, koniecznych do wykonania i odbioru całości zadania,
· sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, przedmiaru, kosztorysu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
· opracowanie planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie sporządzonych obmiarów, spełniającego wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod                  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
· pełnienie nadzoru autorskiego.
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z uwzględnieniem celu, jakiemu ma służyć, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz:
· na jej podstawie realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu,
· w swojej treści określać ma przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu norm,
· ma posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, oraz opinie w zakresie wynikającym z przepisów. Projekt winien być wykonany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.
· opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF, projekt architektoniczno-budowlany w 4 egz., przedmiar robót 2 egz., kosztorys szczegółowy 1 egz. opiewający na cenę złożonej oferty, specyfikację techniczną w 3 egz. oraz 
w formie elektronicznej - PDF.
Elementy wyposażenia placu zabaw a także małej architektury muszą być fabrycznie nowe oraz zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Elementy te powinny być odporne na różne warunki atmosferyczne i wandali.
Podłoże trawiaste pod nawierzchnię zagospodarowywanego terenu Przedszkola powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.
Urządzenia mają być bezpieczne dla użytkowników (posiadać wszelkie prawem wymagane atesty certyfikaty, dopuszczenia oraz spełniać obowiązujące normy wymagane w zależności od zastosowanego materiału lub sprzętu).



2.1 Zakres robót budowlanych
W zakres robót w szczególności wchodzi między innymi:
1. Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych wraz podbudową pod huśtawkę,
2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych;
3. Dostawa i montaż tablicy z regulaminem. 

2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.2.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
· wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na modernizację placu zabaw należącego do Przedszkola Miejskiego 53, przy pl. Witkiewicza nr 2  w Bytomiu
·  wykonanie robót budowlanych polegający na modernizacji placu zabaw, dostawie i montażu elementów urządzeń.

2.2.2 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.
Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją, harmonogramem robót, przepisami Prawa Budowlanego i pozostałymi aktami prawnymi i Normami wymienionymi w punkcie 4 (Przepisy prawne i normy…), niniejszego programu. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do przestrzegania warunków:
1. Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
2. Wykonawca, jeśli będzie korzystał z energii elektrycznej, wody itp. wykona opomiarowanie z pobieranych źródeł.
3. Wykonawca oprócz zaplecza budowy musi zorganizować we własnym zakresie zaplecze sanitarne dla pracowników.
4. Transport materiałów do budowy musi odbywać się w sposób niekolidujący z ciszą nocną i funkcjonowaniem szkoły.

2.2.3 Organizacja robót budowlanych.
Przy budowie, oddawaniu do użytkowania i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować przepisy ustawy Prawo Budowlane w aktualnie obowiązującej wersji. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien opracować:
- harmonogram rzeczowo – finansowy robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologię wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze. Wymagana jest akceptacja harmonogramu robót przez Zamawiającego. Harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał techniczne i ekonomiczne prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłyby być zagrożone. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane zapisami w protokole. Po zatwierdzeniu dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zgłoszenia do Wydziału Architektury o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót.
Teren budowy winien zostać wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót.



2.2.4 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

2.2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy., a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2.2.6 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2.2.7 Materiały i wyroby budowlane.
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, wysokiej jakości. Materiały, elementy lub podzespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczone stopnie ochrony. Wyroby budowlane muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych 
w szczególności w zakresie:
- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
- zgodności z obowiązującą normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną.


2.2.8 Sprzęt i transport.
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń Wytwórców.

2.2.9 Wykonanie robót.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aż do chwili ich końcowego odbioru. Powinien je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

2.2.10 Kontrola jakości robót.
Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

2.2.11 Dokumenty budowy.
Podstawowymi dokumentami budowy będzie wykonany i uzgodniony projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu. Projekt powinien posiadać wszelkie prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez zamawiającego.

2.2.12 Odbiór robót
Odbiór końcowy 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonanych prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć wykonanie robót.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
· przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru - np. atesty, certyfikaty, gwarancje itp.;
· przedłożenia oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną a zastosowane materiały posiadają załączone atesty i zostały wbudowane w trakcie wykonywania robót,
· złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
· umożliwienia komisji odbioru zapoznanie się z w/w dokumentami i umożliwienie odbioru przedmiotu zamówienia;
Przy dokonywaniu odbiory końcowego należy:
· sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznym wykonania robót, normami i przepisami;
· sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót.
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenia Zamawiającego lub w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.
Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowany sprzęt zgodnie z określa umowa. Sposób rozliczenia również został określony w umowie.

3. Część informacyjna.
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów – zamierzenie jest zgodne z przepisami.
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.
3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
4. Wyrysy z Informacji Przestrzennej dla miasta Bytom. Vide zdjęcie str.4
5. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów – nie dotyczy
6. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy.
7. Dane dotyczące zanieczyszczeń, atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty , opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie dotyczy, remont nie spowoduje zwiększenia gazów ani hałasów.
8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy, remont nie będzie miał wpływu na ruch drogowy.
9. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek - nie dotyczy

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym,
· Ustawa Prawo budowlane,
· Ustawy o wyrobach budowlanych, 
· Ustawę Prawo ochrony środowiska,
· Ustawa o systemie oceny zgodności,
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
· Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 
· Wszystkie pozostałe unormowania mające wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
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