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Dot.: interpelacja PR.0003.369.2025 w sprawie organizacji ruchu na przejściach dla pieszych.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, że zarządca drogi co roku zleca odmalowanie wszystkich przejść dla pieszych farbą drogową w kolorze białym z użyciem mikrokul szklanych dających efekt odblaskowości. W bieżącym roku zostały zlecone prace dotyczące odnowienia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych z terminem wykonania do końca lipca. Odnosząc się do propozycji rozważenia zamontowania „wpuszczanych" w asfalt odblasków, uważam, iż takie rozwiązania nie poprawiają w sposób znaczny bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. Poza tym charakteryzują się one dużą awaryjnością oraz trudnością w ich utrzymaniu. Znane są przypadki z innych miast, gdzie przykładowo do solarnych punktowych elementów dostawała się woda, która powodowała ich uszkodzenie. Na terenie miasta były wprowadzane niekonwencjonalne rozwiązania, możliwe do realizacji w ramach posiadanych środków, między innymi takie jak:
· wprowadzanie przed przejściami na jezdniach w rejonach szkół napisów „SZKOŁA”,
· wprowadzanie przed przejściami na chodnikach napisów „ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ”,
· wprowadzanie przy przejściach odblaskowych sylwetek pieszego.
Najrozsądniejszym jednak rozwiązaniem podnoszącym bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych jest ich odpowiednie, sukcesywne doświetlanie dedykowanymi latarniami wraz z równoczesnym wprowadzaniem zmian w organizacji ruchu w jego obrębie, celem zapewnienia bezpiecznych warunków wzajemnej widoczności. W ramach wymienionego zadania możliwe jest także wprowadzanie azylów dla pieszych, wykonanie oznakowania drogowego o podwyższonym standardzie, tj. oznakowania poziomego grubowarstwowego charakteryzującego się wyższą trwałością w tym wprowadzania oznakowania P-10 na podłożu barwy czerwonej, jak również  aplikacja znaków D-6 umieszczonych na podkładach fluorescencyjnych. Powyższe rozwiązania wiążą się jednak z koniecznością zapewnienia odpowiednich nakładów finansowych.
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