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Bytom, …………………………
 (
Pan
Witold 
Krieser
Radny
 Rady Miejskiej
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
)AT.0003.32.2026
Dot.: interpelacja PR.0003.711.2026 dot. stanu chodników w mieście.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. przedstawiam informacje Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów: wybrzuszenia chodników powstają w wyniku zamarzania podbudowy chodników. Proces ten przebiega następująco - w wyniku wystąpienia temperatury poniżej 0°C zamarza grunt (w naszym rejonie głębokość przemarzania gruntu przyjmowana do obliczeń to 80cm). Jeśli następujący po nim okres dodatnich temperatur nie spowoduje całkowitego rozmarznięcia podbudowy, 
to stanowi ona blokadę dla wody opadowej/roztopowej. Nie może ona wniknąć 
w głąb gruntu i przy ponownym zejściu temperatury poniżej 0°C zamarzając (zamarznięta woda zwiększa swoją objętość) wysadza chodnik. Kolejne takie cykle mogą powiększać niekorzystne dla pieszych wysadziny. Proces ten przebiega różnie w każdym miejscu. Zależy to od wielu czynników: zawilgocenia gruntu, poziomu wód gruntowych, opadów, poziomu chodnika itd. Podstawową przyczyną tego zjawiska są przejścia temperatury przez 0°C. Przed procesem tym nie można się uchronić, a jego skutki powinny ustać samoczynnie po całkowitym rozmarznięciu gruntu. 
Potwierdzam, że pracownicy MZDiM prowadzą wykaz uszkodzonych chodników. 
Obecnie w miejscach uszkodzonych chodników ustawiono ok 20 znaków, jednak niejednokrotnie oznakowanie tych miejsc stwarza dodatkowe uciążliwości, dlatego nie przewiduje się oznakowania wszystkich uszkodzonych miejsc. 
MZDiM nie przewiduje remontu zamarzniętych chodników. Rozbiórka zamarzniętych kostek (płytek) może doprowadzić do zniszczenia tych kostek, a także podbudowy. Po nastaniu dodatniej temperatury całodobowo przez kilka dni MZDiM będzie dokonywał przeglądów uszkodzonych chodników. Dopiero wówczas podejmowane będą decyzje co do podjęcia remontu i jego sposobu – indywidualnie dla każdego miejsca. 
W roku bieżącym kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej tj.: dróg, chodników, oraz wpustów deszczowych to 834 229.00zł
                                                                                               
 Z poważaniem,


Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miejskiej
3. MZDIM Bytom
4. AT a/a

Opracował: P. Wróbel
13.02.2026 r.
Mdok - 3649/02/2026
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