UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia .................... 2026 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z uchwałą nr LXXII/915/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., z późn. zm. i uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne dla planu.
§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w granicach określonych na rysunku planu.
2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2 – Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) Rozdział 3 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) Rozdział 4 – Zasady kształtowania krajobrazu;
5) Rozdział 5 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
6) Rozdział 6 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
7) Rozdział 7 – Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
8) Rozdział 8 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości;
9) Rozdział 9 – Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) Rozdział 10 – Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) Rozdział 11 – Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) Rozdział 12 – Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) Rozdział 13 – Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
14) Rozdział 14 – Przepisy końcowe.
§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MNS – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej,
c) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,
d) MN-KOG – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub garażu,
e) U – teren usług,
f) UR – teren usług kultu religijnego,
g) U-INS – teren usług lub stacji paliw płynnych,
h) KDL – teren drogi lokalnej,
i) KDD – teren drogi dojazdowej,
j) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej,
k) KOG – teren garażu,
l) WS-ZP – teren wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni urządzonej,
m) ZN – teren zieleni naturalnej,
n) ZP – teren zieleni urządzonej,
o) CC – teren cmentarza czynnego;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) budynki o wartościach kulturowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków i objęte ochroną w planie;
6) obiekty małej architektury o wartościach kulturowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
7) strefa oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
2. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia lub informacje wynikające z przepisów odrębnych:
1) strefy w odległości 50,0 m, 150,0 m i 500,0 m od granicy istniejących cmentarzy;
2) granica i obszar Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”;
3) granica i obszar zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Suchogórski Labirynt Skalny”;
4) krajobraz priorytetowy – Segiet;
5) proponowana strefa ochrony pośredniej  ujęcia wody podziemnej studni S-2 przy                     ul. Blachówka w Bytomiu;
6) cały obszar planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych                   nr 330 – Zbiornik Gliwice wraz z ustanowionym obszarem ochronnym;
7) cały obszar planu znajduje się w granicach strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej;
8) obiekt budowlany o wartościach kulturowych wpisany do Rejestru zabytków ruchomych.
3. Rysunek planu, poza treścią mapy zasadniczej, zawiera następujące informacje niebędące ustaleniami planu:
1) granica administracyjna miasta;
2) granice i numery działek ewidencyjnych;
3) granica strefy buforowej od obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi”;
4) orientacyjny zasięg płytkich wód gruntowych o głębokości do 1,0 m p. p. t.;
5) zlikwidowane szyby i szybiki porudne;
6) orientacyjny zasięg zakończonej płytkiej eksploatacji rudnej;
7) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV.
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych w stosunku do płaszczyzny poziomej nie większym niż 12°;
2) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) elementach wyposażenia miejskiego – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania takie jak: siedziska, ławki, zegary uliczne, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice, słupy informacyjno-ogłoszeniowe wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach oraz elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej;
4) garażu zbiorowym – należy przez to rozumieć zespół przylegających do siebie garaży jednokondygnacyjnych o jednolitej formie architektonicznej, zapewniający minimum                   5 stanowisk postojowych;
5) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę wzniesioną przed dniem wejścia w życie planu lub taką, dla której do dnia wejścia w życie planu została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie: nadziemnych części budynków, budowli nadziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,3 m, elementów nadwieszeń takich jak: nieobudowane balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji, a także, jeśli ustalenia planu nie stanowią inaczej, elementy wejść do budynku oraz grubości docieplenia w przypadku istniejącego budynku; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części budynków;
7) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;
8) parametrach i wskaźnikach zabudowy i zagospodarowania:
a) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – chyba, że z ustaleń szczegółowych planu wynika inaczej,
b) wskaźniku nadziemnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć nadziemną intensywność zabudowy, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia                    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
d) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość zabudowy, o której mowa w art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
9) przepisach odrębnych lub przywołanych w ustaleniach planu ustawach i rozporządzeniach – należy przez to rozumieć odpowiednie, obowiązujące na dzień uchwalenia niniejszego planu, przepisy ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi;
10) Systemie Identyfikacji Miejskiej – należy przez to rozumieć kompleksowo opracowany dla całego miasta lub dzielnicy system jednolitych stylistycznie elementów informacyjnych ułatwiających orientację w przestrzeni miasta, składający się z elementów takich jak: tablice z nazwami ulic i ich nośniki, tablice kierujące do istotnych punktów miasta (np. muzea, szpitale itp.), nośniki z planem miasta lub dzielnicy, nośniki informacji o istotnych elementach krajobrazu miejskiego (tj. obiekcie, patronie drogi itp.);
11) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
12) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający przeznaczenie sposób zagospodarowania i zabudowy, którego udział wynosi nie więcej niż 49% powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub może być określony w ustaleniach szczegółowych;
13) przeznaczeniu wykluczonym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania i zabudowy terenów, których realizacji zakazuje się w ramach ustalonego w planie rodzaju przeznaczenia lub przeznaczenia uzupełniającego;
14) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;
15) usługach nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej – należy przez to rozumieć działalność usługową obejmującą następujące podgrupy usług: biurowych, fryzjerskich i kosmetycznych, handlu detalicznego oraz gabinety lekarskie, terapeutyczne i zajęciowe;
16) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć roślinność o przeważającym składzie gatunków drzew i krzewów, których dojrzałe formy osiągają wysokość nie mniejszą niż 2,0 m, ukształtowaną w taki sposób, aby spełniać funkcje całorocznej przesłony wizualnej i bariery akustycznej oraz bariery przed zanieczyszczeniami i hałasem;
17) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ukształtowane w sposób zaplanowany zespoły roślinności składające się z drzew, krzewów i zieleni niskiej wraz z obiektami małej architektury, oczkami wodnymi, urządzeniami rekreacyjnymi oraz ciągami pieszymi i ścieżkami rowerowymi.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w przepisach odrębnych.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. Zasady zagospodarowania terenów:
1) dopuszczenie na całym obszarze planu realizacji elementów zagospodarowania takich jak: infrastruktura techniczna, urządzenia budowlane, urządzenia sportowo-rekreacyjne, dojazdy, ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury, elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej oraz elementy wyposażenia miejskiego, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu oraz z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
2) dopuszczenie na całym obszarze planu realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem przepisów Rozdziału 13;
3) dopuszczenie na terenach komunikacji drogowej publicznej, o których mowa w § 29-30, realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem przepisów Rozdziału 13;
4) dopuszczenie na całym obszarze planu sytuowania budynków na działce budowlanej w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;
5) oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą związanych z infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną: budynków, budowli, obiektów i urządzeń.
Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 6. 1. W zakresie oddziaływania na środowisko:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności przedsięwzięć mogących spowodować ryzyko wystąpienia poważnych awarii;
2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z realizacją i remontami:
a) dróg publicznych,
b) infrastruktury technicznej,
c) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
d) podziemnego wydobycia kopalin,
e) poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,
f) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
g) stacji paliw płynnych;
3) zasięg oddziaływania na środowisko działalności prowadzonej na poszczególnych terenach nie może przekraczać granicy nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
2. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) wskazuje się tereny należące do poszczególnych rodzajów terenów, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
a) tereny oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 1MNS, 2MNS, 1MN-KOG, na których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) tereny oznaczone symbolami: 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 6MN-U, 7MN-U, 8MN-U, 9MN-U, 10MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 15MN-U, 16MN-U, na których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
c) teren oznaczony symbolem 1MN-U, na którym obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej,
d) tereny oznaczone symbolami: 5MN-U i 2U, na którym obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
e) tereny oznaczone symbolami: 1WS-ZP i 1ZN, na których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
2) nakaz stosowania zabezpieczeń akustycznych od ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego od istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przy realizacji nowej i przebudowie istniejącej zabudowy wymagającej ochrony przed hałasem – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 1MNS, 2MNS,1MN-U, 2MN-U, 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 6MN-U, 7MN-U, 8MN-U, 9MN-U, 10MN-U, 11MN-U, 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 15MN-U, 16MN-U, 1MN-KOG obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) dla wszystkich pozostałych terenów w obszarze objętym planem obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności.
4. W zakresie ochrony powietrza:
1) nakaz zapobiegania powstawaniu emisji i ograniczania wprowadzanych do powietrza substancji – zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
2) zakaz magazynowania na otwartej przestrzeni materiałów pylących.
5. W zakresie ochrony wód:
1) nakaz opóźniania spływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników we własnym zakresie w obrębie działki;
2) nakaz zabezpieczenia drożności systemu odprowadzania wód na obszarze planu;
3) nakaz realizacji obiektów w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych na obszarze planu;
4) zakaz realizacji inwestycji mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i wód powierzchniowych;
5) ze względu na położenie obszaru planu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 330 Gliwice wraz z ustanowionym obszarem ochronnym, obowiązują działania zawarte w rozporządzeniu Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Zbiornik Gliwice.
6. W zakresie postępowania z odpadami:
1) nakaz realizacji miejsc do zbierania odpadów komunalnych przy zastosowaniu osłon oraz zabezpieczeń przed infiltracją wód opadowych;
2) zakaz wykorzystywania terenu objętego planem w celu prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, w tym surowców wtórnych, złomu i pojazdów wycofanych z eksploatacji, przy czym przez przetwarzanie odpadów należy rozumieć także składowanie odpadów.
7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
1) nakaz ochrony gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem;
2) nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną lub izolacyjną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych;
3) zakaz magazynowania surowców i materiałów bezpośrednio na powierzchni gruntu bez zabezpieczenia powierzchni przed infiltracją wód opadowych.
8. W zakresie ochrony przyrody:
1) część obszaru planu położona jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” o symbolu PLH240003, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r.;
2) dla obszaru, o którym mowa w pkt 1 obowiązują działania zawarte w planie zadań ochronnych ustanowionym w 2014 r. w brzmieniu zmian wprowadzonych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 5839);
3) część obszaru planu położona jest w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Suchogórski Labirynt Skalny”, ustanowionego uchwałą nr XXVIII/385/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2008 r., zmienioną uchwałą nr XLIX/650/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 września 2021 r., dla którego obowiązują działania ochronne zawarte w treści ww. uchwał.
Rozdział 4.
Zasady kształtowania krajobrazu
§ 7. 1. Zakaz stosowania sidingu elewacyjnego do wykończenia elewacji budynków.
2. Zakaz stosowania blachy falistej lub trapezowej do wykończenia elewacji budynków na terenach: 1KOG i 1MN-KOG.
3. Zakaz stosowania na elewacji budynku kolorów jaskrawych lub fosforyzujących.
4. Nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki elewacji i ujednoliconej kolorystyki dachów w granicach działki budowlanej.
Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Na obszarze planu nie ustala się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazów kulturowych.
2. Na obszarze planu znajduje się obiekt budowlany o wartościach kulturowych – słup triangulacyjny z 1852 r. zlokalizowany na Suchej Górze w Bytomiu na działce ewidencyjnej nr 489/282, wpisany 5 stycznia 2026 r. do rejestru zabytków ruchomych pod nr B/587/2026.
3. Dla obiektu budowlanego o wartościach kulturowych wymienionego w ust. 2, w przypadku podejmowania robót budowlanych, rozumianych w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu zabytku, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązują przepisy przywołanych ustaw.
4. Na obszarze planu ustanawia się ochronę budynków i obiektów małej architektury o wartościach kulturowych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków i oznaczonych na rysunku planu.
5. Ochronie, o której mowa w ust. 4, podlegają następujące budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
	Lp.
	Adres
	Nazwa
	Styl
	Data wzniesienia

	1
	ul. Strzelców Bytomskich 340
	budynek restauracji (dawny zajazd)
	modernizm
	początek XX w., przebudowa lata 90. XX w.

	2
	ul. Janusza Korczaka 1
	budynek szkoły podstawowej
	modernizm
	początek XX w.


6. Ustala się szczegółowe zasady ochrony budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 340 (oznaczonego nr 1):
1) nakaz ochrony skali i formy architektonicznej budynku, kąta nachylenia i kształtu dachu wraz z lukarnami i naczółkami, rozmieszczenia, proporcji i podziałów okien oraz detalu architektonicznego;
2) zakaz:
a) dokonywania przekształceń budynku powodujących obniżenie jego wartości historycznej,
b) likwidacji lub zmiany proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c i d,
c) stosowania materiałów typu siding, blacha trapezowa i falista, dachówka bitumiczna,
d) umieszczania na elewacjach budynku od strony terenów dróg wyznaczonych w planie, elementów takich jak: anteny, klimatyzatory, przewody natynkowe, ogniwa fotowoltaiczne,
e) docieplania zewnętrznego i tynkowania ceglanych elewacji i ich detali architektonicznych, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;
3) dopuszcza się:
a) docieplanie: elewacji dziedzińca wewnętrznego oraz elewacji parterowej oficyny gospodarczej, z zastosowaniem tynku w kolorze naturalnego tynku cementowo-wapiennego, piaskowym, popielatym lub naturalnej cegły,
b) przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pod warunkiem, że działania te nie spowodują utraty cech stylowych obiektu wymienionych w pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c i d,
c) zmianę otworów okiennych, drzwiowych oraz witryn w parterze budynku, z zachowaniem rozmieszczenia, proporcji i podziałów jak na kondygnacjach wyższych,
d) odtworzenie zamurowanych wtórnie otworów okiennych oraz przywrócenie pierwotnego kształtu i umiejscowienia otworów okiennych  w historycznej formie wynikającej z dokumentacji konserwatorskiej,
e) dla połaci dachu od strony dróg publicznych wyznaczonych w planie stosowanie jako pokrycia dachu wyłącznie dachówki ceramicznej w kolorze czerwono-brunatnym,
f) montaż okien połaciowych, przy zachowaniu proporcji, podziałów i osi otworów okiennych i drzwiowych na niższych kondygnacjach,
g) dobudowę zewnętrznej windy na elewacji budynku, za wyjątkiem elewacji od strony terenów dróg wyznaczonych w planie.
7. Ustala się szczegółowe zasady ochrony budynku przy ul. Janusza Korczaka 1 (oznaczonego nr 2):
1) nakaz ochrony skali i formy architektonicznej budynku, kąta nachylenia i kształtu dachu wraz z lukarnami i naczółkami, rozmieszczenia, proporcji i podziałów okien oraz detalu architektonicznego;
2) zakaz:
a) dokonywania przekształceń budynku powodujących obniżenie jego wartości historycznej,
b) likwidacji lub zmiany proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c i d,
c) stosowania materiałów typu siding, blacha trapezowa i falista, dachówka bitumiczna,
d) umieszczania na elewacji budynku od strony terenów dróg wyznaczonych w planie, elementów takich jak: anteny, klimatyzatory, przewody natynkowe, ogniwa fotowoltaiczne,
e) docieplania zewnętrznego materiałami, które wpływają na zmianę proporcji i plastykę bryły budynku, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;
3) dopuszcza się:
a) zastosowanie tynków temoizolacyjnych lub innych powłok termoizolacyjnych, które nie wpływają na zmianę bryły obiektu, w stonowanej, odpowiadającej pierwotnej, historycznej kolorystyce oraz z zachowaniem lub odtworzeniem detalu architektonicznego, tj. boniowania, gzymsów itp.,
b) przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pod warunkiem, że działania te nie spowodują utraty cech stylowych obiektu wymienionych w pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c i d,
c) zmianę otworów okiennych i drzwiowych w parterze budynku, z zachowaniem rozmieszczenia, proporcji i podziałów jak na kondygnacjach wyższych,
d) odtworzenie zamurowanych wtórnie otworów okiennych oraz przywrócenie pierwotnego kształtu i umiejscowienia otworów okiennych  w historycznej formie wynikającej z dokumentacji konserwatorskiej,
e) stosowanie jako pokrycia dachu wyłącznie dachówki ceramicznej w kolorze czerwono-brunatnym,
f) montaż okien połaciowych, przy zachowaniu proporcji, podziałów i osi otworów okiennych i drzwiowych na niższych kondygnacjach,
g) dobudowę zewnętrznej windy na tylnej (północnej) elewacji budynku.
8. Ochronie, o której mowa w ust. 4, podlegają następujące obiekty małej architektury, ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
	Lp.
	Adres
	Nazwa
	Data wzniesienia
	Styl obiektu

	1
	ul. 9-go Maja
	grota Matki Boskiej w Parku Grota
	1938
	

	2
	ul. Księdza Prymasa Stefana
Wyszyńskiego
	krzyż obok nr 19
	lata
międzywojenne
	Historyzm

	3
	ul. Strzelców Bytomskich
	krucyfiks obok nr 282
	1890 r.
	Historyzm


9. Ustala się szczegółowe zasady ochrony obiektów małej architektury, o których mowa w ust. 8:
1) nakaz utrzymania obiektów w historycznej formie wynikającej z dokumentacji konserwatorskiej;
2) zakaz lokalizowania od strony przylegających terenów dróg publicznych innych obiektów lub zieleni przesłaniającej obiekt chroniony;
3) dopuszczenie odtworzenia obiektów w historycznej formie, wynikającej z dokumentacji konserwatorskiej.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10. Na obszarze planu nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego nie formułuje się ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.
Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 11. 1. Na obszarze planu nie występują udokumentowane złoża kopalin.
2. Na obszarze planu nie występują tereny i obszary górnicze.
3. Na obszarze planu znajduje się proponowana strefa ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej studni S-2 przy ul. Blachówka w Bytomiu (położonej poza obszarem planu).
4. Na części obszaru objętego planem, zgodnie z informacjami archiwalnymi, prowadzona była płytka eksploatacja rudna i występują wyrobiska mające połączenie z powierzchnią (zlikwidowane szyby porudne i zlikwidowane szybiki), które na rysunku planu oznaczono w celach informacyjnych.
5. Na części obszaru objętego planem występują płytkie wody gruntowe o głębokości do 1,0 m p. p. t., których orientacyjny zasięg wskazano na rysunku planu.
6. Na obszarze objętym planem występuje krajobraz priorytetowy Segiet, kod krajobrazu 24-341.12-036, oznaczony graficznie na rysunku planu.
7. Sposób zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 6, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale.
8. Na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych, wobec czego nie formułuje się ustaleń dotyczących:
1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
2) granic i sposobów zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych.
9. Na terenie położonym w granicach obszaru Natura 2000 ustala się nakaz realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym lokalizowania inwestycji i przedsięwzięć – zgodnie z planem zadań ochronnych wydanym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, w brzmieniu zmian wprowadzonych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 5839).
10. Obszar planu znajduje się w granicach strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej – ustalonej  na podstawie protokołu prac Komisji, zatwierdzonego przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniu 17 kwietnia 2020 r. terenu zamkniętego resortu obrony narodowej wyszczególnionego pod poz. nr 648 w załączniku do decyzji nr 91/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2024 r. poz. 115, 230 oraz z 2025 r. poz. 54, 139 i 226) – Strefa II ograniczonego budownictwa wysokościowego.
11. W strefie, o której mowa w ust. 10, obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami planu.
Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości
§ 12. 1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalna szerokość frontów działek:
a) 8 m – dla terenów o symbolach: 1MN – 33MN, 1MNS – 2MNS, 1MN-U – 16MN-U, 1U –  2U, 1UR, 1U-INS,
b) 3,0 m – dla terenów o symbolach: 1KOG i 1MN-KOG,
c) 5,0 m – dla pozostałych terenów;
2) minimalna powierzchnia działek:
a) 250 m2 –  dla terenów o symbolach: 1MN – 33MN, 1MNS – 2MNS, 1MN-U – 16MN-U, 1U – 2U, 1UR, 1U-INS,
b) 15 m2 – dla terenów o symbolach: 1KOG i 1MN-KOG,
c) 100 m2 – dla pozostałych terenów;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z dopuszczeniem odchylenia o 10°.
2. Określone w ust. 1 parametry działek nie dotyczą wydzielania działek pod infrastrukturę techniczną.
Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 13. 1. Dla istniejącej zabudowy na działkach budowlanych, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały zasady ustalone w niniejszym planie, w tym przeznaczenie oraz parametry i wskaźniki zabudowy lub zagospodarowania terenu ustala się zakaz rozbudowy, która powodowałaby dalsze przekroczenie zasad, parametrów i wskaźników zabudowy lub zagospodarowania terenu, za wyjątkiem rozbudowy o elementy takie jak: wejścia do budynku, dostosowanie wejść dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zadaszenia wejść oraz docieplenia budynku.
2. Dla wykraczających poza linie zabudowy fragmentów budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu, dopuszcza się przebudowy, remonty i zmiany sposobu użytkowania przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.
3. Dla terenów zabudowy położonych w strefie – w odległości 50,0 m od granicy istniejącego cmentarza – oznaczonej graficznie na rysunku planu, zakazuje się lokalizacji:
1) nowej zabudowy mieszkaniowej;
2) zakładów produkcji żywności;
3) zakładów żywienia zbiorowego;
4) studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;
5) zakładów przechowujących artykuły żywności.
4. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej na obszarze niniejszego planu w strefie w odległości 50,0 m od granicy istniejących cmentarzy.
5. Dla terenów zabudowy położonych w odległości pomiędzy strefą – w odległości 50,0 m od granicy istniejącego cmentarza do strefy w odległości 150,0 m od granicy istniejącego cmentarza – oznaczonej graficznie na rysunku planu, dopuszcza się lokalizację budynków, z zastrzeżeniem podłączenia ich do sieci wodociągowej.
6. Dla terenów położonych na obszarze niniejszego planu w strefie – w odległości 500,0 m od granicy istniejącego cmentarza – oznaczonej graficznie na rysunku planu, zakazuje się lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
7. Zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru – za wyjątkiem mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
8. Zakaz lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, w tym ich urządzeń, za wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych, w tym ich urządzeń, służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb zabudowy zlokalizowanej na tej samej działce budowlanej.
9. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych na terenach o symbolach: 1MN – 33MN, 1MNS, 2MNS, 1MN-U – 16MN-U, 1MN-KOG.
10. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych takich jak: garaże, oranżerie, budynki gospodarcze, wiaty, obiekty małej architektury, odpowiadającą wysokości budynków dla poszczególnych terenów oraz przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych.
11. W obrębie strefy oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oznaczonej graficznie na rysunku planu ustala się zakaz:
1) lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz realizacji obiektów i urządzeń związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 1MN-U;
2) realizacji obiektów i urządzeń związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZN.
Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 14. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów z istniejącego oraz projektowanego układu drogowego.
2. Powiązania z zewnętrznym układem drogowo-ulicznym zapewnia się poprzez istniejące ulice: Strzelców Bytomskich i Długą.
3. Ustala się parametry oraz klasyfikację dróg publicznych i dróg wewnętrznych – zgodnie z warunkami zawartymi w § 29-31 niniejszej uchwały.
4. W zakresie obsługi parkingowej na obszarze objętym planem ustala się:
1) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w ilości dostosowanej do rodzaju zabudowy i skali prowadzonej działalności, przy czym ustala się następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
b) dla lokali handlowych – 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej,
c) dla gastronomii – 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla zabudowy związanej ze sportem i rekreacją – 1 miejsce na 10 użytkowników,
e) dla stacji obsługi maszyn i pojazdów mechanicznych: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 10 zatrudnionych pracowników,
f) dla innych, niewymienionych wyżej działalności – 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej lub 1 miejsce na 10 użytkowników;
2) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
a) 1 stanowisko, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 – 15,
b) 2 stanowiska, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40,
c) 3 stanowiska, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100,
d) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;
3) zakaz wliczania powierzchni miejsc parkingowych, o których mowa w pkt 1 i 2 w powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej.
§ 15. 1. Realizacja sieci infrastruktury technicznej:
1) w liniach rozgraniczających dróg publicznych, ciągów komunikacji pieszo-rowerowej;
2) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia sieci zgodnie z pkt 1, dopuszcza się ich realizację:
a) pomiędzy linią rozgraniczającą teren, a wyznaczoną linią zabudowy,
b) wzdłuż granic nieruchomości lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
3) dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury technicznej w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia ustalonego planem przeznaczenia terenu.
2. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz zmianę przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem, z zastrzeżeniem ust. 1, a w przypadku realizacji ich nowego przebiegu – dopuszczenie likwidacji dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej;
2) sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych;
3) nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.
4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych:
1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) dopuszczenie, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ścieków sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z zastrzeżeniem pkt 5;
3) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
4) sukcesywna budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej;
5) zakazuje się realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalczynnej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszczenie indywidualnych systemów grzewczych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) zasilanie w gaz ziemny w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową;
2) dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z indywidualnych zbiorników gazu.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną;
2) dopuszczenie stosowania indywidualnych urządzeń prądotwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 i 8.
8. W zakresie telekomunikacji: rozbudowa sieci telekomunikacyjnej oraz budowa nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie.
Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 16. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.
Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 17. 1. Dla terenów objętych planem określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent). 
Rozdział 13.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 7MN, 29MN, 30MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się: 
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się usługi z zakresu usług nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej;
2) usługi mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynek mieszkalny;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy pełniącej funkcje stacji obsługi pojazdów i warsztatów samochodowych oraz zakładu tapicerskiego – na terenie 7MN;
4) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenach: 1MN i 30MN: 20%,
b) na terenie 7MN: 30%,
c) na terenie 29MN: 40%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b i c,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m,
c) maksymalna wysokość budowli infrastruktury przesyłowej sieci elektroenergetycznej: 40,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy:
a) spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych od 350 do 450 – na terenie 1MN,
b) spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450 – na terenie 30MM,
c) płaskie lub spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450 – na pozostałych terenach,
d) dla garaży dopuszcza się dachy płaskie.
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 31MN, 32MN, 33MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się: 
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej,
b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – na terenach: 6MN, 9MN, 14MN, 16MN, 17MN, 18MN.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się usługi z zakresu usług nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej;
2) usługi mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynek mieszkalny, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejących, wolnostojących budynków handlowych na terenach: 13MN i 21MN;
4) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenach: 2MN, 5MN, 6MN, 9MN, 10MN, 19MN, 21MN, 22MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 32MN: 40%,
b) na terenie 13MN: 20%,
c) na pozostałych terenach: 30%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy:
a) płaskie – na terenach: 10MN i 12MN,
b) spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450 – na terenie 9MN,
c) płaskie lub spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450 – na pozostałych terenach,
d) dla garaży dopuszcza się dachy płaskie.
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNS i 2MNS – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej ustala się: 
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren parkingu.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się usługi z zakresu usług nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej;
2) usługi mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynek mieszkalny.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 8,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy płaskie.
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) teren usług;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren usług rzemieślniczych,
b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
c) teren usług turystyki,
d) teren usług handlu hurtowego,
e) teren usług nauki,
f) teren usług kultu religijnego.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej;
2) nakaz zachowania istniejącego szpaleru zieleni wysokiej wzdłuż zachodniej granicy terenu.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,5;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m, z zastrzeżeniem lit. c,
c) dla rozbudowy istniejącego budynku o zewnętrzne windy, klatki schodowe itp.: 16,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy płaskie.
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN-U, 6MN-U, 7MN-U, 8MN-U, 11MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) teren usług;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej,
b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
c) teren usług handlu hurtowego,
d) teren usług rzemieślniczych,
e) teren usług turystyki,
f) teren usług nauki,
g) teren usług kultu religijnego.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) zakaz realizacji domów opieki społecznej i szpitali;
2) zakaz realizacji usług związanych z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży;
3) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenie 6MN-U: 40%,
b) na terenie 7MN-U: 30%,
c) na pozostałych terenach: 20%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,5;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy:
a) płaskie – na terenach: 2MN-U i 6MN-U,
b) płaskie lub spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450 – na pozostałych terenach.
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3MN-U, 4MN-U, 5MN-U, 9MN-U, 10MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) teren usług;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej,
b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
c) teren usług handlu hurtowego,
d) teren usług rzemieślniczych,
e) teren usług turystyki,
f) teren usług nauki,
g) teren usług kultu religijnego.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) zakaz realizacji domów opieki społecznej i szpitali;
2) zakaz realizacji usług związanych z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży – na terenach: 3MN-U, 4MN-U, 9MN-U, 10MN-U;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejących:
a) zabudowy pełniącej funkcje stacji obsługi pojazdów i warsztatów samochodowych – na terenach: 3MN-U, 4MN-U i 9MN-U,
b) zakładów kamieniarskich – na terenach: 5MN-U i 10MN-U,
c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – na terenach: 3MN-U, 5MN-U i 10MN-U;
4) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków usługowych na budynki mieszkaniowe wielorodzinne – na terenach: 5MN-U i 9MN-U;
5) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako:
a) towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej,
b) garaże zbiorowe – na terenach: 3MN-U i 5MN-U.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) na terenie 3MN-U: 30%,
b) na terenach: 4MN-U, 5MN-U i 10MN-U: 40%,
c) na terenie: 9MN-U: 20%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,5;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) na terenie 9MN-U: 60%,
b) na pozostałych terenach: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b i c,
b) maksymalna wysokość budynków:
- na terenie 5MN-U: 12,0 m,
- na pozostałych terenach: 10,0 m,
c) minimalna wysokość budynków na terenie 5MN-U: 8,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy:
a) płaskie – na terenie 10MN-U,
b) płaskie lub spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450 – na pozostałych terenach.
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12MN-U, 13MN-U, 14MN-U, 15MN-U, 16MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) teren usług;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej,
b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
c) teren usług handlu hurtowego,
d) teren usług turystyki,
e) teren usług nauki,
f) teren usług kultu religijnego.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) zakaz realizacji domów opieki społecznej i szpitali;
2) zakaz realizacji usług związanych z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży;
3) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy pełniącej funkcje stacji obsługi pojazdów i warsztatów samochodowych;
4) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,5;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy: płaskie lub spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450.
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN-KOG – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub garażu ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) teren garażu;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się usługi z zakresu usług nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej;
2) usługi mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynek mieszkalny;
3) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako:
a) towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, usytuowana na tej samej działce budowlanej,
b) garaże zbiorowe.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy:
a) płaskie lub spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 450,
b) dla garaży dachy płaskie.
§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U i 2U – tereny usług ustala się: 
1) przeznaczenie: teren usług;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren usług handlu hurtowego,
b) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
c) teren usług rzemieślniczych – na terenie 2U,
d) teren usług nauki,
e) teren usług kultu religijnego.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) zakaz realizacji domów opieki społecznej i szpitali – na terenie 1U;
2) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako garaże wbudowane;
3) parking może być realizowany w formie parkingu terenowego lub miejsc postojowych.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli, z zastrzeżeniem lit. b:
- na terenie 1U: 45,0 m,
- na terenie 2U: 24,0 m,
b) maksymalna wysokość budynków: 18,0 m;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy:
a) płaskie – na terenie 1U,
b) spadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 45° – na terenie 2U.
§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UR – teren usług kultu religijnego ustala się:
1) przeznaczenie: teren usług kultu religijnego;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) teren garażu,
b) teren parkingu.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się obiekty integralnie związane z prowadzoną działalnością kultu religijnego i służące jej realizacji takie jak: plebanie, domy parafialne, sale katechetyczne i świetlice;
2) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako:
a) garaże wbudowane,
b) garaże podziemne,
c) garaże zbiorowe w konstrukcji murowanej;
3) parking może być realizowany w formie parkingu terenowego lub miejsc postojowych.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 25,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków:
- dla kościoła pw. Michała Archanioła wraz z wieżą: 30,0 m,
- dla pozostałych budynków: 12,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy – wszystkie formy i konstrukcje.
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-INS – teren usług lub stacji paliw płynnych ustala się:
1) przeznaczenie:
a) teren usług,
b) teren stacji paliw płynnych;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren parkingu;
3) przeznaczenie wykluczone:
a) teren usług handlu wielkopowierzchniowego,
b) teren usług turystyki,
c) teren usług zdrowia i pomocy społecznej,
d) teren usług nauki,
e) teren usług kultu religijnego.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zakaz realizacji usług związanych z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży;
2) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się zabudowę pełniącą funkcje stacji obsługi pojazdów i warsztaty samochodowe;
3) parking może być realizowany w formie parkingu terenowego lub miejsc postojowych.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 1,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m,
b) maksymalna wysokość budynków: 10,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy płaskie.
§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL i 2KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi lokalnej.  
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających (przy uwzględnieniu stanu istniejącego):
1) dla terenu 1KDL: od 9,2 m do 15,4 m;
2) dla terenu 2KDL: od 8,0 m do 21,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań – zgodnie z rysunkiem planu.
§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi dojazdowej. 
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających (przy uwzględnieniu stanu istniejącego):
1) dla terenu 1KDD: od 6,0 m do 12,5 m;
2) dla terenu 2KDD: od 5,0 m do 17,0 m;
3) dla terenu 3KDD: od 6,0 m do 12,0 m;
4) dla terenu 4KDD: od 7,0 m do 33,0 m;
5) dla terenu 5KDD: od 5,0 m do 7,6 m;
6) dla terenu 6KDD: od 5,0 m do 9,8 m;
7) dla terenu 7KDD: od 7,4 m do 14,0 m;
8) dla terenu 8KDD: od 9,3 m do 14,0 m;
9) dla terenu 9KDD: od 5,0 m do 6,0 m;
10) dla terenu 10KDD: od 7,0 m do 19,0 m;
11) dla terenu 11KDD: od 5,0 m do 8,0 m;
12) dla terenu 12KDD: od 5,0 m do 8,0 m;
13) dla terenu 13KDD: od 5,6 m do 8,0 m;
14) dla terenu 14KDD: od 7,0 m do 18,2 m;
15) dla terenu 15KDD: od 5,0 m do 7,0 m;
16) dla terenu 16KDD: od 9,4 m do 10,2 m;
17) dla terenu 17KDD: od 2,5 m do 9,7 m (dotyczy części na terenie Gminy Bytom);
18) dla terenu 18KDD: od 9,5 m do 14,8 m,
z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań – zgodnie z rysunkiem planu.
§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, ustala się przeznaczenie: komunikacja drogowa wewnętrzna.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:
1) dla terenu 1KR: od 9,2 m do 11,4 m;
2) dla terenu 2KR: od 5,0 m do 12,0 m;
3) dla terenu 3KR: od 2,8 m do 8,5 m (przy uwzględnieniu stanu istniejącego);
4) dla terenu 4KR: od 4,5 m do 5,0 m,
5) dla terenu 5KR: od 9,8 m do 10,2 m, przy czym plac do zawracania: 17,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań – zgodnie z rysunkiem planu.
§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KOG – teren garażu, ustala się: 
1) przeznaczenie: teren garażu;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren parkingu.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zabudowa garażowa może być realizowana wyłącznie jako garaże zbiorowe;
2) parking może być realizowany w formie parkingu terenowego lub miejsc postojowych.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy: od 0,001 do 1,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m,
b) maksymalna wysokość garaży: 3,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy płaskie.
§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS-ZP – teren wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni urządzonej ustala się:
1) przeznaczenie:
a) teren wód powierzchniowych śródlądowych,
b) teren zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni naturalnej.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
2) zakaz realizacji budynków;
3) w ramach przeznaczenia, którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
a) urządzeń wodnych,
b) terenowych urządzeń sportowych.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: maksymalna wysokość budowli: 16,0 m.
§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN – tereny zieleni naturalnej ustala się:
1) przeznaczenie: teren zieleni naturalnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni urządzonej.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: zakaz realizacji budynków.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
2) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budowli infrastruktury przesyłowej sieci elektroenergetycznej: 40,0 m.
§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP i 2ZP – tereny zieleni urządzonej ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) zakaz realizacji budynków;
2) w ramach przeznaczenia, którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację zieleni izolacyjnej.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla terenu 1ZP: 50%,
b) dla terenu 2ZP: 80%;
2) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m.
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1CC – teren cmentarza czynnego ustala się:
1) przeznaczenie: teren cmentarza czynnego;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren parkingu.
2. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) w ramach przeznaczenia dopuszcza się realizację:
a) miejsc pochówku, w tym kolumbariów,
b) kaplic,
c) budynków administracji i obsługi cmentarza;
2) parking może być realizowany w formie parkingu terenowego lub miejsc postojowych.
3. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
2) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,001 do 1,0;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%;
4) wysokość zabudowy:
a) maksymalna wysokość budowli: 16,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,
b) maksymalna wysokość budynków: 12,0 m;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy – wszystkie formy i konstrukcje, przy czym dla dachów spadowych kąt nachylenia połaci dachowych do 45o.
Rozdział 14.
Przepisy końcowe
§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia....................2026 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) rozstrzyga się, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się uwagi, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta, zgłoszonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, wyszczególnionej pod nr 1 w „Wykazie uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego” zamieszczonym w dokumentacji prac planistycznych i dotyczącej zmniejszenia maksymalnej wysokości budowli na terenie oznaczonym symbolem 1U wynoszącej 45,0 m, celem uniemożliwienia realizacji na tym terenie stacji bazowej telefonii komórkowej.
2. Nie uwzględnia się uwagi, o której mowa w ust. 1, ponieważ jej uwzględnienie naruszałoby zapisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 562). Zgodnie z art. 46 ust. 1 tejże ustawy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Ponadto, w treści art. 46 ust. 2 ww. ustawy określono wprost, iż przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
Wobec powyższych, zmniejszenie maksymalnej wysokości zabudowy lub też wprowadzenie jakichkolwiek innych zapisów planu, skutkujących uniemożliwieniem realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej byłoby sprzeczne z przepisami przywołanej wyżej ustawy.
§ 2. 1. Nie uwzględnia się uwag, nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta, zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, wyszczególnionych od nr 2 do nr 11 (uwagi o jednakowej treści) w „Wykazie uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego” zamieszczonym w dokumentacji prac planistycznych i dotyczących braku zgody na realizację stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie 1U.
2. Nie uwzględnia się uwag, o których mowa w ust. 1, ponieważ ich uwzględnienie naruszałoby zapisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 562). Zgodnie z art. 46 ust. 1 tejże ustawy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Ponadto, w treści art. 46 ust. 2 ww. ustawy określono wprost, iż przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
Wobec powyższych, wprowadzenie jakichkolwiek zapisów planu, skutkujących uniemożliwieniem realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej byłoby sprzeczne z przepisami przywołanej wyżej ustawy.
Jednocześnie należy zauważyć, iż plan miejscowy nie odnosi się wprost do realizacji konkretnych inwestycji (obiektów) i nie przesądza o możliwości ich realizacji, a jedynie umożliwia realizację inwestycji zgodnych z określonym przeznaczeniem terenu.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia....................2026 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) rozstrzyga się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Gmina Bytom może ponieść wydatki na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i dróg.
2. Źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w ust. 1 będą:
1) budżet gminy;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
§ 2. Prognozowany okres realizacji inwestycji, wymienionych w § 1 ust. 1 przyjmuje się sukcesywnie, w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców, określane w budżetach rocznych.
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Załącznik  nr  4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia .................... 2026 r.
Zalacznik4.gml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę
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UZASADNIENIE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego opracowany został na podstawie uchwały nr LXXII/915/22  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom i stanowi VII etap realizacji tejże uchwały.
Projekt planu miejscowego o powierzchni ok. 112,5 ha obejmuje teren położony w północno-wschodniej części Bytomia, ograniczony: od północy i wschodu granicą z miastami Tarnowskie Góry i Radzionków, od południa ul. Długą oraz od zachodu odcinkiem ul. Strzelców Bytomskich.
Projekt planu został sporządzony z uwzględnieniem zasad planowania przestrzennego i nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą nr XXXII/463/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r., uchwałą nr XL/549/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r., uchwałą nr LXXVI/968/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2023 r., uchwałą nr LXXX/1008/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz uchwałą nr LXXXVI/1078/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2023 r.
Procedura formalno-prawna została przeprowadzona w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) w szczególności na podstawie art. 17 tej ustawy oraz w związku z art. 67 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688).
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Zapisy te zapewniają uwzględnienie w przedmiotowym opracowaniu wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.
2. Walory architektoniczne i krajobrazowe
Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, jak również zasad kształtowania krajobrazu, w tym m. in. w zakresie stosowania materiałów elewacyjnych i kolorystyki elewacji budynków. Są to czynniki wpływające niewątpliwie na możliwość kształtowania krajobrazu i architektury oraz ochronę występujących na tym terenie walorów tak architektonicznych jak i krajobrazowych.
3. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin
Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszące się m. in. do gospodarowania wodami i ich ochrony, klasyfikacji terenów pod kątem ochrony akustycznej i ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi oraz postępowania z odpadami.
Tereny położone w północnej części projektu planu miejscowego ujęte są w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”, dla którego ustalono realizację zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym lokalizowania inwestycji i przedsięwzięć – zgodnie z planem zadań ochronnych wydanym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 oraz zmienionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003.
Równocześnie, część obszaru planu położona jest w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Suchogórski Labirynt Skalny”, ustanowionego uchwałą nr XXVIII/385/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2008 r., zmienioną uchwałą nr XLIX/650/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 września 2021 r., dla którego obowiązują działania ochronne zawarte w treści ww. uchwał.
Przedmiotowy projekt planu nie obejmuje gruntów rolnych oraz leśnych podlegających ochronie, w związku z czym nie jest wymagane ustalenie zasad ich ochrony.
4. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W obszarze projektu planu znajdują się budynki oraz obiekty małej architektury o wartościach kulturowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których w celu ich ochrony określono nakazy, zakazy i dopuszczenia.
W obszarze objętym projektem planu nie występują dobra kultury współczesnej, w związku z czym plan nie ustala wymogów ich ochrony.
5. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)
Ustalenia projektu planu miejscowego nie mają negatywnego wpływu na zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Zapisy mające na celu ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia zawarto m. in. w ustaleniach dotyczących ochrony akustycznej, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi oraz postępowania z odpadami. Projekt planu określa również liczbę miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
6. Walory ekonomiczne przestrzeni
Projekt planu miejscowego poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz optymalnych wskaźników zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, zgodnie z kierunkami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”, uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni. W projekcie planu dla wszystkich terenów określono stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
7. Prawo własności
Ustalenia projektu planu oraz przeznaczenia poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi uwzględniają poszanowanie prawa własności, jednak np. z uwagi na potrzebę dostosowywania istniejących dróg publicznych do odpowiednich parametrów, może zajść konieczność pozyskania części nieruchomości niebędących własnością Gminy Bytom.
8. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Obszar planu położony jest poza obszarem ograniczonego użytkowania wyznaczonym dla obiektów wojskowych i nie jest terenem zamkniętym.
Równocześnie, obszar planu znajduje się w granicach strefy ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej – ustalonej na podstawie protokołu prac Komisji, zatwierdzonego przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniu 17 kwietnia 2020 r. terenu zamkniętego resortu obrony narodowej wyszczególnionego pod poz. nr 648 w załączniku do decyzji nr 91/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Ministra Obrony Narodowej z 2024 r. poz. 115 i 230 oraz z 2025 r. poz. 54, 139 i 226) – Strefa II ograniczonego budownictwa wysokościowego.
W toku procedury planistycznej stosowne organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa zostały zawiadomione o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu.
9. Potrzeby interesu publicznego
Projekt planu miejscowego zapewnia możliwość spełniania potrzeb ogółu społeczeństwa, w tym m. in. poprzez realizację inwestycji celu publicznego, takich jak budowa nowych dróg oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
10. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało zrealizowane poprzez:
1) zamieszczenie ogłoszeń w prasie, na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu o:
a) przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, możliwości składania wniosków i uwag oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
b) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, możliwości składania wniosków i uwag, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o udostępnieniu projektu planu do wglądu w formie elektronicznej;
2) przeprowadzenie w dniach od 6 maja 2026 r. do 3 czerwca 2026 r. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zorganizowanie w dniu 25 maja 2026 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
3) umożliwienie składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w terminie od 3 czerwca 2026 r. do 17 czerwca 2026 r.
12. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych
Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało zapewnione poprzez zrealizowanie czynności formalno-prawnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również na podstawie art. 21, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
13. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenia w wodę, które w rezultacie przełożą się na zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody w odniesieniu do planowanego zagospodarowania terenów.
14. Zachowanie równowagi, przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub określaniu potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, między interesem publicznym a interesami prywatnymi
Ustalając przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, Prezydent Miasta wziął pod uwagę interes publiczny i interesy prywatne oraz ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i uwag.
15. Uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy
Umożliwiając sytuowanie nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni, w szczególności:
1) przeznaczenia terenów w projekcie planu przyjęto w oparciu o istniejący system komunikacyjny z uwzględnieniem możliwości jego ewentualnej przebudowy oraz rozbudowy o projektowane drogi, umożliwiające obsługę komunikacyjną terenów;
2) zapewniono rozwiązania przestrzenne umożliwiające realizację elementów zagospodarowania, takich jak: infrastruktura techniczna, urządzenia budowlane, urządzenia sportowo-rekreacyjne, dojazdy, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury oraz elementy wyposażenia miejskiego.
Dopuszczona ustaleniami planu, zgodnie z kierunkami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”, nowa zabudowa przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania terenów.
II. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania
Sporządzony projekt planu nie wykazuje niezgodności z wynikami opracowanej „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bytom w latach 2018-2023”, przyjętej uchwałą nr XCI/1142/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 15 marca 2024 r. W ww. analizie wskazano bowiem zarówno na potrzebę sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów nieobjętych planami miejscowymi jak i na zasadność kontynuacji prac nad aktualizacją obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktualnych wymogów prawnych, a także obecnych potrzeb rozwoju przestrzennego miasta. Projekt planu uwzględnia także uniwersalne projektowanie, w tym m. in. określenie liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
W wyniku sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że:
1) wskaźnik ekonomiczny inwestycji, jaką jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – etap VII – dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, jest ujemny, co wynika z przewyższających dochód wydatków, jakie są po stronie Gminy Bytom w myśl projektu planu oraz założeń przyjętych w prognozie;
2) głównym kosztem jest realizacja zadań własnych Gminy, do których należy m. in. budowa infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na budowę dróg i sieci uzbrojenia terenów, wskaźnik ekonomiczny inwestycji może ulec poprawie;
3) ze względu na aktualną strukturę własności, grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Bytom mogą przynieść jej dochód z tytułu ich sprzedaży oraz z tytułu podatków od nieruchomości, które przyszły nabywca będzie opłacać;
4) obszar położony w granicach przedmiotowego projektu planu posiada spory potencjał z uwagi na:
a) tereny wolne od zabudowy, które mogą zostać zabudowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w projekcie planu,
b) lokalizację w sąsiedztwie terenów zieleni i terenów lasów,
c) dobre skomunikowanie z sąsiadującymi miastami: Radzionkowem i Tarnowskimi Górami;
5) z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości dokładnego określenia powierzchni użytkowych budynków, które mogą zostać wybudowane na gruntach inwestycyjnych, w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu nie uwzględniono wpływów z tytułu podatków od nieruchomości za budynki i budowle. Niemniej jednak, możliwość uzyskania w przyszłości podatku od nieruchomości wpłynie korzystnie na wynik finansowy przedmiotowego planu miejscowego.
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