ZSE.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej kpa. - w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek Pełnomocnika Inwestora z dnia 8 lipca 2021 r., uzupełniony dnia 4 sierpnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków „Bobrek” przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni „Śródmieście””
Podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia (Inwestor):

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 11

Pełnomocnik Inwestora:

Wioletta Miś-Mazur
adres korespondencyjny:

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. 

44-101 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 10
Rodzaj przedsięwzięcia: 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1839), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 
z wyłączeniem:
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przyłączy do budynków;”.

Przedsięwzięcie wymagające uzyskania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy obejmuje swym zasięgiem tereny Gminy Bytom i Gminy Ruda Śląska 
w północnej części dzielnicy Orzegów, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie obejmuje obszar Gminy Bytom.

Cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

W ramach inwestycji przewiduje się:

· likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków „Bobrek”,

· budowę przepompowni ścieków P0 w miejscu likwidowanej oczyszczalni,

· budowę podwójnego rurociągu tłocznego o średnicy Dz250 w kierunku istniejącej przepompowni ścieków P1 przy ul. Orzegowskiej,

· przebudowę istniejącej przepompowni P1 przy ul. Orzegowskiej z uwagi na zwiększoną wydajność pomp,

· budowę podwójnego rurociągu tłocznego o średnicy Dz315 od przepompowni ścieków P1 przy ul. Orzegowskiej do przepompowni ścieków P2 w rejonie ul. Modrzewskiego,

· przebudowę istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Modrzewskiego wraz 
z ujęciem wszystkich dopływów oraz ewentualną przebudową niezbędnych odcinków,

· budowę podwójnego rurociągu tłocznego o średnicy Dz355 od przepompowni P2
w rejonie ul.Modrzewskiego w kierunku istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Zabrzańskiej.

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy istniejących obiektów 
i funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz umożliwienia realizacji zadania w etapach przewidziano następujący podział wykonywania prac:

· Etap I – budowa przepompowni P2 w rejonie ul. Modrzewskiego oraz rurociągu tłocznego (podwójnego) PE100 PN10 SDR17 DN355 o dł. ~2 x 2,5 km do przepompowni ścieków przy ul. Zabrzańskiej wraz z przebudową i przełączeniem wszystkich dopływów,

· Etap II – przebudowa przepompowni P1 przy ul. Orzegowskiej wraz z budową rurociągu tłocznego (podwójnego) PE100 PN10 SDR17 DN315 o dł. ~2 x 1,2 km od przepompowni P1 do przepompowni P2 w rejonie ul. Modrzewskiego,

· Etap III – likwidacja oczyszczalni ścieków Bobrek wraz z budową przepompowni ścieków P0 w miejscu likwidowanej oczyszczalni oraz budowa rurociągu tłocznego (podwójnego) PE100 PN10 SDR17 DN250 o dł. ~2 x 2,4 km do przepompowni P1 przy ul. Orzegowskiej.

Przepompownię P0 „Bobrek” przewiduje się zlokalizować w południowo – zachodniej części miasta, na terenie istniejącej oczyszczalni „Bobrek” zlokalizowanej przy ul. Niemcewicza, na działce 527/19, w odległości ok. 6,5 km od przepompowni „Śródmieście”. Przepompownia ścieków komunalnych położona jest na lewym brzegu rzeki Julki (przedłużenie zarurowanego rowu Miechowickiego), która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Bytomki.

Dodatkowo, we wszystkich etapach łącznie przewiduje się budowę odcinków 
grawitacyjnych w zakresie średnic DN315 - 450 – o dł. ~ 0,2 km.
Dla każdego z etapów przewiduje się uzyskanie niezależnego pozwolenia na budowę.

Zakres inwestycji dotyczący projektowanych przewodów tłocznych obejmuje ulice: Niemcewicza, Michała Glinki, Konstytucji, Bażantową, Orzegowską, Frycza Modrzewskiego, Ks. Biskupa Adriana Włodarskiego, Zabrzańską oraz Wyzwolenia na terenie Bytomia oraz ulicę Bytomską na terenie Rudy Śląskiej. Ulice: Niemcewicza, Michała Glinki, Bażantowa, Włodarskiego oraz Wyzwolenia stanowią drogi gminne. Ulica Konstytucji oraz Orzegowska w Bytomiu, a także ul. Bytomska w Rudzie Śląskiej to drogi powiatowe. Ulica Frycza Modrzewskiego oraz ul. Zabrzańska stanowią drogę wojewódzką nr 925: Rybnik – Ruda Śląska – Bytom.

Działki nr: 645/15 i 389/23, obręb: Bobrek, k.m.2, na których zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej - przekroczenie poprzeczne nasypu linii kolejowej PKP nr 189 relacji Ruda Chebzie - Zabrze Biskupice, nie stanowią działek wymienionych 
w załączniku do decyzji nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 16 marca 2021 r., poz. 34), 
Wykaz działek obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu (w rozumieniu art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś), stanowią Załączniki: 1 - 4, do niniejszego zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania - 
w rozumieniu art. 74 ust. 3a pkt.1 ustawy ooś - mogą zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu), uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2
 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500 
- w terminie siedmiu dni (7 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Załączniki: 
- wykaz działek.

          Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul.Parkowej 2: od 1 do 15 września 2021 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
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